공 사  시  방  서

공사명 : 국제회의장 인테리어공사

2016. 7

■  공 사 개 요

1. 공사 개요

1.1 공 사 명 : 안산문화예술의전당 국제회의장 인테리어 공사

1.2 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312

1.3 건물개요

구 분	국제회의장 내 바닥 카페트공사 및 단상철거 마감 공사
용 도	문화 및 집회시설
구 조	철골철근콘크리트 구조
주요공사범위	국제회의장 내 바닥 카페트타일 철거(전실포함) 무대 단상 철거 및 마감 카페트타일 시공

1.4 공사기간 : 착공일로부터 15일

제 1 장    총   칙

정의 및 규준

적용범위

본 시방서는 안산문화예술의전당 국제회의장 인테리어 공사에 적용한다.

본 시방서에 포함되지 아니한 사항 중 특이한 사항에 대하여는 감독관과 협의한 후 지시 및  건설부 제정 표준시방서(이하‘표준시방서’라 한다)에 따른다.

본 시방서 이외의 공사 진행 중 감독관의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.

관련 규준은 특기가 없는 한, K.S 규격과 건설기술관리법 제25조에 의한 품질검사 전문기관 EH는 공인시험기관에서 산업표준화법에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표준품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된것

K.S 기준에 없거나 공사의 특수성으로 외국의 기준을 적용해야 하는 경우에는 구조 및 기능상 본 공사에 적합해야 하며 동시에 국내관련 법규에 적합해야 한다.

시공자는 본 공사에 적용되는 관계 법령 및 기타 관련 법규에 준해 성실히 공사를 이행하여야 한다.

1.2. 용어의 정의

가. 감독자(현장감독관)

1) 이 시방서에서 감독자이라 함은 환경개선공사를 담당하는 발주자가 감독관으로 명한 자를 말한다. 감독관이 현장대리인에 대한 지시, 승인 또는 검사는 모두 감독자의 권한과 책임으로 간주한다. 이때 감독관의 중요한 지시 및 승인사항은 문서로 한다.

2) 감독관의 임무는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률규정에 따른다.

3) 감독관이 시공업체에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등의 업무처리는 서면으로 한다. 다만 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등 단순한 지시는 구두로 할 수 있다.

나. 시공자(계약자 또는 도급자)

1) 본 시방서에서 시공자라 함은 공사도급 계약서에 기재되어 있는 수급자, 계약자 또는 그 대리자와 그들이 위임하는 현장 대리인, 시공기사 등을 말한다.

2) 시공자는 공사 전부를 제3자에게 하청을 줄 수 없다.

3) 시공자가 제3자에게 공사를 일괄해서 하청을 준 경우, 발주자는 일방적으로 계약을 파기시킬 수 있으며, 계약자는 이에 대해 아무런 이의를 제기하지 못한다. 또한 이미 시공된 공사에 대한 공사비와 그 철거에 소요되는 비용은 시공자가 배상해야 한다.

다. 현장 대리인

1) 시공자는 건설기술자의 현장배치 기준에 의해 회사 내에서 직위를 가진 기술자 (현장 대리인)를 현장에 상주시켜야 한다.

2) 현장 대리인 및 보조 기술자는 공사진행 및 기타사항 일체에 대하여 시공자(계약자)의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

1.3  설계 및 공사의 변경

가. 건축주는 다음의 사유가 발생하였을 때에는 설계 변경을 할 수 있다.

1) 건축주의 방침이 변경 되었을 때

2) 설계내용이 공사의 목적 달성 상 부적합하다고 판명되었을 때

3) 새로운 공법이나 자재가 개발되어 공사의 질을 향상시키거나 공사비를 절감할      수 있다고 판단되었을 때

4) 현장여건이나 설계조건이 변경되었을 때

5) 기타 부득이한 사유가 발생했을 때

나. 설계변경으로 인하여 건물의 기능이 변경될 경우에는 설계자와 협의를 거쳐         정한다.

다. 설계변경의 내용에 대하여 건축주와 시공자가 서면으로 합의한 경우에는 공사의    원활한 추진을 위하여 계약변경 전이라도 변경(합의)된 내용에 따라 선시공        하여야 한다

라. 건축주는 계약체결 후나 공사착수 전 또는 공사진행 중 건축주의 사정으로         공사규모의 증감 또는 부분적인 변경을 요구할 수 있다.

1.4  공사의 중지

감독자는 다음과 같은 경우에 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있다

가. 시공자가 설계도서의 내용과 다르게 시공을 하거나 건축주의 지시에 응하지 아니할 때

나. 공사 종사자의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때

다. 공사 종사자의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 특별한 사유 없이 공기를 지연시키거나 공사와 관련한 기관 등의 명령 및          시정지시 등에 위반될 때

마. 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

바. 공사소음으로 인하여 인근 주민에 피해와 민원발생의 우려가 예상될 때

사. 건축주가 설계내용의 검토나 변경이 필요하다고 요청할 때

아. 기타 기후조건 및 천재지변 등으로 인하여 부실시공이 우려될 때

1.5  공사 기간

가. 공사 완료시점은 실제공사의 완료일로 본다.

나. 공사기간은 기후 현장 및 도로 등 주변사정, 노무 및 자재사정, 설계변경 등 공정에 영향을 미칠 수 있는 모든 사정이 감안되어, 동절기 물공사 중지 및 기타 일시적인 공사중지 기간이 모두 포함된 것으로 보아야 한다.

다. 시공자는 발주자의 부득이한 사연이나 사정 등으로 공사의 계속적인 시행이 불가능하다고 건축주가 판단하여 공사의 중지를 서면으로 요청한 기간 외에는 공사기간의 연장을 요구할 수 없다.

라. 아래와 같은 사유가 발생했을 때에는 건축주의 판단에 따라 공사기간을 연장할 수 있다.

- 천재지변 또는 이에 준하는 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

- 기타 건축주가 인정할 수 있는 사유가 있을 때

1.6  작업 시간

가. 원칙적으로 주간작업은 기준으로 하며, 공정계획상 불가피하게 야간작업을 시행해야 할 경우에는 공종, 인원, 작업시간, 책임 기술자의 성명 등을 기록하여 감독자의 보고를 득해야 한다.

나. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 단축 야간 또는 휴일 작업을 지시할 경우 시공자는 이에 순응하여야 하며, 이 경우에도 전 항의 규정과 같이 관계법의 규정에 의한 조치를 지시하면 시공자는 이에 따라야 한다.

1.7  제출 서류

가. 착공시 (각 2부)

- 착공계

- 공사 예정공정표

- 현장대리인계

- 현장대리인 면허수첩

- 착공전 감독관과 카페트 타일 셈플 선택후 승인

- 인테리어필름지 선택시 감독관 협의 승인

나. 준공시 (각 2부)

- 준공계

- 준공검사조서

- 준공사진첩

- 고용, 산재보험 가입증명원

- 하자보증이행각서

- 방염필증

- 폐기물처리확인서

1.8  품질 및 공사장 관리

1.8.1 품질관리

가. 현장에 반입된 모든 재료는 감독자의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다. 다만, K.S규격품은 검사를 생략할 수 있다.

나. 재료시험용 공시체 및 시험편은 감독자의 입회하에 채취 또는 제작하고 봉인하여 검인을 받고, 독립된 공인 기관에서 시험을 하되 그 시험성적서를 제출하여 승인을 받는다.

다. 검사 또는 시험은 K.S규정을 표준으로 하고, 그 규정이 제정되지 않은 것이나 설계 도서에 정해지지 않은 재료의 시험은 감독자의 지시에 따른다 이들에 대한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

라. 검사 및 시험완료 후 합격된 반입재는 지정장소에 보관하며, 불합격된 것은 즉시 장외로 반출하고, 신속히 합격품을 납품하여 공사에 지장이 없도록 한다. 또한, 검사 및 시험에 합격한 재료와 시설물이라도 사용 때 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정되었을 때는 이를 사용해서는 안된다.

1.8.2 공사장 안전관리

노동부 고시 제88-13호에 의거한 공사장 안전관리를 철저히 지키도록 하고, 근로안전 관리규정, 보건관리규정, 산재보험법 및 기타 관계 법규에 따라 빠짐없이 시행하고 다음 사항을 지킨다.

가. 노무자 기타 출입 감시, 풍기 및 위생단속

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치 표시, 기타 사고 방지에 대한 단속

다. 인접건물, 시설물 및 수목 기타의 손상에 대한 보호시설

라. 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소

마. 주변 도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설

바. 공사장 주변의 보안조치, 현장 인원의 안전장비, 재해예방 시설 및 유사시 대책마련 등

1.8.3 소음방지

시공자는 공사 시행에 있어서 관계법령을 준수하고, 상시 시공에 의한 소음으로 공사중에 피해가 없도록 하며, 소음 진동의 방지에 유의해야 한다.

특히, 항타기, 윈지, 콤푸렛샤 등의 진동 및 소음 발생원의 기계류 사용에 대하여는 그 성능을 검토하여 적절한 조치를 해야 한다.

1.8.4 보안

가. 공사구역 내의 순시원을 두고, 주야 상시 순회하여 주변의 건축물과 매설물 등의 이상을 조사할 것이며, 이상을 발견했을 때는 즉시 그 대책을 강구함과 동시에 감독자와 관계자에게 통보하여 그의 지시에 따라 처리한다.

나. 공사용 전기설비에 사용하는 전선, 전구류는 K.S규격품으로 전압용량에 적합한 규격을 사용할 것이며, 전기 기술자는 설비를 점검하여 누전, 기타의 위험을 방지 해야 한다

다. 공사용 재료는 노상에 방치하지 못하며, 부득이 노상에 적치할 때에는 교통에 지장이 없도록 정리 정돈해야 한다.

1.8.5 가공선 및 매설물

공사의 시공에 지장이 있는 가공선 및 매설물 처리에는 공정에 지장이 없도록 사전에 그의 처리방법 등을 감독자 및 관계기관과 협의하여 지시를 받아야 한다. 또한 시공중에 가공선, 매설물, 도로 부속물 등을 손상되지 않도록 보양해야 한다.

1.8.6 연도대책

가. 공사시공에 있어서 연도의 거주자와 통행자의 생명, 신체, 재산에 대한 피해 불편이 없도록 주의하여 시공해야 한다.

나. 공사시공 중 주위의 건축물과 기타 변형이 예상될 때 공사착수 전에 그 상황을 파악 할 수 있는 자료(도면 스케치, 사진)를 감독자에게 제출하여 그에 대한 보호대책을 세워 시공해야 한다. 공사시공 중 변형이 생길 때는 그 변형사항을 확인할 수 있는 자료(사진, 변형 측정도 등)를 그때 그때 감독자에게 제출해야 한다.

다. 주위 건축물 기타 피해가 있을 때에는 즉시 응급조치를 취함과 동시에 사후 처리를 해야 하며, 이에 대한 비용은 시공자 부담으로 한다.

라. 공사현장에서는 가설 시설물과 지하 매몰물이 차량 및 보행자 통행에 영향을 주지 말아야 하며, 그에 대한 안전 확보에 필요한 조치를 취해야 한다.

마. 공사구획 내에 출입하는 공사차량은 일반 교통에 방해가 되지 않도록 운영에 지휘 유도를 전달하는 보안 요윈을 배치하여 사고방지에 노력해야 한다.

1.9  하자보수

가. 공사준공 후 계약서상에 명기되어 있는 하자보수 기간 내에 발생한 하자는 시공자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수되어야 하며, 이를 신속하게 처리하지 아니 할 경우 건축주 및 감독자는 타업체로 하여금 재시공이나 보수시킬 수 있으며, 이에 따른 제반 발생비용은 하자보수 보증금에서 공제할 수 있다.

나. 하자보수기간은 해당 하자보수 공사완료 때까지 자동 연장되는 것으로 한다

제 2 장  카페트공사

2.1 일반사항

〇 적용범위

이시방은 바닥 롤 카페트 및 타일 카페트 설치 공사에 대하여 적용한다. 시방서 명시사항

이외의 기타 사항은 건설부 제정 표준 시방서 에 준한다. 소방 법 제 11 조 1항의 방염처리

및 영구 난연사로 된 것을 사용할 것.

2.1.1 제품

카펫트의 사용은 수급자가 사전에 견본 및 색상을 제출 감독원의 승인을 득한다.

〇 카펫트 원자(PILE)의 구조적 특성

원자 타입	종 류	특 성
루프 타입 (Loop Type)	레벨 루프(Level Loop)	표면의 원사가 고리모양을 하고있는 카펫트 PILE로서 파일이 절단되지 않는 균일한 높이를 유지, 부드럽고 균일한 느낌을 주며 내마모성이 강하다.
	멀티-레벨(Multi-Leve)	PILE의 높이가 조금씩 다르며 대개 2~3종류의 높이가 섞여 있다.
커트 타입 (Cut Type)	벨벳-프러쉬 (Velvet Plush)	꼬임이 거의 안들어간 실로 만들어졌기 때문에 표면이 고른 외관을 가지고 있으며, 고전적인 분위기를 창조 하기에 적합하다.
	셰셔니 (Saxony)	둘 이상의 실들을 함께 꼬아 만든 뒤 열처리를 하여 꼬임이 풀리지 않도록 하여, 안정성과 영속성이 있다.
	프라이즈 (Frize)	꼬임이 많은 원사로 치밀하고 낮은 PILE로 이루어져 있으며 LOOP PILE의 외관효과를 나타낸다. 통행량이 많은 곳에 적합하다.
커트&루프 (Cut&Loop)	커트&루프 (Cut & Loop)	꼬임이 많은 원사로 치밀하고 낮은 PILE로 이루어져 있으며 LOOP PILE의 외관효과를 나타낸다. 통행량이 많은 곳에 적합하다.
	레벨 커트&루프 (Level Cut & Loop)	Cut & Loop과 Loop Pile이 섞여서 이루어진 카펫트로서 조각효과를 나타낸다.

2.1.2 시공

2.1.2.1. 타일 카펫트

〇 시공 도구 - 줄자, 캇타칼, 먹줄, 니키커, 접착제 도포용 주걱.

〇 시공준비 및 순서

1) 시공전 바닥 정리

① 시공바닥 정리는 기본적으로 일반 상재류 시공 조건을 충족시켜야 한다.

② 특히 타일 시공에 있어서는 바닥의 요철, 굴곡이 없는 매끄러운 바닥의 평활 상

태가 요구되며, 전면접착 시공으로 표면 모르터 강도가 충분해야 한다.

2) 제품확인 및 중심선 설치

① 시공할 제품이 동일 품번 인가를 확인하여 동일 품번별로 시공한다.

② 복도, 방의 출입구 등 보행이 많아 오염이 되기 쉬운 장소는 다른 부분에 시공되

어 있는 제품과 교환이 쉽도록 가능한 한장으로 시공될 수 있도록 중심선 설치시

고려한다.

③ 중심선 설치

a. 사용하는 타일이 1/2이상 크기로 시공되도록 하는 것이 중심선을 설치한다.

b. 중심선을 확인하여 먹줄로 그릴때는 교차 지점이 직각이 이루어져야 한다.

c. 중심선 계산법

- L(시공할 공간의 한변의길이)÷ 타일 한변길이 =홀수⇒중심선에서 시공(L÷2)

- L(시공할 공간의 한변의길이) ÷ 타일 한변길이 =짝수⇒중심선에서 ± 타일길

이의 1/2이동 시공

3) 접착제 도포

① 중심선 설치로 4등분된 면적중 시공순서를 결정, 한면(1/4)에 접착제를 도포한다.

② 양 가장자리 시공부분은 마무리 재단시 소요되는 시간이 과다하므로 접착제를 별

도 도포 시공한다.

③ 접착제는 가사시간(80분)이 일정하므로 접착제 도포시 작업속도를 고려하여 적당

면 적만 도포한다.

④ 접착제 도포량은 1.3~1.5㎏/평이 표준임.

⑤ 카펫타일 접착제는 시공후에는 지속적인 점착력을 갖고 있어 부분 보수는 언제든

지 바꾸어 시공할 수 있으므로 반드시 지정 접착제를 사용하여야 한다.

⑥ 카펫타일은 전면접착과 부분접착으로 시공할 수 있다.

a. 전면 접착 : 중량물이 이동되는 장소에는 제품이 밀리지 않도록 전면 접착을 하

여야 유지 관리가 용이하다.

b. 부분 접착 : 경보행용 장소에 적합한 시공방법이며 가로, 세로3m간격으로 접착

제 를 도포 하여 시공한다.

4) 시공 및 벽면 재단

① 접착제가 도포된 부분의 중심에서 L자 형태로 진행하며 카펫트 타일의 배열은

지그 재그로 시공하여 나간다.

② 벽면 재단시는 제품을 벽면으로부터 1㎜정도 작게 재단하여 자연스럽게 들어가

도록 한다.

③ 특히 벽면 시공은 충분한 압착을 반복하여 완전한 접착 시공이 되도록 한다.

④ 부분 접착 시공시 라디에이터나 출입문, 경사진곳 계단부분에는 반드시 접착제를

사 용해야 한다.

⑤ 시공한 끝부분이 개방된 곳이나 다른 상재류와 연결 시공되는 장소는 마감재(쫄

대) 등으로 고정한다.

⑥ 바닥의 마이크연결부위 설치시 미관을 해치지 않도록 원형으로 커팅 작업하여 마이크 사용 및 카페트타일이 떨어지지 않도록 마감 하여야 한다.

5) 유지 관리

① 오염 물질의 제거

a. 오염물질이 떨어졌을때 밟지 말고 즉시 제거한다.

b. 오염물질이 고체 물질인 경우 손가락으로 우선 긁어내야 하며 액 방울일 경우

흰압지(혹은 화장지)로 가볍게 갖다 댄다.

c. 입자가 더이상 젖지 않을때까지 반복하여 가볍게 갖다 댄다.

d. 그래도 얼룩이 보이면 카펫트 반점 얼룩제거제 (Spot Stain Rmover)를 최소한

사용하여 젖은 천이나 스폰지를 대고 가볍게 두드린다.

② 시공된 장소의 습도 - 카펫타일에 물을 뿌릴 필요는 없으나 방온도에 적당한 상

대 습도를 유지해야 한다.

제 3 장  목공사

3.1  M.D.F (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

3.1.1 목재 조각을 고온, 고압 하에 섬세하고 특수 접착제와 함께 열압 성형한 섬유판

(FIBER BOARD)로서 그 비중이 0.4~0.8 의 것을 말한다.

3.1.2 재료의 물성

물 성		M. D. F	비 고
비 중		0.63
곡 강 도		350㎏/㎤
고 양 계 수		30t/㎤
벽 리 강 도		9.0㎏/㎤
흡 수 율		35%
흡수두께 팽창율		7%
나무나사 보지력	표 면	55㎏
	목 구	40㎏

3.2 견본품
목재 및 마감재는 감독원에게 견본품을 제출하여 재질 및 형상, 색상, 무늬 등에 관하

여 승인을 득하며 이는 본 공사의 표본이 된다.

3.3 마감 치수
치장재의 목재 단면 표시 치수를 마감치수로 하며 구조재는 다듬어 놓은 치수로 한다.

3.4. 보관 및 보양

3.4.1 보 관
1) 구조재 및 수장재는 완전 건조재이므로 비로 손상되지 않게 직접 지면 또는 습기

찬 물체에 접하지 않게 하여야 한다.
2) 목재의 저장은 오염, 손상, 변색, 썩음, 습기 등을 방지 할수있도록 적재 해야하

며 건조가 잘되게 보관한다.
3) 목재는 바닥에서 20㎝이상 띄워서 보관하고 목재와 목재사이를 간격재를 끼워서

통풍 이 잘되게 하여야 한다.

3.4.2. 보 양
1) 가공재는 습기 일광을 받지 않도록 항시 건조 상태를 유지한다.
2) 공사도중 오염,손상의 우려가 있는 재료 및 시공부분은 종이붙임, 널대기등 감독

원이 지시하는 방법으로 보양 한다.

3.5. 작업 조건
1) 공사용 장비 및 공, 도구는 하도급자가 부담하며, 이를 관리하여야 하고 이에 따른

안 전장치는 감독원, 또는 안전 및 방화관리 감독원의 지시에 따른다.
2) 항상 화재 방지에 대한 모든 필요한 조치를 취하여야 한다.

3) 위험한 작업이 많으므로 충분한 안전 시설을 설치하고 모든 작업자 안전 도구를 필

히 사용하여야 한다.
4) 어떠한 경우든 작업여건이 적합치 않을 경우 감독원이 만족하도록 조치를 취하지

않는 상태의 공사진행은 인정되지 않는다.

3.6 시 공

3.6.1 일반 기준

공사를 시공함에 있어 도면에 의거 정확히 시공 되어져야 하며 설계자의 의도가 충분

히 나타날 수 있게 시
공하여야 한다.

3.6.2. 허용오차
① 부재길이 : +1.5㎜
② 부재맞춤(수직, 수평) : +0.01㎜
③ 부재각도(36, 40) : +0.04㎜
④ 면 적 1㎡ : +2㎟

3.6.3. 어떤 경우든 사전에 충분한 공작도를 제출하여 승인을 득 한후 시공하여야 한다.

3.6.4. 모든 모든 기준선 및 수평은 감독원의 확인을 득한 후 시공하여야 한다.

3.6.5. 이음 맞춤의 가공 마무리
1) 이음 맞춤 각부의 크기 비례 및 그 마무리에 대하여서는 감독원의 승인을 득하여야

한다.
2) 목재는 시공후 뒤틀림이나 갈라짐이 없도록 구조재와 완전 고정하여야 한다.
3) 합목을 할 경우는 나비촉 맞춤 방법으로 하며, 나비촉 맞춤의 개소는 담당원의 지

시에 따르고 추후 뒤틀림, 갈라짐, 휨 등의 변형이 없어야 한다.
4) 합판 또는 치장재가 손상이 가지 않도록 완전 접착시켜 가공 제작하여야 한다.

3.6.6. 표면처리
마감면의 모든 구멍과 균열은 원목 조각으로 채워서 결 방향으로 가볍게 마감처리 하

여야 한다.

3.6.7. 목공사 유의 사항
1) 목공사는 잘 짜여져 기준선과 수평에 정확히 맞게 되어야 하고 안전한 구조가 되어

야 한다.
2) 스터드, 중도리, 난간등은 실공간과 마감내력을 제공하도록 규격 지어져야한다.
3) 볼트등은 부재를 위치에 넣어서 안전히 고정되도록 적당한 크기의 타입과 크기의

것이 라야 한다.
4) 목재 골조의 모든 못은 끝을 구부려야 하고, 머리가 마감공사에서 노출되어서는 안

된 다.