시   방   서

안산문화예술의전당 무선인터컴시스템 구매건

2013.  5.

목    차

Ⅰ. 일 반  시 방 서

Ⅱ. 제품 사양 내역

Ⅲ. 기 기  특 성

IV. 납 품  조 건

Ⅰ. 일반 시방서

Ⅰ. 일 반 시 방 서

1.1. 방송설비 개요

1.1.1. 건    명 : 안산문화예술의전당 무선인터컴시스템 구입

1.1.2. 납품장소 : 수요기관 지정장소

1.1.3. 납품시기 : 수요기관 지정일시

1.1.4. 납품설치 항목

가. 안산문화예술의전당 무선인터컴시스템 구매건	- 1식

2.1. 적용 범위

2.1.1. 본 시방서는 안산문화예술의전당 무선 인터컴 시스템 구매에 적용하며 이하

납품(현장설치도 시운전포함)으로 정의한다.

2.2. 용어의 정리

본 시방서에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

2.2.1. 감독원 : 발주처가 지정한 공사 감독 책임자로서 건축법 및 건설기술 관리법

에서 정한 바에 따라 설계 도서대로 실시되는지 여부를 확인하고 시공과정

등을 확인하는 감독자를 말한다.

2.2.2. 납품자 : 방송 및 통신 장치 납품계약자를 말한다.

2.3. 이의

시방서와의 내용이 다를 때, 명기되지 않는 사항이 있을 때 관련공사와 부합되지

아니 할 때 또는 이의가 생겼을 때에는 감독원과 협의한다.

2.4. 경미한 변경

납품에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치

위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독원과 협의하여 시행한다.

2.5. 관계 법규 및 제 규정

2.5.1. 본 납품에 적용되는 주요 법ㆍ령ㆍ규칙 및 기타 기준 등은 다음과 같으며 이

들 법, 령, 규칙, 및 그 밖의 기준 등은 착수일 현재 유효한 것으로 본 시방서

내용을 우선한다.

가. 한국 산업 표준 규격

나. 정보통신설비의 기술 기준에 관한 규칙

다. 정보통신공사업 법

라. 기타 본 납품과 관련된 관계법규 등과 위에서 기술한 관계법과 유관되는 제반 법령 등

2.5.2. 납품에 있어 관계법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 감독원과 협의하여 시행한다.

2.5.3. 납품자 자격조건

본 설비의 납품 자격조건은 원활한 사후관리를 받을 수 있으며 장비에 대한 교육 및 원활한 사후 관리가 가능하도록 아래와 같은 자격조건을 보유한 납품자로 제한한다.

2.5.4. 장비 제조사의 공급자 증명원 제출업체

2.5.5. 장비 수입원의 A/S확약서 및 기술지원 확약서 제출업체.

2.5.6. 무선기기 형식인증서 제출업체

2.5.6. 전기형식승인서 제출업체

2.6. 관공서 수속

2.6.1. 납품자는 공사 착수와 동시에 필요한 관련 관청의 인, 허가 신고 및 검사를 필요로 하는 사항에 한해 발주처를 대행하여 적법하게 위의 절차를 필하여야 하며 상시 수속에 필요한 제비용은 납품자가 부담한다.

2.6.2. 납품자는 공사 준공 후 필요한 관청에 서류 제출 및 준공처리와 관련한 업무도 대행하며 동 업무처리에 소요되는 제비용은 납품자 부담으로 한다.

2.7. 납품적용

2.7.1. 납품은 기존 사용 중인 Clear-com사의 MS440, MS702, MS232, RS501, RS502 유선 인터컴 제품과 완벽하게 호환 사용할 수 있는 제품으로 설치 되어야한다.

2.7.2. 납품은 내역서, 시방서에 의하여 성실하게 시행할 의무를 가지며 서로 상이한  부분이 있을 시에는 내역서, 시방서를 우선순위로 적용한다.

2.7.3. 시방서 및 내역서의 표기방법이 불명확하거나 이의가 생겼을 때에는 정보통신설비 공사 표준시방서, 한국공업규격 관련 및 조례 등을 참조 후 감독원과 협의하여야 하며 시방서 상 미 기술된 사항에 대하여도 본 납품의 완성을 위해 적합하게 시공할 의무를 가진다.

2.7.4. 납품은 설치 및 시운전을 포함한다.

2.8. 안전관리 및 재해방지

2.8.1. 납품자는 현장대리인을 선임하여 공사전반에 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

2.8.2. 납품자는 공사 중 발생되는 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

2.8.3. 기타 작업 안전과 재해 방지를 위한 감독원의 지시 사항을 준수해야 한다.

2.9. 납품의 시행

2.9.1. 납품은 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 설치하여 성능이 보장되도록 하여야 한다.

2.9.2. 납품자는 착수와 동시에 예정공정표 및 현장대리인을 선임하여 제반 공정관리, 안전관리 및 공사 진행에 대한 책임을 성실히 수행하여야 한다.

2.9.3. 납품자는 공사시행 전 관계 설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는 관련법규에 따라 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

2.9.4. 납품자는 공사 중 감독원이 공사의 부실시공 또는 부정시공이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 적정한 방법으로 재시공 또는 보완하여야 한다.

2.9.5. 제작이 필요한 장비는 제작도를 작성하여 감독원의 승인을 받고 제작하여야 한다.

2.9.6. 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

2.9.7. 타 설비와의 간섭을 피하기 위하여 납품자는 사전에 건축, 전기, 기계 및 기타 설비와 관련 통신도면과의 연계 등을 충분히 검토하여 관련 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할 수 있도록 납품 설치해야 한다.

2.9.8. 납품자는 준공시 관련도서 및 유지보수에 관한 정비관리 지침서 등을 제출하며 제출시 감독관의 승인을 득해야한다.

2.10. 공정관리

2.10.1. 납품이 공기 내 원활히 추진되어 완성되도록 각 기기 및 자재의 현장반입 소요기간을 고려하여 제작 설치 납품 사항의 계획공정표가 작성되어야 한다.

2.10.2. 본 납품이 시방서에 명시된 제품 이상의 Up-Grade 된 성능의 제품 사용 및 새로운 시스템 기술적용 등의 사유와 설계변경 업무처리 등의 사유로 당초 계획공정을 지연할 수 없다.

2.11. 기기 및 자재의 사용승인 요청 및 승인

2.11.1. 납품에 사용되는 모든 장비 및 기자재는 제품 카다로그 및 제작품의 경우 제작도를 감독원의 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

2.12. 기기 및 장비의 규격

2.12.1. 모든 기기 및 장비는 납품일을 기준으로 하여 최신의 장비를 사용해야 하며 설계도서 및 규격서에 명시된 제품 중 조달청에 단가계약 되어 있는 동일한 제품 또는 동등 이상품을 사용하여야 하며 K.S 및 형식승인 제품을 사용하되 특별히 지정되지 않는 것은 감독원과 협의, 승인 후 사용하여야 한다.

2.12.2. 제품에는 제조자, 제품번호, 제조년월일, 형식 및 용량 등이 표시되어야 한다.

2.12.3. 모든 사용 기자재는 관련 해당법규에 충분히 만족하는 승인된 제품만 사용할 수 있으며 승인이 취소된 기기 및 자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며 사용 승인 된 기기 및 자재도 변질, 손상, 기능 및 성능 상 하자가 있는 불량품으로 인정될 시에는 이를 사용할 수 없다.

2.12.4. 설계도서에 명시된 기기 및 장비 사용에 있어 System 설계보다 향상된 성능의 제품이 적합할 시에는 Up-Grade 된 성능의 적합한 제품을 사용할 수 있다.

2.12.5. 새로운 기술적용의 System, 장비, 자재 등을 사용하고자 할 때는 신뢰성 확보를 위하여 새로운 기술의 제품이 사용된 유사 규모 또는 유명 건물의 적용사례 등을 비교 분석하여 검토한 자료를 작성하여 감독원의 승인을 득 한 후 사용하여야 하며, 적합하다고 인정될 시 사용할 수 있다.

2.12.6. 납품 중 사용 계획의 시스템 또는 기기 및 장비가 생산중단 또는 성능에 문제점 발생 등의 사유로 사용할 수 없게 된 경우에는 당초 계획된 시스템, 기기, 장비 이상의 성능 및 품질을 가진 적합한 것으로 설치되어야 한다. 이러한 경우도 상기 5)항의 검토를 거쳐야 한다.

2.13. 설계변경

2.13.1. 납품상 용도 변경 및 기타 불가피한 사유로 인하여 주요 계통에 영향을 미치는 설계 변경 사항이 발생할 경우에는 감독원의 승인을 득 한 후 관련 서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

2.13.2. 설계 변경 시에는 설계 변경 사유, 설계 변경 도서 및 공사비 증감 내역서 등을 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 증감 내역에 대하여 발주처와 협의 후 변경 하여야 한다.

2.14. 시공입회의 검사

2.14.1. 납품 중 점검이 불가능 또는 곤란한 공사 및 기타 감독원이 지정하는 공사는 감독원의 입회하에 설치하여야 하며 사진 촬영 등 필요 조치를 취하여야 한다.

2.14.2. 시공검사는 감독원의 사전승인을 받아 일부분만 시행할 수 있다.

2.14.2. 시공과 관련하여 촬영된 사진 및 입회 검사관련 자료는 정리하여 감독원에게 제출한다.

2.15. 기기 및 공사의 보전

2.15.1. 납품자는 설치 기간 중 발주처로부터 인수받은 각종 도면 및 자료, 기자재의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 관리 및 보존의 잘못으로 인한 제반 손해에 대하여는 납품자가 보상해야 한다.

2.15.2. 공사 중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기기류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 보존의 잘못으로 인한 제반손해에 대하여는 납품자가 보상해야 한다.

2.16. 시설물의 훼손 및 해체 자재 발생 시 처리사항

2.16.1. 공사 중 시설물을 파괴 또는 고의로 손상시켰을 시는 즉시 감독원의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 납품자 부담으로 한다.

2.16.2. 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 감독원의 요구에 따라 본 시방서에 의한 시험을 필하여 승인을 득 해야 한다.

2.16.2. 해체자재 및 발생자재는 즉시 물량 조사서를 작성 감독원에게 제출하고 감독원의 지시에 의하여 처리하여야 한다.

2.17. 시운전

2.17.1. 납품자는 모든 공사 완료 후 시스템 전반에 대한 시운전을 감독원 입회하에 시행하고 시운전 결과 보고서를 작성하여 감독원에게 제출 승인을 득 해야 하며 준공에 필요한 각종 서류도 작성 제출해야 한다.

2.17.2. 시험운전을 시험운전자의 잘못으로 인한 장비류의 파손 등의 손해에 대하여는 납품자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

2.17.3. 시운전과 관련된 제반 소모성 물품은 납품자가 제공하여야 한다.

2.18. 교육훈련

2.18.1. 원활한 납품 진행과 각 시스템의 원활한 운영관리를 위하여 운영기관의 기술요원에 대한 교육훈련을 납품자 부담으로 필요한 시기에 실시하여야 한다.

2.19. 검사, 검수 및 준공도서 제출

2.19.1. 검사, 검수처리 절차

가. 납품자는 납품일 까지 납품 및 설치 시운전을 완료한 후 온라인으로 검사, 검수요청을 신청하여 14일 이내 검사, 검수를 완료한 후 준공에 필요한 부대서류를 제출하여야 한다.

2.20. 보수 관리

2.20.1. 납품자는 준공 후 설비 운영 관리에 필요한 유지관리지침서를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하고 2년간의 무상유지보수를 실시한다.(단 소모성 물품의 경우 규격서에 명기된 사용 시간 이내의 불량 제품에 한함)

2.20.2. 유지관리지침서에는 아래 사항을 포함하여야 한다.

가. 운전 전 점검 사항

나. 운전 방법

다. 기타 관련 기술자료

2.21. 준공 후 관리

2.21.1. 납품자는 준공 후 본 공사에 의한 각 시스템, 기기 및 장비의 효율적 운용을 위하여 적합한 전문 기술요원으로 시스템 전반에 대해 지도와 협력을 제공하여야 한다.

2.21.2. 본 시스템의 취급, 운전부주의 및 규정에 명시된 사항 이외의 조작이나 개조에 의한 것이 아닌 정상작동 및 운영 하에서의 준공 후 2년 동안 하자 발생 시 납품자는 무상으로 기기의 조정 및 수리를 하여야 한다.

2.21.3. 시스템 설비의 정상적 운영에 따른 소모성 물품의 적정 교환 필요시기 및 적합한 물품의 선정과 관련된 필요 기술 자료가 제공되어야 한다.

2.22. 보안상 유의사항

납품자는 발주처가 제공하는 각종 도면 및 자료가 타인에게 누출되지 않도록 보관 및 사용에 유의하여야 하며, 본 공사 목적이외 사용은 절대로 금하여야 한다.

Ⅱ. 제품 사양 내역

Ⅱ. 제품 사양 내역

제1장 기기구성

No.	품 명	규 격		수량	단위
1	BASE STATION	CLEARCOM. CM-222		3	EA
2	BELT STATION	CLEARCOM. CP-222		8	EA
3	SINGLE EAR HEADSET	CLEARCOM. CC-300		8	EA
4	BATTERY CHARGER	CLEARCOM. T-BC5A		2	EA

III. 기기 특성

제2장 기기별 특기사항

무선인터컴 시스템

1. BASE STATION

1) 기    능

본 기기는 2.4 GHz를 사용하는 2채널 무선 인터컴의 메인 스테이션으로 각각의 벨트팩이 상호 양방향 통신을 하게끔 TX, RX 전파를 받아 중계해주는 장비이다. 전면의 LCD 디스플레이를 통해 베이스 스테이션과 활성화 되어 있는 벨트팩과의 교신 상태 확인이 가능하여야 한다. 별도의 소프트웨어를 통해 원격 모니터링 및 장비의 펌웨어 업데이트가 가능하여야 하며, 거리가 멀어지거나 사각 지역에 있을 경우를 대비하여 옵션으로 제공되는 트랜시버를 통해 사용 거리의 확장이 가능하여야 한다.

기기 특성은 다음의 사양에 준 한다.

2) 기기 특성

- Intercom Audio Channels	: 2

- Full-duplex BeltStations per BaseStation	: 5 (in Normal Mode)

- Half-duplex, Shared Beltstations per Base Station	: Unlimited

- Number of Antenna Ports per BaseStations	: 1

- Antenna Connector Type	: RP-TNC

- Number of Synchronized BaseStations	: 10

- Base Station/BeltStation Pairing	: Mini-jack/cable

- Programming Port	: USB

- Stage Announce and GPO Closures	: 6 relays via DB15

- 2-wire Intercom Interface	: 2 channels via XLR-3F with XLR-3M loop

- 4-wire/Matrix Connection	: 2 ports via RJ-45

- Aux Input	: 1/4” 3-conductor jack accepts –4 to

+8dB, balanced, transformer isolated

- Aux Output	: 1/4” 3-conductor jack nominal –4 to

+8dB, balanced, transformer isolated

- Stage Announce Output	: XLR-3M, nominal -4 to +8dB, balanced,

transformer isolated

- Front Panel Headset	: 4-pin male XLR

- Microphone Type	: Dynamic or Electret, Auto-Selected

- Dimensions	: 483 mm x 44 mm x 190 mm

- Weight	: 4.75kg

* 상기 특성제품  또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

2. BELT STATION

1) 기    능

본 기기는 무선 인터컴과의 연동을 통하여 무선 벨트팩끼리의 통신 및 유선 인터컴과의 통신을 해주는 2채널 개인 무선 단말 장비이다. 전면의 LCD 창을 통해 장치의 RF, 오디오 및 전원 상태를 확인 할 수 있어야 한다. 9시간 이상 사용이 가능한 충전식 리튬 폴리머 배터리 사용이 가능하여야 하며, 추가로 AA 알카라인 배터리로도 작동이 가능하여야 한다.

기기 특성은 다음의 사양에 준 한다.

2) 기기 특성

- Intercom Audio Channels	: 2

- Headset Connector	: 4-pin male XLR

- MicrophoneType	: Dynamic or Electret, Auto-Selected

- Antenna Internal	: +2 dBi patch

- Charger Input	: 100-240V, 0.3A, 50-60Hz

- Charger Output	: 5V, 1.25A

- Battery Charging	: via mini USB connector using supplied

charger

- Battery Life, Rechargeable Lithium-Polymer	: Up to 9+ hours

- Charge Time, Rechargeable Lithium-Polymer	: 2 3/4 hours in beltstation; 2 1/2 hours

in charger (from empty)

- Optional Power	: 3 Standard AA alkaline cells

- Battery Life, Alkaline	: Approximately 4 hours

- Dimensions	: 102 mm x 156 mm x 44.5 mm

- Weight	: 0.41 kg

* 상기 특성제품  또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

3. BASE STATION

1) 기    능

본 기기는 인터컴 벨트팩에 연결하여 인터컴 사용자간 통신을 할 수 있게 하는 기기이다. 주변 잡음 감쇠 헤드폰과 하이퍼 카디오이도 다이내믹 마이크를 통해 명료한 오디오 송수신이 가능하여야 한다. 붐 마이크의 각도에 따라 뮤트 기능이 동작하여야 한다.

기기 특성은 다음의 사양에 준 한다.

2) 기기 특성

- Intercom Audio Channels	: 2

- Single or Double Ear Headset	: Single

- Open or Enclosed Ear Phone	: Enclosed

- Weight	: 245g

- Earpads Foam or Leatherette	: Leatherette

- Type of Microphone	: Dynamic

- Impedance Mic/Earpiece	: 200ohms/400ohms

* 상기 특성제품 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

3. BATTERY CHARGER

1) 기    능

본 기기는 무선 벨트팩의 충전지를 충전시킬 수 있는 장비로 다음의 사양에 준 한다.

2) 기기 특성

- Voltage Range	: 90 - 264VAC

- Frequency Range	: 50 - 60Hz

- Input Current	: 0.8A max

- Standby Power	: 1W max

- Input Fuse	: 800mA per bay

- Input Connector	: IEC60320 C8 (2-Pin)

Dimensions	: 176.5 mm x 74 mm x 40 mm

* 상기 특성제품 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

IV. 납 품 조 건

IV. 납품조건

1. 납 품 일: 계약일로부터 45일 이내

2. 납품장소: 안산문화예술의전당

3. 제품 설명서 첨부

4. A/S 기간 명기

5. 안산문화예술의전당 검수

6. 계약(인도) 조건: 현장 납품 설치 및 시운전