안산문화예술의전당

옥외소화전 배관 수선공사

(시 방 서)

2018.04

목     차

제 1장 일반사항

제 2장 옥외 소화전

제1장  일반사항

1. 적용범위

시방서는 특기시방서에 기재한 사항을 제외하고는 소방관련법령집( 소방기본법, 소방기본법시행령, 소방본법시행규칙, 화재안전기준) 및 건축설비공사 표준시방서 (기계부문)에 준한다.

단, 이 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다.

2. 공사기간: 착공일로부터 ~ 28일간

3. 담당원

이 시방서에 담당원이라 함은 감리자의 대리 또는 그가 쓰는 현장원을 말한다.

도급자의 현장 대리인에 대한 감독원의 지시, 승인 또는 검사는 모두 감리기사의 권한과 책임으로 간주한다.  이때 담당원이 지시 및 승인한 중요 사항은 문서로 하여 담당원의 날인을 받는다.

4. 의의

도면과 시방서와의 내용이 상이하거나 구체적인 명기 사항이 없을 때 또는 의문이 생길 때에는 현장 대리인이 담당원과 공사의 범위 내에서 협의 할 수 있으며, 이에 대한 결론은 담당원의 지시에 의한다.

5. 경미한 변경

현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의 설치 위치, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 증감등의 경미한 변경은 담당원의 지시에 의한다. 이때에 있어 도급공사액은 증감하지 아니한다.

6. 공정 및 시행계획서

도급자는 공사 착공전에 공정표 자재운반 계획서 장비동원 계획서 현장조직표를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 하며 기기 제작 업소는 제작시방서 및 도면을 제시하여 감리자와 감독관의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

7. 착공계

도급자는 공사 착수전에 소방관련 법령집에 의거, 착공계를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

8. 시공도

도급자는 시공상 필요한 시공도등은 지체 없이 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

9. 설계변경

도급자의 설계변경은 원칙적으로 인정하지 아니한다.

단, 다음의 경우에 한하여 고려한다.

가. 소방관련 법령상 및 건축법규상 변경하지 아니하면 시공이 불가능한 경우

나. 현장 사정상 변경하지 아니하면 시공이 불가능한 경우 설계 변경시는 다음의 서류를 제출하여 감독관의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

1) 설계변경 내용 설명서

2) 설계변경 도면

3) 공사비 증감 내역서

10. 재료

가. 일반재료

가설 공사용 재료 또는 특기한 것을 제외하고는 모두 신품을 사용한다.

나. 견본

감독관의 지시하는 재료, 마무리 정도 및 색깔등은 미리 견본을 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

다. 검사

현장 반입한 재료는 모두 감독관의 검사를 받아야 합격한 것을 사용한다.

단, 규격이나 구가형식 검정합격품은 검사를 생략할 수 있다.

11. 시공검사

각 공사부분은 미리 담당원이 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받고 합격승인을 얻은 후 다음 공정에 옮긴다.

단, 시공후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 담당원의 지시에 따른다.

12. 관련 별도공사

별도 시공의 공사에 있어서는 그 공정과 구조에 관하여 관계자와 협의 하여 상호 연락 없이 원만히 진척시키되 이에 요하는 준비 공사로서 본 공사의 가설물은 무상으로 사용하게 한다.

13. 관공청 기타에의 수속

시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 특기한 사항을 제외하고는 지체 없이 행하되 이에 소요되는 내용은 도급자 부담으로 한다.

14. 공사장 관리

공사장 관리 근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로위생관리규칙, 기타 관계법규에 따라 이상없이 행하고 다음 각 항을 지킨다.

가. 노무자, 기타 출입의 감시 및 풍기 위생의 단속

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표가 기타 사고방지에 대한 단속

다. 시공재료 및 시공설비의 전체의 관리현장 내외의 정리정돈 및 청소

15. 공사보고 및 공사사진

가. 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 기타 필요한 사항을 기재한 공사보고서를 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 공사사진

특기가 있거나 감독원이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을 때는 사진을 찍어 2부씩 제출한다. 천연색 사진으로 한다.

16. 시운전

시운전은 설비를 완료 후 종합운전을 하여 이상이 없어야 하며 시운전이 다른 공사에 하자를 주었을 때 책임은 도급자가 져야 한다.

17. 준공

본 공사의 준공은 감독관의 입회하에 시험 및 시운전 하여 이상이 없어야 하며, 필요시 소방 당국의 검사에 합격함으로써 준공으로 인정한다.

18. 인수인계

본 설비의 인수인계를 준공 후 감독관과 함께 시행하여 조작법 및 안전등 제반사항을 관리자에게 주지시켜 관리자가 정상적인 운전을 할 수 있을 때 인수인계한다.

제2장  옥외 소화전

1. 일반 사항

가. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소방 관련 법규에 따른다.

나. 재료 사용에 있어 제규정에 적용받은 때에는 그 규정에 적합하거나 또는 감독관 사용승인을 득한 후 설치하는 것으로 한다.

다. 본 설비 공사에 사용하는 기계류 및 재료는 소화 설비 작동 기능에 영향을 주지 않는 구조 또는 재질로 한다.

2. 기기 설치 공사

가. 펌프 및 주위 배관

1) 전동기와 커플링에 의하여 직결된 원심 수평형 펌프를 공통 가대에 부착한 것으로서, KSB 7505 (소형 다단 원심 펌프) 규격에 적합한 것으로 하고 이 규격에 맞는 재질 및 구조로 하여야 한다.

2) 펌프는 전용으로 하며 체절운전시 정격토출압의 140%를 초과하지 아니하고, 정격 토출량의 150%로운전시시 정격토출압력의 65% 이상의 것으로 하여야 한다.

3) 펌프 정격 토출량의 175%이상을 측정할 수 있는 유량 측정 장치를 설치할 것.

4) 펌프 토출측에는 체절 운전시 수온의 상승을 방지하기 위하여 첵크 밸브와 펌프 사이에서 분기한 구경 20ø이상의 배관에 체절 압력 미만에서 개방되는 릴리프 밸브를 설치한다.

5) 펌프의 흡입 측 배관은 공기 고임이 생기지 아니하는 구조로 하고, 여과 장치를 설치하며 흡입하는 수평관이 될 수 있는 한 짧게 한다.

6) 펌프의 토출 측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프 토출측 플랜지에서 가까운 곳에 설치하고, 흡입측에 연성계 또는 진공계를 설치하며, 수원의 수위가 펌프의 위치보다 높거나 수직회전축 펌프의 경우에는 연성계 또는 진공계를 설치하지 아니하다.

7) 펌프의 흡입측과 토출측에는 후렉시블 죠인트를 설치하며 펌프의 진동으로부터 배관을 보호하여야 한다.

나. 기동용 압력 탱크

1) 용량은 100ℓ이상의 것으로 하고 압력계, 안전장치, 압력 스위치 및 배수밸브 등의 부속품이 구비 되어야 한다.

다. 옥외소화전 함등

1) 옥외소화전함의 재질은 1.5 t 이상의 STS 304로 제작하고 자립형으로 하여야 한다.

2) 옥외소화전함의 규격은 900 ㎜W × 220 ㎜D X 1350 ㎜H 이상으로 한다.

3) 옥외소화전함 내에는 한국 소방산업기술원의 인증을 필한 아래와 같은 부속을 구비해야한다.

(1) 65 ㎜ × 15 m 이중 자켙 호스 및 결합 금속구

(2) 65 ㎜ 직․방사형 관창 1개

4) 위치표시등은 옥외소화전함의 상부에 적색램프로 설치한다.

5) 기동용 수압개폐장치를 설치하지 않는 경우, 기동스위치는 누름 버턴형으로 설치한다.

3. 배관 공사

가. 배 관

1) 배관 재료

(1) 지하매설관은 적합한 재질을 선정하고, 매설시 토목 시방서에 따라 설치한다.

2) 배관 부속

(1) 구경 50ø 이하의 것은 나사 배관용 K.S 부속품을 사용한다.

(2) 구경 65ø 이상의 것은 용접용 K.S 부속품을 사용한다.

(3) 구경 50ø 이하의 관이음은 나사식 소켓 또는 유니온으로 사용한다.

(4) 구경 65ø 이상의 관이음은[eqn: RM 10kg/cm^2] 이상의 용접용 플렌지를 사용한다.

3) 밸브류

(1) 밸브류 50ø 이하는 청동 나사식[eqn: RM 10kg/cm^2] 이상의 것을 사용한다.

(2) 밸브류 65ø 이상은[eqn: RM 10kg/cm^2] 이상의 주철제 플렌지형 개폐 표시형 밸브를 사용하며, 첵크 밸브는 펌프 상단에[eqn: RM 10kg/cm^2] 이상의 스모렌스키 첵크 밸브를 사용하며, 그 이외에는[eqn: RM 10kg/cm^2] 이상의 스윙 첵크 밸브를 사용한다.

나. 보 온

1) 배관의 대한 보온은 아래와 같이 한다.

관 경(ø)	40ø～80ø	100ø이상	비 고
보온 두께(t)	25	40	·

∘ 노출 보온 : 파이프 카바 + 보루지 + 난연성 포리마 테이프 + AL.밴드.

은폐 보온 : 파이프 카바 + 보루지 + 난연성 은박지(단면) + AL.밴드.

다. 용접 및 절단

1) 배관의 용접은 아크 용접으로 하고, 절단은 쇠톱이나 컷팅 기계를 사용하며 산소, 아세틸렌에 의한 절단은 허용 하지 아니한다.

라. 도 장

1) 배관 용접 부위에는 녹막이 페인트를 2회 이상 칠한 후 은분을 1회 이상 칠해야 한다.

마. 수압 시험

1) 수압 시험에 쓰이는 수질은 상수도나 지하수를 정수한 양질의 물을 사용한다.

2) 배관 완료 후14Kg/㎠ 이상의 수압에서 2시간이상 지속하여 압력 강하가 없어야 한다. 지장이 없고 사용상 쉽게 반출 할 수 있는 장소에 설치한다.