시   방   서

안산문화예술의전당 영상전송시스템 설치공사

2013.  6.

(재)안산문화재단

목    차

Ⅰ. 일 반  시 방 서

Ⅱ. 제품 사양 내역

Ⅲ. 기 기  특 성

Ⅰ. 일반 시방서

Ⅰ. 일 반 시 방 서

1.1. 방송설비 개요

1.1.1. 건    명 : 안산문화예술의전당 영상전송시스템 설치공사

1.1.2. 설치장소 : 안산문화예술의전당 해돋이극장 객석벽부

1.1.3. 공사시기 : 계약일로부터 45일

1.1.4. 설치공사 항목

가. 안산문화예술의전당 영상전송시스템 설치공사건	- 1식

1.1.5. 사업 내용

가. 해돋이극장 객석 벽부의 인테리어 마감을 절개하여 LED전광판을 삽입하여

안전하게 고정 설치한다.

나. 영상데스크에서 LED전광판으로 PC, DVD PLAYER 및 카메라 중계영상을 LED

전광판으로 송출 할 수 있는 방송장비를 구축한다.

다. LED전광판 설치 후 인테리어 마감을 시공한다.

1.2. 참가 자격

1.2.1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조(경쟁 입찰의 참가 자격) 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체로서 정보통신공사업 등록한 업체이며 정보통신공사업면허를 소지한 업체이어야 한다.

1.2.2. 지역경제 활성화와 효율적인 유지보수 및 신속한 A/S 등을 고려하여 입찰자

는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 낙찰자는 계약체결일까지 주된 영업소(본

사)가 경기도내에 소재한 업체이어야 한다.

1.3. 자료제출

계약자는 아래의 관련 자료를 반드시 제출하여야 한다.

1.3.1. 계약 시 제출서류

가. 제조사 및 공급사가 발행하는 제품(정품)공급확약서 (Manufacturer's Certification)원본 각 1부

나. 제조 및 공급물품의 기술지원(A/S) 확약서 원본  1부

다. 정보통신공사업면허 사본 1부

라. 업체 보안 서약서 1부

1.3.2. 설치완료 시 제출서류

가. 납품물품 상세명세서(Information List)  1부

나. 관리자 또는 사용자 매뉴얼 1부

다. 기술 인력현황 및 비상연락망이 포함된 유지보수 체계도 1부

2.1. 적용 범위

본 시방서는 안산문화예술의전당 영상전송시스템 설치에 적용하며 이하 설치공사(납품설치도 시운전포함)로 정의한다.

2.2. 용어의 정리

본 시방서에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

2.2.1. 감독원 : 발주처가 지정한 공사 감독 책임자로서 건축법 및 건설기술 관리법

에서 정한 바에 따라 설계 도서대로 실시되는지 여부를 확인하고 시공과정

등을 확인하는 감독자를 말한다.

2.2.2. 설치자 : 방송 및 통신 장치 설치공사계약자를 말한다.

2.3. 이의

시방서와의 내용이 다를 때, 명기되지 않는 사항이 있을 때 관련공사와 부합되지

아니 할 때 또는 이의가 생겼을 때에는 감독원과 협의한다.

2.4. 경미한 변경

설치에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치

위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독원과 협의하여 시행한다.

2.5. 관계 법규 및 제 규정

2.5.1. 본 설치에 적용되는 주요 법ㆍ령ㆍ규칙 및 기타 기준 등은 다음과 같으며 이

들 법, 령, 규칙, 및 그 밖의 기준 등은 착수일 현재 유효한 것으로 본 시방서

내용을 우선한다.

가. 한국 산업 표준 규격

나. 정보통신설비의 기술 기준에 관한 규칙

다. 정보통신공사업 법

라. 기타 본 설치와 관련된 관계법규 등과 위에서 기술한 관계법과 유관되는 제반 법령 등

2.5.2. 설치에 있어 관계법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 감독원과 협의하여 시행한다.

2.6. 관공서 수속

2.6.1. 설치자는 공사 착수와 동시에 필요한 관련 관청의 인, 허가 신고 및 검사를 필요로 하는 사항에 한해 발주처를 대행하여 적법하게 위의 절차를 필하여야 하며 상시 수속에 필요한 제비용은 설치자가 부담한다.

2.6.2. 설치자는 공사 준공 후 필요한 관청에 서류 제출 및 준공처리와 관련한 업무도 대행하며 동 업무처리에 소요되는 제비용은 설치자 부담으로 한다.

2.7. 납품 및 설치적용

2.7.1. 설치자는 내역서, 시방서에 의하여 성실하게 시행할 의무를 가지며 서로 상이한 부분이 있을 시에는 내역서, 시방서를 우선순위로 적용한다.

2.7.2. 시방서 및 내역서의 표기방법이 불명확하거나 이의가 생겼을 때에는 정보통신설비 공사 표준시방서, 한국공업규격 관련 및 조례 등을 참조 후 감독원과 협의하여야 하며 시방서 상 미 기술된 사항에 대하여도 본 납품의 완성을 위해 적합하게 시공할 의무를 가진다.

2.7.3. 장비의 납품 설치는 설치기간 내에 시험운영을 거쳐 시방서 및 특별시방서상의 기능이 정상 운영 되어야 한다. 특별히 명시되지 않은 사항은 감독관의 지시에 따라 시공하여야 하며, 시방서에 이의가 있을 경우에는 발주처의 해석에 따른다.

2.7.3. 시방서에 명시된 조항은 최소한의 사항만 규정되었으므로 본 시방에 명시되지 않았거나 누락된 사항이라도 전체구조 및 외관상  당연히 필요하다고 인정되는 사항은 계약금액에 포함된 것으로 보고 감독관의 지시에 따라 즉시 시행해야 하며, 설치 중 감독관이   설치의 부실 또는 부당하다고 지적 할 경우 계약자는 감독관의 지시에 따라 즉시 보완 또는 재 설치하여야 한다.

2.8. 안전관리 및 재해방지

2.8.1. 설치자는 현장대리인을 선임하여 공사전반에 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

2.8.2. 장비설치 및 정상운영에 필요한 부대비용은 전액 계약자가  부담하며 장비 설치 시 안전사고와 관련한 민․형사상 책임 및 납품 과정에서 발생되는 일체의 행정, 기술적 문제처리는 계약자가 책임져야 한다.

2.8.3. 기타 작업 안전과 재해 방지를 위한 감독원의 지시 사항을 준수해야 한다.

2.9. 설치의 시행

2.9.1. 설치는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 설치하여 성능이 보장되도록 하여야 한다.

2.9.2. 설치자는 착수와 동시에 예정공정표 및 현장대리인을 선임하여 제반 공정관리, 안전관리 및 공사 진행에 대한 책임을 성실히 수행하여야 한다.

2.9.3. 설치자는 공사시행 전 관계 설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는 관련법규에 따라 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

2.9.4. 설치자는 공사 중 감독원이 공사의 부실시공 또는 부정시공이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 적정한 방법으로 재시공 또는 보완하여야 한다.

2.9.5. 제작이 필요한 장비는 제작도를 작성하여 감독원의 승인을 받고 제작하여야 한다.

2.9.6. 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

2.9.7. 타 설비와의 간섭을 피하기 위하여 설치자는 사전에 건축, 전기, 기계 및 기타 설비와 관련 통신도면과의 연계 등을 충분히 검토하여 관련 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할 수 있도록 설치해야 한다.

2.9.8. 설치자는 준공 시 관련도서 및 유지보수에 관한 정비관리 지침서 등을 제출하며 제출 시 감독관의 승인을 득해야한다.

2.10. 공정관리

2.10.1. 설치가 공기 내 원활히 추진되어 완성되도록 각 기기 및 자재의 현장반입 소요기간을 고려하여 제작 설치 시공 사항의 계획공정표가 작성되어야 한다.

2.10.2. 본 납품이 시방서에 명시된 제품 이상의 Up-Grade 된 성능의 제품 사용 및 새로운 시스템 기술적용 등의 사유와 설계변경 업무처리 등의 사유로 당초 계획공정을 지연할 수 없다.

2.11. 기기 및 자재의 사용승인 요청 및 승인

2.11.1. 설치에 사용되는 모든 장비 및 기자재는 제품 카다로그 및 제작품의 경우 제작도를 감독원의 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

2.12. 기기 및 장비의 규격

2.12.1. 모든 기기 및 장비는 설치일을 기준으로 하여 최신의 장비를 사용해야 하며 설계도서 및 규격서에 명시된 제품 중 조달청에 단가계약 되어 있는 동일한 제품 또는 동등 이상품을 사용하여야 하며 K.S 및 형식승인 제품을 사용하되 특별히 지정되지 않는 것은 감독원과 협의, 승인 후 사용하여야 한다.

2.12.2. 제품에는 제조자, 제품번호, 제조년월일, 형식 및 용량 등이 표시되어야 한다.

2.12.3. 모든 사용 기자재는 관련 해당법규에 충분히 만족하는 승인된 제품만 사용할 수 있으며 승인이 취소된 기기 및 자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며 사용 승인 된 기기 및 자재도 변질, 손상, 기능 및 성능 상 하자가 있는 불량품으로 인정될 시에는 이를 사용할 수 없다.

2.12.4. 설계도서에 명시된 기기 및 장비 사용에 있어 System 설계보다 향상된 성능의 제품이 적합할 시에는 Up-Grade 된 성능의 적합한 제품을 사용할 수 있다.

2.12.5. 새로운 기술적용의 System, 장비, 자재 등을 사용하고자 할 때는 신뢰성 확보를 위하여 새로운 기술의 제품이 사용된 유사 규모 또는 유명 건물의 적용사례 등을 비교 분석하여 검토한 자료를 작성하여 감독원의 승인을 득 한 후 사용하여야 하며, 적합하다고 인정될 시 사용할 수 있다.

2.12.6. 설치 중 사용 계획의 시스템 또는 기기 및 장비가 생산중단 또는 성능에 문제점 발생 등의 사유로 사용할 수 없게 된 경우에는 당초 계획된 시스템, 기기, 장비 이상의 성능 및 품질을 가진 적합한 것으로 설치되어야 한다. 이러한 경우도 상기 5)항의 검토를 거쳐야 한다.

2.13. 설계변경

2.13.1. 설치상 용도 변경 및 기타 불가피한 사유로 인하여 주요 계통에 영향을 미치는 설계 변경 사항이 발생할 경우에는 감독원의 승인을 득 한 후 관련 서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

2.13.2. 설계 변경 시에는 설계 변경 사유, 설계 변경 도서 및 공사비 증감 내역서 등을 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 증감 내역에 대하여 발주처와 협의 후 변경 하여야 한다.

2.14. 시공입회의 검사

2.14.1. 설치 중 점검이 불가능 또는 곤란한 공사 및 기타 감독원이 지정하는 공사는 감독원의 입회하에 설치하여야 하며 사진 촬영 등 필요 조치를 취하여야 한다.

2.14.2. 시공검사는 감독원의 사전승인을 받아 시행한다.

2.14.2. 시공과 관련하여 촬영된 사진 및 입회 검사관련 자료는 정리하여 감독원에게 제출한다.

2.14.3. 최종 검수결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될시 발주자의 요구에 따라 계약자는 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수하여야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 한다.

2.15. 기기 및 공사의 보전

2.15.1. 설치자는 설치 기간 중 발주처로부터 인수받은 각종 도면 및 자료, 기자재의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 관리 및 보존의 잘못으로 인한 제반 손해에 대하여는 설치자가 보상해야 한다.

2.15.2. 공사 중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기기류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 보존의 잘못으로 인한 제반손해에 대하여는 설치자가 보상해야 한다.

2.16. 시설물의 훼손 및 해체 자재 발생 시 처리사항

2.16.1. 공사 중 시설물을 파괴 또는 고의로 손상시켰을 시는 즉시 감독원의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 설치자 부담으로 한다.

2.16.2. 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 감독원의 요구에 따라 본 시방서에 의한 시험을 필하여 승인을 득 해야 한다.

2.16.2. 해체자재 및 발생자재는 즉시 물량 조사서를 작성 감독원에게 제출하고 감독원의 지시에 의하여 처리하여야 한다.

2.17. 시운전

2.17.1. 설치자는 모든 공사 완료 후 시스템 전반에 대한 시운전을 감독원 입회하에 시행하고 시운전 결과 보고서를 작성하여 감독원에게 제출 승인을 득 해야 하며 준공에 필요한 각종 서류도 작성 제출해야 한다.

2.17.2. 시험운전을 시험운전자의 잘못으로 인한 장비류의 파손 등의 손해에 대하여는 설치자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

2.17.3. 시운전과 관련된 제반 소모성 물품은 설치자가 제공하여야 한다.

2.18. 교육훈련

2.18.1. 원활한 설치 진행과 각 시스템의 원활한 운영관리를 위하여 운영기관의 기술요원에 대한 교육훈련을 설치자 부담으로 필요한 시기에 실시하여야 한다.

2.19. 검사, 검수 및 준공도서 제출

2.19.1. 검사, 검수처리 절차

가. 설치자는 설치일 까지 납품 및 설치 시운전을 완료한 후 온라인으로 검사, 검수요청을 신청하여 14일 이내 검사, 검수를 완료한 후 준공에 필요한 부대서류를 제출하여야 한다.

2.20. 보수 관리

2.20.1. 설치자는 준공 후 설비 운영 관리에 필요한 유지관리지침서를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하고 2년간의 무상유지보수를 실시한다.(단 소모성 물품의 경우 규격서에 명기된 사용 시간 이내의 불량 제품에 한하고, 납품 품목 중 원 제조업체 무상보증기간이 1년 이상일 경우 그에 준한다.)

2.20.2. 보증기간 중 장애발생시 장애 통보를 받은 후 24시간이내 착수하여 속히 복구하여야 하며, 통보 후 24시간 이내에 복구가 곤란한  경우에는 동급이상의 장비(부품)로 신속히 대체해야 한다.

2.20.2. 유지관리지침서에는 아래 사항을 포함하여야 한다.

가. 운전 전 점검 사항

나. 운전 방법

다. 기타 관련 기술자료

2.21. 준공 후 관리

2.21.1. 설치자는 준공 후 본 공사에 의한 각 시스템, 기기 및 장비의 효율적 운용을   위하여 적합한 전문 기술요원으로 시스템 전반에 대해 지도와 협력을 제공하여   야 한다.

2.21.2. 본 시스템의 취급, 운전부주의 및 규정에 명시된 사항 이외의 조작이나 개조   에 의한 것이 아닌 정상작동 및 운영 하에서의 준공 후 2년 동안 하자 발생 시   설치자는 무상으로 기기의 조정 및 수리를 하여야 한다.

2.21.3. 시스템 설비의 정상적 운영에 따른 소모성 물품의 적정 교환 필요시기 및 적   합한 물품의 선정과 관련된 필요 기술 자료가 제공되어야 한다.

2.22. 보안상 유의사항

설치자는 발주처가 제공하는 각종 도면 및 자료가 타인에게 누출되지 않도록 보관 및 사용에 유의하여야 하며, 본 공사 목적이외 사용은 절대로 금하여야 한다.

Ⅱ. 제품 사양 내역

Ⅱ. 제품 사양 내역

제1장 기기구성

No.	품 명	규 격	수량	단위
1	LED TV SCREEN	표출 사이즈 : (W)2400X(H)1760mm(4:3비율 117.172 inch) 외경 사이즈 : (W)2500X(H)1860X(D)150mm Pixel pitch : 좌,우-5mm / 상,하 - 0mm Pitch 전면 강화 유리 : 5mm 확산 시트 접합 : 150LPI PP Sheet 접합 메인 컨트롤러 : 내장형 ( > 1000Hz/Sec.) 스케일러 : 내장형 (DVI, VGA, Component, Coposit입력) 함체 : (W)2,500X(H)18,60X(D)150mm, 1.6T Steel, 검정 분체도장 벽면삽입형(스탠드무)	2	식
2	Multi-format Video Switcher	Video processing Sampling rate : 4:4:4 (Y/Pb/Pr), 10 bits *Output signal processing is 4:2:2/8-bit. Audio processing : 24 bits/48 kHz, 2ch Input formats : HDMI video, HDMI audio, RGB/ Component, Composite Output formats : HDMI video, HDMI audio, RGB/ Component, Composite, Preview (HDMI) Input jacks Video/Audio : HDMI: Type A (19 pins) x 4 ( INPUT 1--4) RGB/Component: HD DB-15 type x 4 ( INPUT 1--4) Composite: BNC type x 4 (INPUT 1--4) Audio : 1/4-inch TRS phone type ( balanced/unbalanced) x 1 pair ( AUDIO INPUT) Output jacks Video/Audio : HDMI: Type A (19 pins) x 2 (OUTPUT 1/2) RGB/Component: HD DB-15 type x 2 (OUTPUT 1/2) Composite: BNC type x 1 (OUTPUT 1) Preview : HDMI: Type A (19 pins) x 1 Other jacks : Tally, MIDI, RS-232C, USB	1	EA

●규격은 상기 물품내역과 동등 이상품이어야 한다.

III. 기기 특성

제2장 기기별 특기사항

기기 사양서

품    명

LED TV SCREEN

규 격

(W)2400X(H)1760mm(4:3비율 117.172 inch)

수    량

2 SET

용  도

영상 및 자막 송출용

LEDTV System	스크린 표출 사이즈	(W)2,400mm X (H)1,760mm (117.172인치)
	외경 사이즈	(W)2,500mm X (H)1,860mm X (D)150mm
	Resolution	(W)480 X (H)352 = 168,960 dots
	Pixel Density	40,000 Pixel/㎡
	Best Viewing Distance	5 ~ 100M
	Average Power Consumption	2 Kw/h
	Max Power Consumption	3.2 Kw/h (White Balance)
	Operating voltage	AC 110V / 220V
	Operating Temperature	-20℃ ~ 60℃
	Relative humidity	≤ 95%
	Pixel Pitch	좌,우-5mm / 상,하 - 0mm Pitch
	Pixel Configuration	1Red+1PureGeen+1Blue
	Module size	(W) 160mm X (H) 160mm
	Pixel / Module	32Pixel X 32Pixel = 1024 Pixel
	Viewing Angle(H / V)	110°
	Brightness	>2,500Nits(cd/㎡)
	Drive method	1/16 scan, constant current (PWM)

LED TV SCREEN 세부사양서 참조

A/S 용 LED MODULE 6EA 별도 포함

상기사양 동등 이상품

기기 사양서

품    명

함체

규 격

(W)2,500X(H)18,60X(D)150mm

수    량

2SET

용  도

LED TV SCREEN 설치용

함체	사이즈	(W)2,500mm X (H)1,860mm X (D)150mm
	형태	벽면 삽입현 (스탠드 무)
	재질	1.6T Steel
	도장	검정 분체도장
	기타	흡 / 배기 팬 장착

상기사양 동등 이상품

기기 사양서

품    명

Controller

규 격

수    량

2SET

용  도

LED TV SCREEN Controller

Main Controller	Control processor	Pentium 4 Processor or above
	Systems operating platform	Windows 98, 2000, XP, NT
	Control method	Synchronized Control card (network)
	Transmission	Network Cable
	Display card	DVI display card
	Scanning frequency	≥72 frame/sec
	Refreshing frequency	≥1000 Hz/sec
	Grey scale / color	16,384 colors able to show 16.7Million colors
	Brightness adjustment method	Software adjustment
	Video signal	PAL / NTSC
	Control	DVI display card + full color control card
	Mean time before failure	10,000 hours
	Lifetime	≥100,000 hours
	Power switch	Manual / Auto switch
	Power load of the switch	DC 5V 40A (200W)
	Computer display mode	1280 X 1024
	transmit distance	≥100m (Network cable)

상기사양 동등 이상품

기기 사양서

품    명

스케일러

규 격

1024X768지원

수    량

2SET

용  도

스케일러	지원해상도	1024 X 768 지원
	입력포트	DVI, VGA, Svideo, composit, component

상기사양 동등 이상품

기기 사양서

품 명	Multi-format Video Switcher	규 격	V-40HD
수 량	1EA	용 도	HD 비디오 믹싱 및 송출
Video processing Sampling rate : 4:4:4 (Y/Pb/Pr), 10 bits *Output signal processing is 4:2:2/8-bit. Audio processing : 24 bits/48 kHz, 2ch Input formats HDMI video : 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 1024 x 768/60 Hz, 1280 x 768/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1366 x 768/60 Hz, 1400 x 1050/60 Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz * The video signal frame rate must match with the unit’s frame rate setting. * Conforms to VESA DMT Version 1.0 Revision 11 * 1920 x 1200/60Hz: Reduced blanking HDMI audio : Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch RGB/ Component : 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 1024 x 768/60 Hz, 1280 x 768/60Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1366 x 768/60 Hz, 1400 x 1050/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz * The video signal frame rate must match with the unit’s frame rate setting. * Conforms to VESA DMT Version 1.0 Revision 11. * 1920 x 1200/60Hz : Reduced blanking Composite : NTSC, PAL

Output formats

HDMI video : 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i,                 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p

1024 x 768/60 Hz, 1280 x 768/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1366 x 768/60 Hz,               1400 x 1050/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz

HDMI audio : Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch

RGB/ Component : 1024 x 768/60 Hz, 1280 x 768/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1366 x                          768/60 Hz, 1400 x 1050/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz

Composite : NTSC, PAL

Preview (HDMI) : Video : 1920 x 1080/60 Hz (fixed) *When INPUT is selected, the sources                    are displayed using a reduced frame rate

Audio : Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch

Input jacks

Video/Audio - HDMI : Type A (19 pins) x 4 ( INPUT 1--4)

RGB/Component: HD DB-15 type x 4 ( INPUT 1--4)

Composite: BNC type x 4 (INPUT 1--4)

Audio : 1/4-inch TRS phone type ( balanced/unbalanced) x 1 pair ( AUDIO INPUT)

Output jacks

Video/Audio - HDMI : Type A (19 pins) x 2 (OUTPUT 1/2)

RGB/Component: HD DB-15 type x 2 (OUTPUT 1/2)

Composite: BNC type x 1 (OUTPUT 1)

Preview - HDMI : Type A (19 pins) x 1

Other jacks

Tally : HD DB-15 type x 1 (max input: 12 V/200 mA, Open collector type)

MIDI : 5 pins DIN type x 2 ( IN, OUT/THRU)

RS-232C : 9 pins D-sub type x 1

USB : A type x 1 ( host, for USB memories )

Signal level /Impedance

RGB/ Component - Signal level : 0.7Vp-p( H,V:5VTTL)

Impedance : 75 ohms

Composite Signal level : 1.0 Vp-p ( luminance), 0.286 Vp-p (NTSC), 0.3 Vp-p (PAL)

Impedance: 75 ohms

Analog audio - Nominal input level: +4 dBu

Maximum Input Level: +22 dBu

Impedance: 15 k ohms

Video effects

Transition : Mix, Cut, Wipe (9 patterns)

Composition : Picture in Picture, DSK(Luminance Key, Chroma Key)

Others : Output Fade