규 격 서

1		무대장비

장소	기간	무대 제원	비고
E	5.7.~ 5.8.	무대10M*5M 높이 1M 무대계단 바닥마감재 기타 콘솔단(4500*1800*900)	파인텍스 마감 청자유구역

※ 야외무대는 최대한 안전하게 설치되어야 함.(흔들거리지 않게 고정-웨이트 및 모래주머니 설치)

※ 설치 및 공연 중 필요인력을 충분히 지원해 주어야 함.

※ 작업 시 충분한 협의가 이루어진 후 작업에 임해야 함.

※ 공연시간 이외 관람객의 동선 및 안전확보를 위해 안전팬스를 이용하여 안전을 확보 하여야 한다.

2		조명장비

장소	기간	조명 제원	비고
A	5.6.~5.8.	8대 - LED Moving Light(ROBIN 600 이상)
		2대 - BT아시바 1폭 2단+ 보조단 1단 혹은 지지용 4m파이프 2개
		1대 - 조명콘솔
B Main	5.6.~5.8.	18대 - Beam Moving Light(SHARPY 이상)
		18대 - LED Moving Light(ROBIN 600 이상)
		2식 - BT아시바 3폭 3단 +6m 파이프 4개
		8대 - Par 64 cp61
		1대 - 24채널 이상의 디머시스템(채널당 5Kw)
		1대 - 조명콘솔
B 폐막	5.8.	8대 - Pattern LIGHT(Scenius급 이상)
		16대 - LED Moving Light(ROBIN 600 이상)
		12대 - Beam Moving Light(SHARPY 이상)
		1대 - 조명콘솔
C	5.7.~ 5.8.	8대 - LED Moving Light(ROBIN 600 이상)
		2대 - T자 스탠드 4M
		1대 - 조명콘솔
E	5.7.~5.8.	12대 - Beam Moving Light(SHARPY 이상)	청자유구역
		12대 - LED Moving Light(ROBIN 600 이상)
		8대 - Par 64 cp61
		4대 - 4구 블라인드
		1식 - BT아시바 3폭 3단+6m파이프 2개
		2식 - BT아시바 2폭 3단+4m파이프 2개
		1대 - 24채널 이상의 디머시스템(채널당 5Kw)
		1대 - 조명콘솔

※ 조명기 1대당 칼라프레임 1개를 사용할 수 있어야 하며, 연결 케이블은 사용에 부족함이 없도록 하여야 한다.

※ 조명기 설치를 위한 모든 구조물은 접지 및 안전휀스가 설치되어야 함.

※ 조명기 설치를 위한 모든 구조물은 설치장소 또는 상황에 따라 추가적인 안전조치(보조단 또는 지지다리 또는 보조와이어 등)를 취하여 관객의 안전을 확보해야 한다.

※ 조명콘솔 등의 위치는 천막 텐트 비닐 등을 준비하여 우천이나 공연사고 등을 미연에 대비 한다.

※ 조명 설치를 위한 케이블은 관객의 안전을 위하여 케이블 프로텍터, 고무판, 테이프 등으로 마감처리 하여야 함

※ 각 콘솔에 필요한 캐노피나 파라솔은 준비하여야 함

※ 설치 및 공연 중 필요인력을 충분히 지원해 주어야 함.

※ 작업 시 충분한 협의가 이루어진 후 작업에 임해야 함.

3		음향장비

※ 기본음향 시스템 : 표기된 KW급 출력의 PA시스템, CD Player, 마이크(SM58) 2ea (스탠드포함),                               각종 연결케이블(3.5mm케이블,5.5케이블, TRS, RCA잭, XLR 케이블 등),마이크 및 스피커 스탠드 포함

장소	기간	음향 제원	비고
A	5.5~5.8.	- 6KW급 음향 시스템(서브우퍼) + 스탠드용 스피커 2ea - I/O 16/4Ch 이상 음향콘솔, - Monitor Speaker 2ea (객석 중앙 설치 가능) - W/L Hand Mic 4ea(스탠드 포함), - W/L Headset or pin Mic 3EA, - 무대에서 연결케이블(3.5mm케이블 2ea, 5.5케이블, TRS, XLR 케이블 등) - MR 재생용 노트북 필요(살거스)	비쥬얼 씨어터 꽃- 비탈중앙 설치 갬블러크루 스피커 4개 요청
B MAIN	5.5.~5.8.	- 20KW(소형 Line array system)급 시스템 (폐막공연용) * 콘솔 단 및 캐노피 설치 * SPEAKER TOWER 설치 높이 6M, 중앙음압 105db이상 - 디지털 믹싱 데스크 I/O 24/4Ch 이상 음향콘솔 - Front fill, Monitor 스피커 4ea (5.5~5.8 스탠드 사용 일반공연 진행) * 노다웃 댄스 프로젝트 5*5 무대 4곳 스탠드 스피커 설치 요망 - W/L PIN 7ea 또는 탭댄스 수음용 콘덴서마이크 4ea 이상 - W/L Hand Mic 5ea(스탠드 포함) - W/L Headset or pin Mic 3ea, 아코디언 수음용 마이크 2ea - D.I Box 2ea - 무대에서 연결케이블(3.5mm케이블 4ea, 5.5케이블, TRS, XLR 케이블 등)	일반공연, 폐막공연 스피커 별도 운영
C	5.5~5.8	- 6KW급 음향 시스템(서브우퍼) - I/O 12/4Ch 이상 음향콘솔 - 모니터 스피커 2개 - W/L Headset or pin Mic 5대 - W/L Hand Mic 3개(스탠드포함) - D.I Box 2ea - 무대에서 연결케이블(3.5mm케이블 4ea, 5.5케이블, TRS, XLR 케이블 등)사용
C- side	5.5.~5.8	- 2KW급 음향 시스템 - 12Ch 이상 음향콘솔 - 모니터 스피커 1개 - W/L Hand Mic 1개(스탠드포함) - D.I Box 2ea - 무대에서 연결케이블(3.5mm케이블)사용
E	5.7.~5.8.	- 8KW급 음향 시스템 (서브우퍼 필요) - I/O 32/8Ch 이상 음향콘솔 - Monitor Speaker 6ea, - W/L Hand Mic 6CH(스탠드 포함) - Shure P3TRA Set 6ea (인이어) - Drum, E/B. 1st E/G. 2en E/G, KEY, Vocal 구성의 밴드를 믹싱 할 수 있는 마이크 및 스탠드, 케이블 일체	Band Site
이동형 공연	5.6.~5.7.	- 이동형 스피커 1대	슬로우스탭
시민 버전	5.8.	- 시민버전에 필요한 이동형 시스템(수레장비) * 1KW급 기본음향 시스템	2개
이동형공연	5.5.~5.6.	유선 또는 무선헤드폰 30개(노이즈캔슬링 가능한)	프로젝트 외

※ 이동형(수레) 시스템(시민버전용) 5.8. 사용할 수 있도록 준비

※ 각 사이트의 기본 음향시스템은 CD Player, 유선마이크(SM58) 2ea 및 셋업 시 필요한 모든 전원 및 각종 음향케이블(XLR, 55Jack, 3.5mm Jack) 및 마이크용 스탠드를 포함한다.(기재된 유, 무선 MIC는 별도 추가사항 임)

※ 모든 사이트의 셋업 및 철수, 운용인원을 포함한다. (수레장비 2Set 포함)

※ 각 행사부스별 무선주파수 간섭으로 인한 운용에 지장이 없도록 한다.

- 모든 공연용 무선마이크는 UHF대역의 SHURE ULXP4, GENNHIGER EW-100

이상 급으로 셋팅 운용 하고 혼선을 피해 모든 사이트 독립 주파수로 운용한다.

- B사이트는 지정된 모델의 무선마이크 시스템 및 지정마이크로 운용한다(IEM포함)

※ 스피커 타워 설치 시 안전하게 설치되어야 하며 안전팬스를 이용하여 안전을 확보 하여야 한다.

※ 음향 설치시 케이블은 케이블 프로텍터, 고무판, 테이프 등을 이용하여 안전을 확보 하여야 한다.

※ 각 콘솔에 필요한 캐노피나 파라솔은 준비하여야 한다.

※ 설치 시 담당자와 협의 필요 (설치위치 및 스피커 방사각)

4		공연용 악기

장소	기간	악기 제원	비고
C	5.7.~ 5.8.	-1x Electric guitar stand -1x Electric guitar amplifier Fender Twin Reverb(비슷하거나 등급이상)	안해본소리 프로덕션
E 청자유구역	5.7.~ 5.8.	YAMAHA MAPLE SET, ZILDJAN K Keyboard 88 note stage piano Kawai MP8 or Clavia Nord Stage 3, AMPEQ 4PRO+801CAB,YAMAHA S90ES,마샬 JCM2000 D니+CAB,기타 부자재, 액세서리, 운반비, 인건비 등

※ 악기의 자세한 제원은 악기 제원표에 명시된 모델이상으로 할 것, 악기사양 관련 추후 협의 필요

※ 악기의 필요시점은 담당자와 협의 할 것

5		발전기 및 발전차

장소	기간	발전기 및 발전차 제원	비고
B-Main	5.5.~5.8.	1대 - 100Kw 발전차
C	5.5.~5.8.	2대 - 6.5Kw 무소음
C-side	5.6.~5.8.	1대 - 6.5Kw 무소음
E	5.7.~5.8.	1대 - 100Kw+100Kw듀얼 발전차
이동형 시스템	5.6.~5.7.	1대 - 6.5Kw 무소음
이동형 시스템	5.8.	2대 - 6.5Kw 무소음

※ 발전기 관리를 위한 인력을 구성하여 수시 점검을 통하여 공연에 지장이 없도록 할 것(인건비, 유류대 포함)

6		중계 및 영상장비

장소	기간	영상 제원	비고
광장 중계	5.6.~5.8.	400인치 LED전광판(16:9) -설치 위치: B사이트 콘솔 인근 레이어 구조물 (아래 부분은 전망대 바닥에서 1.8M 위치부터 위로 설치, 안전다리 및 전복방지 웨이트[500kg 2ea]설치) 중계용 카메라 3대 지미집 1대 설치용 각종케이블 및 설치인력 1식 스위처, 모니터 등 중계장비 일체 카메라 부감대 및 안전 펜스 3식	LED전광판설치용 구조물 및 케이블 설치 및 운영인력 포함

7		기타

장소	기간	제원	비고
A	5.7.~5.8.	바퀴달린 아시바 5조 - 각각 분리된 것. 각 조마다 바퀴(브레이크 장착)가 달린 형태. - 비계의 크기 : 너비1829*높이1700*깊이1219m - 양철벽 고정용. 아시바 1조에 철벽 2개 고정예정 - 세부정보 : 1조당 = BT수직틀(1219W*1700H) 2개 + 안전유공발판(500*1829) 1개 + BT교차가새 2개(1829W*1219L) + BT바퀴(브레이크 장착) 4개