안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치 시방서

2023. 03

	순 서

Ⅰ. 일반 사항	3

Ⅱ. 특기사항	9

Ⅲ. 제작 시방서	11

Ⅳ. 기술 시방서	16

Ⅴ. 제품 내역 및 사양	23

[붙임 1] 보안서약서	27

[붙임 2] 보안확약서	28

[붙임 3] 사업자 보안위반 처리기준	29

전광판 제작 교체 설치 시방서

1. 건    명 : 안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치

2. 설치위치 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 (지정장소)

3. 설치목적

본 시방서는 안산문화예술의전당 주변 대로변에 있는 FULL-COLOR LED 전광판을 제작하고 기존의 노후화된 전광판을 교체하여 화질의 성능 개선을 통해    그래픽, 동영상 등을 실시간으로 표출, 공연홍보 및 다양한 안내를 통한 대시민 만족도를 향상할 수 있도록 설계된 고휘도 LED 전광판 시스템이다.

4. 설치개요

가. 설치위치 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 (지정장소)

나. 예산금액 : 금115,123,000원(부가세포함)

다. 주요 사업범위

- 기존 전광판 표출부 함체 철거

- 신규 제작 고화질 옥외LED전광판 설치

- 셋팅 및 시운전

- 원격 운영컴퓨터 및 운영프로그램 설치

- 기존 구조물의 외부 페인팅 작업은 별도의 과업으로 한다.

5. 제작구입 설치기간 : 계약체결일로부터 60일로 한다.

6. 제작□구입 설치범위

본 시방서는 안산문화예술의전당 주변 대로변 고화질 FULL-COLOR LED 옥외전광판 설비의 기기 제작, 조립, 철거, 설치, 조정, 기기간 코드 결선, 사용자 교육 및 시운전 등 전광판 설비 운용상 필요로 하는 일체를 포함한다.

7. 하자보증기간

본 제품의 하자보증기간은 납품 검수 완료일로부터 2년으로 한다.

(단, SW 하자담보 책임기간은 1년)

8. 기타사항

가. 발주처의 설계변경, 현장사정으로 당초 예정 제작 설치기간 내 납품이 불가능할 시에는 납품 기간을 중지 또는 연기할 수 있다.

나. 시공의 오류, 착오 등의 발생 시는 제작 설치 중 또는 준공 전후를 막론하고 감액 또는 변상한다.

Ⅰ		일반사항

1. 적용범위

가. 본 시방서는 『안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치』를 위한 제반적인 사항에 관하여 적용한다.

나. 본 시방서는 발주처의 전광판 제작 교체 설치 및 원활한 운영을 위하여 지켜야 할 사항을 규정함에 있다.

다. 장비의 설치는 일반시방서와 특별시방서, 제품사양서 등을 적용하며, 생략 또는 누락 등의 오차가 있는 경우 전체 시스템의 원활한 사용을 위하여 발주처의 요구사항을 수용하여야 한다.

2. 적용법령 및 규격

본 물품의 납품 및 설치는 다음 규격에 따라야 하며 규격이 없을 경우에는     최근의 기술적 관례에 따라 감독원의 승인을 득하여야 한다.

가. 전기사업법, 동법시행령 및 시행규칙

나. 전기공사업법, 동법시행령 및 시행규칙

다. 정보통신공사업법, 동법시행령

라. 한국산업표준(KS)

마. 전기용품 안전관리법, 동법시행령

바. 국제표준화기구(ISO), 국제전기표준회의(IEC) 등

아. 기타 관계 법규 및 고시 관련 규정 등

3. 용어의 정의

가. 계약상대자라 함은 전광판 설치 계약을 체결한 개인 또는 법인을 말한다.

나. 감독관이라 함은 발주기관의 감독업무를 위임받은 자를 말하며, 계약상대자 및 책임 기술자에 대한 지시, 승인, 검사는 발주기관장 권한과 책임에 의하여 행한 것으로 간주한다.

다. 책임 기술자는 계약대상자가 지정한 시스템 설치에 필요한 제반 지식에 정통한 자를 말하며, 감독원의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당하게 하고 감독관의 요청이 있을 경우 계약상대자는 책임 기술자를 교체하여야 한다.

4. 제출서류

서 류 명	부 수	제출시기
착공계	2	계약일로부터 10일이내
예정공정표	2
자재승인내역 및 인증서(KC)	2
투입인력 명단 및 보안서약서	2
완료계	2	완료계 제출시
설치내역서(USB)	2
운영자 매뉴얼	2
완료사진첩	2
보안확약서	2

5. 위 사항 외 요구서류 별도 제출

6. 설치 및 납품 자격

본 전광판의 제작, 구매 설치하는 자의 자격은 다음과 같다.

가.「정보통신공사업법」 제14조에 의한 정보통신공사업 등록 및 「소프트웨어산업 진흥법」 제24조에 의한 소프트웨어사업자 신고 및 등록을 필한 업체

나. 공장등록을 필하고 생산시설을 보유한 업체

다.「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 의한 중소기업·소상공인 증명서를 소지한 업체

라.「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의한 직접생산증명서(세부품명:안내전광판)를 소지한 업체

마.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제20조 및「중소기업 제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제7조의2 제2항 제2호의 규정에 따라 해당 조합과 공동(상표)사업에 참여한 소기업․소상공인으로서 해당 조합의 추천을 받은 자.

7. 납품 및 설치

가. 계약자는 본 장비를 납품함에 있어 시방서, 도면, 내역서에 의거 동등 이상을 납품하여야 하며, 반드시 감독 공무원의 승인을 득한 후 제작, 납품, 설치하여야 한다.

나. 모든 품목은 각 품목별로 포장에서 개봉되지 않은 상태로 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 하며, 감독원의 요구에 따라 검사를 받은 후 합격된 물품에 대하여 반입하고, 불합격된 물품은 즉시 반출시켜야 한다.

다. 물품의 납품 시 파손 또는 시험 중 이상이 발생하였을 경우 A/S를 불허하며, 동일 사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 한다.

라. 계약상대자가 납품하는 모든 H/W와 S/W는 정품(제조사로부터 인증된 수입처, 정식 통관을 거친 완제품(OEM제품 제외)으로 공급하여야 하며, 주요 구성품과 부품 역시 제조사의 정품만을 사용하여야 한다.

마. 납품에 필요한 소요자재, 부대비용은 계약상대자가 부담하고, 작업 수행 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생되는 행정적, 기술적 문제 처리는 계약상대자가 책임지고 처리한다.

바. 시스템 납품은 계약 후 60일 이내에 설치 완료하여 시험 운영을 거쳐 정상 운영되어야 한다.

사. 계약상대자는‘장비 규격서’에 명시된 물품을 일괄 공급하여 감독관이 지정하	는 장소에 감독관 및 계약상대자(직원)의 입회하에 시스템을 설치하여야 한다. 단, 시스템 설치 후 발주기관의 사정으로 인하여 설치 장소가 변경 될 경우 무상으로 이동 설치하여야 한다.

아. 납품 완료는 납품, 시험 운영 후 감독원의 검수, 검사에 의한다.

자. 계약상대자는 납품 설치 완료 후 납품 확인서 2부를 제출하여야 한다.

8. 하자보증

가. 계약상대자는 명백하고도 확실한 운영자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 설치 완료일로부터 2년 안에 발생하는 물품의 결함과 손상 등 모든 하자에 대하여 계약자 부담으로 신속히 무상 A/S를 이행하여야 한다. 단, 시스템의 결함으로 고장이 자주 발생 할 경우(최초 장애 발생 기준 30일 이내에 3회 이상) 계약자는 납품한 품목을 신규 장비로 교체하여야 한다.

나. 하자 보증 기간 중 정기 점검을 실시하며 시스템에 하자가 있어 운영에 문제가 발생 할 경우 즉시 교체 또는 수리하여야 한다.

다. 하자 보증 기간이 지나더라도 계약상대자는 납품 장비에 대한 품질을 보장하여야 하며 A/S 요청시 즉시 서비스를 하여야 한다.

라. 보수용 예비품 확보

A. 주요 A/S 부품을 확보하여 장애발생 즉시 교환 조치하여 시스템 복구가

가능하도록 한다.

B. A/S에 필요한 모든 부품은 항시 비축 보관하여 시스템 장애시 긴급복구가

될 수 있도록 재고를 확보한다.

9. 보안

가. 계약상대자는 수요기관에서 요구하는 제반 보안 사항을 충실히 이행하여야 하며, 수요기관이 요구하는 관련 서류를 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 계약물의 구매와 관련하여 취득한 일체의 계약사항에 대하여 보안을 유지하여야 하며, 이에 따른 문제 발생 시 모든 민․형사상 책임은 계약상대자에게 있다.

10. 현장시험 및 검수

가. 계약상대자는 감독원이 요구하는 기간 동안에 검사 및 시험을 수용하여 감독원이나 관련 업무 관계자의 입회하에 시스템에 대한 시험을 실시하여야 한다.

나. 시험에서 발견되는 오류나 불합리한 상황에 대하여 계약상대자는 계약물이 정상적으로 작동될 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 시험 결과 감독원으로부터 보완 요구사항이 제시되면, 계약상대자는 이를 전면 수용, 보완하여야 한다.

라. 물품 규격 확인은 장비 규격서에 따르며, 제품별 규격 및 사양에 대하여 각 제품별로 성능과 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 하며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

마. 계약물품 검수에 필요한 장비 및 기기는 계약상대자가 제공하여야 하며, 계약물에 대한 관련 기술 및 모든 자료의 인계를 감독원으로부터 확인받아야 한다.

11. 안전관리 및 재해예방

가. 계약상대자는 설치 시 안전을 최우선으로 제반 안전조치를 취한 후 설치에 임하여야 하며, 이를 소홀히 하거나 태만하여 설치와 관련된 안전사고 발생 시 이에 따른 민□형사상의 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

나. 계약상대자는 계약물의 설치목적과 현장의 조건 등 제반여건을 충분히 숙지하고 설치에 임하여야 한다.

다. 주변 시설물에 유의하여 설치하여야 하며, 기존의 시설물 운영에 지장을 초래하지 않아야 한다. 또한 기존 시설물의 파손이나 훼손 시 계약상대자는 즉시 이를 원상 복구하여야 한다.

라. 계약상대자는 설치와 관련되어 제반 안전사고가 발생되었을 경우에는 응급조치를 취함과 동시에 최단 시일 내에 복구 및 조치를 취하여야 한다.

마. 안전사고예방을 위하여 계약상대자는 필히 관련 법규를 준수하여야 한다.

바. 안전관리자를 배치하여야 한다.

사. 안전교육 실시 및 제반 안전관리 법규, 규정의 준수하여야 한다.

아. 화재 예방, 추락, 낙하 방지와 위험물 취급 주위, 자재관리 및 정리 정돈 철저히 하여야 한다.

자. 안전모, 안전화 등 각종 안전 보호 장구의 착용과 설치, 불안전 요인의 사전 예방 및 제거하여야 한다.

차. 관계자 외 현장 출입감시 등을 철저히 하여야 한다.

카. 계약상대자는 설치에 투입되는 작업자 명단을 사전에 제출하고 설치기간 중 해당 자격을 갖춘 현장관리자를 착수부터 완료까지 현장에 상주시켜 각종 재해를 예방하고 안전점검 및 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

12. 설치 및 추가 요소

가. 설치에 필요한 일체의 장비는 계약상대자가 부담하여야 한다.

나. 설치에 따른 당일 작업내용을 감독원과 협의하여 설치에 임하며, 설치 후 감독원에게 고지하여 확인을 받고 그 결과 안전 관리상 시정요구가 있을 시 계약상대자는 즉시 이에 따라야 한다.

다. 철거 및 설치 시 추가로 발생한 추가 비용은 청구할 수 없다.

라. 철거 및 설치 후 발생하는 각종 폐자재 및 재활용이 불가능한 자재들은 계약상대자가 적법하게 처리하며, 감독원의 확인을 받아야 한다.

마. 설치에 따른 해석의 차이로 공정에 차질이 발생할 경우에는 쌍방이 협의하여 결정하고 조정이 안 될 경우에는 최종적으로 감독원의 판단에 따라야 한다.

13. 기타

가. 계약상대자는 내역, 시방 및 도면에 명시된 사항은 필히 준수하고 명시 되어 있지 아니한 내용일지라도 계약물의 운용목적, 기능상 당연히 설치되어야 할 것은 본 내역, 시방 및 도면에 포함된 것으로 간주하여야 한다. 특히 계약상대자는 설치와 관련하여 제반 관련 규정 및 계약서상에 명시된 일체의 내용을 준수하며, 신의와 성실의 정신에 입각하여 도의적인 책임감을 가지고 설치에 임하여야 한다.

나. 본 규격서는 최소한의 사항만을 규정한 것으로 납품자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

Ⅱ		특 기 사 항

1. 기자재 납품 조건

가. 계약자가 납품 설치하는 시스템 기자재에 대하여 S/W, H/W 구성 등이 완전한 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템 간 호환성 및 연계성을 가져야 한다.

나. 계약자가 납품하는 시스템 기자재는 정품 또는 완제품으로 공급되어야 하며, 제조사의 정품을 사용하여야 한다.

다. 납품하는 모든 소프트웨어는 정품 또는 완제품으로 공급되어야 하며, 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다.

라. 계약자는 신호처리 및 소프트웨어 디자인 등에 적용되는 기자재에 대하여 시방서에 명시한 기준 및 성능이 발휘될 수 있어야 한다.

마. 전광판에 사용되는 LED모듈은 반드시 KC 인증을 득한 제품을 사용한다.

- 방송통신기자재 적합등록필증(KC 인증)

바. 전광판의 구조물 폴대는 그대로 사용하고 기존의 표출부 함체는 철거하여        허가를 득한후 적법하게 폐기 처리하여야 하며, 신규 제작한 함체는 기존

구조물과 일치되어 구조에 영향이 없도록 견고하게 부착한다.

2. 기술지원 및 성능 요구사항

가. 안산문화예술의전당 고화질 안내전광판 설치의 공간적 조건에 부족함 없이 적용 가능하여야 하며 감독원이 지정한 시스템과 융합 설치하여야 한다.

나. LED 전광판 설치 부분

① 전광판 내부에 장착되는 각종 장치의 착탈이 용이하도록 하고, 외부의 압력에 의해 장치 탈락이 발생치 않도록 제작하여야 한다.

② 천재지변이 아닌 어떠한 경우라도 무너지거나 넘어지는 일이 없어야 하며, 구조의 외형에 따른 부착장치의 탈락이 발생치 않도록 하여야 한다.

③ 현장 반입 제품은 납품자가 자체 실시한 검사에 합격한 것이어야 하고 감독관의 승인을 받아야 한다.

④ 설치 현장 운반시 도장 부분의 손상이 발생치 않도록 충분한 조치를 하여야 하며 손상시에는 원상태로 복구하여야 한다.

⑤ A/S가 가능한 충분한 공간을 확보할 수 있도록 시설물을 배치하여야 하며, 필요시 내부 작업이 가능하도록 설치하여야 한다.

⑥ 전광판 거치를 위한 구조물은 기존 구조물을 사용하며, 함체부 하중을          충분히 견딜수 있게 설계해야 한다.

⑦ 원격지의 운영 PC의 화면이 LED 전광판에 그대로 송출되어야 하고, 전광판의 밝기를 수동 및 자동으로 조절할 수 있어야 하며, 지정된 스케쥴에 맞춰 자동으로 전광판 전원이 ON/OFF 되어야 한다.

⑧ 표출부 함체는 수평 및 수직을 정확하게 맞추어 기존의 구조물에 부착 설치하여 전광판 MODULE에 왜곡이 발생하지 않도록 설치하여야 한다.

⑨ LED는 가장 최근에 개발된 최신의 제품을 사용하여 설계하고, 제작한다.

⑩ 배광 특성 및 휘도 특성상의 최상의 조건을 부여하기 위하여 표시소자는 제작 당시 생산품을 기준으로 동일 회사의 제품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

⑪ 표시소자는 COLOR UNBALANCE를 최소화하고, 색상의 균일도를 극대화할 수 있도록 하여야 한다.

⑫ 전광판의 후면은 파나플랙스 재질에 광고용 프린트를 하여 시설하고   내부에는 조명시설을 설치하여 야간에도 잘보일수 있도록 하며, 조명의 ON/OFF는 타이머에 의해 자동으로 조정될수 있어야 한다.

Ⅲ		제작 시방서

1. 시스템 개요

본 LED 전광판은 고화질 Full Color LED를 사용하여 제작된 전광판에 각종 영상 및 문자 정보를 표출할 수 있도록 구성하여 시민들과 외부 방문객에게 정보전달 및 동영상, 플래시, 그래픽, 이미지 등의 콘텐츠를 이용하여 홍보매체로 활용하는 시스템으로 실시간으로 다양한 표출방식에 의하여 원하는 내용을 표출할 수 있는 시스템이어야 한다.

2. 시스템 구성 및 기능

가. 시스템 구성

① 각종 행사의 안내문 및 홍보물, 기타의 정보를 다양한 운영방식으로 실시간으로 제어･표출이 가능하여야 한다.

② 운영프로그램은 운영자의 작업을 최소화하고 자료의 편리한 활용을 위하여 편하고 손쉽게 조작이 가능하도록 제공하여야 한다.

③ 운영 컴퓨터는 전광판에 화면이 적정하게 통신되어 표출되고 있는지 확인할 수 있어야 하며 통신이 끊어졌을 경우 운영자가 쉽게 인지 할수 있는 기능을 보유하여야 한다.

④ 구동회로는 반도체 소자를 사용하여 무접점 방식으로 설계･제작하여야 하며 시스템의 관리가 용이한 구조로 시스템을 구축하여야 한다.

나. 시스템의 기능

① 전광판에 표출되는 화면을 운영 컴퓨터에서 원격으로 모니터링하고 동작 상태를 원격으로 감시할 수 있어야 한다.

② 운영실에서 원격으로 전광판 전원의 On/Off가 가능하여야 하고 필요시 원하는 시간에 On/Off가 가능하여야 한다.

③ 스케줄 프로그램을 이용하여 각종 정보를 원하는 시간에 연속적으로 표출할 수 있어야 한다.

④ 휘도를 자동으로 조절할 수 있는 기능을 갖추어야 하고 표시면에 번짐현상 없이 선명하게 표출되어야 하며 실외 환경에서 충분히 인지가 가능한 밝기의 소자를 사용하여야 한다.

⑤ 최신형 고휘도 광각형 LED 소자를 사용하여 가시각도 변화에 따른 색상의 선명도 차이가 거의 없어야 한다.

⑥ 각 화면 단위의 표출정보를 사용자가 지정한 속도 및 표출방식, 화면 단위로 용이하게 조정이 가능하여야 하며 표출정보를 쉽고 편리하게 변경하여 운영할 수 있도록 제작하여야 한다.

⑦ 운영실에서 제작한 표출정보를 운영자가 간편하고 편리하고 표출할 수 있도록 전광판 내에 필요한 기능 및 기기를 설치하여야 한다.

3. 제작 및 설치기준

가. 일반사항

① 설계 및 제작 설치에 대한 모든 사항은 현장 상황을 면밀히 검토 후 발주처 및 감독관의 사전승인을 득한 후 제작･설치에 임하여야 한다.

② SYSTEM의 구성은 장애로 인해 전광판 운영에 차질이 발생하지 않도록 충분히 검토되어야 하며 구조적 안정성을 확보하여야 한다.

③ 제작 및 설치에 사용되는 모든 자재는 KS규격 품을 사용하여야 하며 규격품이 없을 경우에는 시중의 최상품을 사용하여야 한다.

단, 자재의 사용은 사전에 발주처 및 감독관의 승인을 득하여야 하며 자재에 대한 시험성적서 등의 자료 요구에 대하여는 이에 응하여야 한다.

④ 각종 장치는 열, 진동, 부식에 대비한 충분한 설비를 갖추어야 하며 긴급 상황 발생시 신속히 대처할 수 있도록 임의의 조작이 가능하도록 시스템을 설치하여야 한다.

⑤ 본 제작 시방 항목 외 현장 시공시 보완 요청되는 사항에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하며 협의 사항이 발생시는 발주처 및 감독관과 협의하여야 한다.

나. 전광판 구조물

⑴ 작업에 필요한 시설 및 안전관리에 필요한 시설을 사전에 설치하여야 한다.

⑵ 현장에 부착하는 전광판 함체는 기존 구조물에 하중을 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 일체화하는 방법으로 발주처의 허가를 받은 후 설치하여야 한다.

⑶ 기본 자연 순환 공랭식으로 설계하며, 팬을 시설하여 파워서플라이 및 내부 부품의 발열로 인해 다른 부품의 영향이 없도록 설계되어야 한다.

⑷ 전광판 내부에 장착되는 각종 장치는 탈부착이 용이하도록 하고 외부의 압력이나 충격에 의해 탈락하지 않도록 제작･설치하여야 한다.

⑸ 천재지변이 제외한 어떠한 경우라도 구조물이 붕괴 되는 일이 없어야 하며 구조물의 외형에 따른 부착장치의 탈락도 발생하지 않아야 한다.

만약 위와 같은 사고 발생시 모든 책임 및 보상은 계약자가 책임져야 한다.

⑹ 현장 반입 제품은 제작공장에서 실시한 검사에 합격한 것이라야 하고 발주처 및 감독관의 승인을 받아야 한다.

⑺ 설치 현장 운반시 도장 부분의 손상이 발생치 않도록 충분한 조치를 취하여야 하며 손상시에는 원상태로 복구하여야 한다.

⑻ 함체의 내.외부는 기존 구조물과 어울리는 지정색으로 도장하여 부식 및 누수 등이 발생하지 않도록 하여야 하며, 구조물 외부의 도장은 별도의 과업으로 한다

⑼ 전광판 내부의 각종 장치는 스프링 와셔를 삽입하여 진동에 의한 풀림이 없도록하여야 한다.

⑽ 함체는 수평 및 수직을 정확하게 맞추어 구조물에 설치하여 전광판 모듈에 왜곡이 발생하지 않도록 설치하여야 한다.

4. 가공 및 용접

가. 각종 강재의 절단은 자동 절단을 원칙으로 하고 절단부는 정확하고 평활하게 끝맺음을 하여야 한다.

나. 모든 강재의 재질은 손상치 않는 방법으로 완전하게 변형하여야 하며 재료의 휨 가공이 필요한 경우에는 프레스, 롤러 등을 사용하여 정확하게 행하고 해머 등으로 두드려서 변형 가공해서는 안된다. 이 때 휨 가공은 원칙적으로 상온에서 행하여야 하며 열 가공을 하지 않는다.

다. 현장 용접은 될 수 있는 한 적게 하고 부득이한 현장 용접은 응력과 조합에 대해서 구속이 적은 개소에 한하여야 한다.

라. 용접에 의한 비틀림이나 과대한 국부 응력의 잔류를 피하여 용접하여야 한다.

마. 주요 용접부의 용접 이음은 가급적 맞대기 용접과 이면 용접으로 하여야 하며 가급적 교차하지 않도록 배치한다.

바. 용접을 다층으로 시행 할 경우 각층 마다 슬래그 또는 스패터 등을 완전히 제거하고 결함의 유무를 확인 한 후에 다음 층을 용접한다.

사. 맞대기 용접 이음은 용접의 종류와 판 두께에 따라 제작한다.

아. 개선 면은 프레스 또는 자동 절단기 등으로 마무리하여 녹, 유지 등이 부착되지 않고 청정된 상태가 되도록 한다. 부득이 수동 절단기를 사용 할 때에는 사후처리를 충분히 하여야 한다.

5. 표출 소자(LED MOULE)

가. 표출 소자는 가장 최근에 개발된 최신의 옥외형 Full-Color로 3-in-1의  SMD TYPE LED로 설계, 제작하여야 한다.

나. 표출 소자는 넓은 시야각(가시각도)를 확보하기 위하여 최신의 초광각형(수평 가시각:±140°, 수직 가시각:±140°) 소자를 사용하여야 한다.

다. 색상 재현력을 향상시키기 위하여 색순도가 높은 PURE TYPE LED 소자를 사용한다.

라. 배광 특성 및 휘도 특성상 최상의 조건을 부여하기 위하여 동일 회사에서 생산된 제품을 사용한다.

마. 표출 소자는 색상 차이를 최소화하고, 색상의 균일도를 극대화 할 수 있도록 각 색상의 LED에 대해서 제조사와 협조하여 RANK 구분하여 입고하고 PIXEL 내의 동일 위치의 소자는 색조 및 휘도 RANK가 동일한 LED를 배치하여 PIXEL을 제작하여야 한다.

바. SMD LED는 금선(Gold Wire)으로 제작된 LED를 사용하여 내구성을 현저히 향상시켜야 한다.

6. 모듈(LED MODULE) 및 외함(CABINET)

가. LED MODULE은 RED GERRN BLUE의 3-in-1 Chip 타입으로 구성되며 8mm PITCH를 사용한다.

나. LED MODULE의 CASE는 난연 폴리카보네이트 사출물로 제작되며 320x160mm        사이즈로 한다.

다. LED MODULE은 LED전광판 등에 사용되는 LED DISPLAY 모듈에 있어서 다수 DUTY Ratio에 대응하는 신호 처리 기술이 적용되어야 한다.

라. LED MODULE의 개보수를 위한 교체는 전광판 내부에서 탈부착할 수 있어야 한다.

7. 전원장치(POWER SUPPLY)

가. 표출 소자의 전원공급장치는 LED 및 CONTROLLER에 안정된 전원을 공급하기 위하여 전 부하의 120% 이상으로 설계하여야 한다.

나. 회로에 공급되는 전원은 노이즈 필터가 내장된 정전압, 정전류 회로를 채택하여 전원변동에 의한 오동작이 발생하지 않도록 제작하여야 한다.

다. POWER REMOTE CONTROL SYSTEM을 설치하여 전광판의 전원을 운영실에서 원격 ON/OFF 조정할 수 있어야 한다.

8. 운영시스템

가. 운영 Computer는 Core2Quard 2.66GHz이상의 사양에서 전광판 운영과 컨텐츠 편집이 원활하도록 하여야 한다.

나. 운영 Software는 홍보와 영상표출 등을 원할히 할 수 있는 프로그램이어야 한다.

9. 전광판 종합 조립

특수 제작된 기기 간의 연결 및 표출 모듈간의 배선은 최대한 은폐시키고 심     플하게 결선하여 외관상의 미려함과 노출로부터의 사고를 미연에 방지하여야     한다.

10. 기기 설치

가. 영상 표출부는 DOT의 간격을 일정하게 유지하게 하기위하여 수치제어 장치가 붙은 타공기로 LED 부착 구멍을 뚫어야 한다.

나. 표출되는 문자 및 숫자는 특수 코드화된 문자를 사용할 수 있고 GRAPHIC 처리된 것도 사용할 수 있어야 한다.

다. SYSTEM은 점검 및 유지보수가 용이하도록 모든 PCB는 CARD, CONNECTION 화하여야 한다.

라. 모든 DATA는 제어 Computer 및 LED Video Controller의 명령에 따라 정확하게 동작되어야 한다.

Ⅳ		기술 시방서

1. 시스템의 구성

가. 시스템 개요

⑴ 영상표출부는 동영상, 정지화상, 그래픽, 각종 문안 등을 표출할 수 있도록 설계된 대형 SCREEN으로 각 소자(Red, Pure Green, Blue)의 색을 16,384단계 이상으로 조정하여 총천연색을 표출시킬 수 있어야 한다.

⑵ 영상표출 부는 기존의 LED 소자보다 가시 각도가 개선된 최신형 고휘도 초광각형 LED(PURE TYPE) 소자를 사용하여 가시 각도가 매우 넓어 어느 장소에서도 표출내용을 충분히 인식할 수 있어야 한다.

⑶ 영상표출 부는 영상 장비에 의해 편집된 영상을 예약 스케줄에 의해 재생할 수 있어야 한다.

⑷ POWER REMOTE CONTROL SYSTEM을 설치하여 전광판의 전원을 전광판 조정실에서 원격조정이 가능하도록 하여야 한다.

⑸ 영상 입력신호를 처리하는 MAIN CONTOLLER는 고해상도의 신호 지원이 가능하여야 한다.

⑹ System 구성기기는 규격대로 설치되어야 하며 기기에 사용되는 모든 제품은“KS" 또는 "Q"마크를 득한 제품이어야 한다. 단“KS" 나“Q"마크를 득한 제품이 없을 경우는 최상의 제품을 사용하여 제작한다.

나. SYSTEM BLOCK DIAGRAM

2. SYSTEM 기술 사양

가. 영상 표출부(DISPLAY BOARD)

장 비	영
영상표출부	명 칭		Full Color/영상/문자/그래픽 표출부
	전체 Size		(W)5,860 x (H)4,290mm
	표시면 Size		(W)4,800 x (H)3,840mm
	Pixel Pitch		8㎜(종/횡)
	Module 구성		Full-Color □ 320 x 160mm(40x20dot) (W)15 x (H)24 = 360 Modules
	해상도(가로× 세로)		(W)600 × (H)480 = 288,000 Pixels
	LED Type		3-in-1 SMD Type-Gold Wire (KC인증제품)
	휘 도		6,500 cd/㎡ 이상
	가시각도		H.140° , V.140° (± 70°) 이상
	Refresh Rate(주파수) Drive IC		3,840Hz
	전원장치(Power Supply)		DC5V (KC인증제품)
	Operating Temperature	LED	-30~85˚C
		제어부	-20~60˚C
	Controller 사양		INPUT	1xSL-DVI: Resolution up to 1920x1200@60Hz 1x HDMI: Resolution up to 1920x1200@60Hz
			Output	4x RJ45 Gigaa Ethernet ports Capacity per port up to 650,000pixels
	총 소비전력		15KW
	평균 소비전력		8KW
	요구수전 전력		20KW

각종 영상 및 문자 정보를 가시적으로 표출하는 부분으로 고휘도 LED를 사용하여 설치환경에서 선명하게 화면이 표출되도록 설계 제작하여야 한다.

Ref) 표출부 LED MODULE (40× 20 PIXELS)의 특성

MODULE 형태 (40 x 20 PIXEL MATRIX) (KC인증제품)
MODULE SIZE	320× 160 mm
PIXEL PITCH	8 mm
1MODULE DOT 수	40× 20PIXEL
발 광 색	FULL COLOR
시 인 각 도	수평 : ± 140° / 수직 : ± 140°(오차범위 ± 15%)
OPERATING TEMPERATURE	LED부	-25℃ ~ +65℃
용 도	문자, 그래픽, 동영상, 비디오 표출

나. 운영,제어 컴퓨터

다양한 DATA SOURCE를 대용량의 HDD에 저장 후 표출 DATA를 다양하게 편집하여 전광판에 송출하는 기능과 전광판의 REMOTE CONTROLLER와 LINK하여 감시 및 제어기능을 수행할 수 있도록 구성하여야 한다.

전광판의 표출내용을 종합 제어하는 장치로서 LAN으로 NET WORKING 하여  HOST에서 송신한 DATA를 LED Video Controller에 전송하는 기능과 Controller에서 저장 보관된 각종 화면을 간단한 조작으로 표출시킬 수 있으며 영상 신호를 제어시키는 기능이 있어야 한다.

구 분	권 장 사 양
CPU	Intel Core 2 Quard 2.66Ghz 이상
Main Memory	3GB 이상
HDD	256GB 이상
GRAPHIC RAM	128MB 이상
MONITOR	LCD 20"WIDE (16:9)
KEYBOARD	86 Key
O/S	Windows 10
S/W	그래픽 편집 software
LAN CARD	10/100Mbps
SIRAL PORT	1 PORT 이상

3. MAIN CONTROLLER

그래픽, 동영상 등의 콘텐츠를 LED화면으로 전송 및 제어하는 장치로, 제어 소프트웨어와 함께 표현하고자 하는 이미지/동영상 송출을 가능하게 하여야 한다.

운영프로그램이 설치되는 제어 컴퓨터와 이더넷 케이블로 연결되어 통신 및 디버깅을 위한 기능을 갖추어야 한다.

구 분	사 양
Input	DVI in	1xSL-DVI input resolution up to 1920×1200@60Hz Custom resolution supported Max width : 3,840(3840x600 @60Hz) Max Hight : 3,840(548x3840 @60Hz)
	HDMI in	1xHDMI 1.3 input resolution Up to 1920×1200@60Hz
Output	Ethernet port	4xRJ45 Gigabit Ethernet ports - Capacity per port up to 650,000Pixels Redundancy between Ethernet ports supported
Control	USB	디버깅을 위한 제어 PC와의 연결포트
	Uart in/out	Input and output ports to cascade devices. Up to 20 devices can be cascaded.

4. POWER SUPPLY

전광판의 표시면을 구성하는 LED Module과 회로에 안정된 정전압의 DC 전원을 공급할 수 있어야 한다.

구 분	사 양
형 식	SMPS
설 치 장 소	전광판 함체 내부
입 력 전 압	AC 180 ~ 260V / 1Ø
출 력 전 압	DC 5V
출 력 전 류	300A
사용 주파수	60㎐ ± 3㎐
리 플	출력전압의 1.5% 이내
효 율	85% 이상
기 타	과전압, 과전류, 저전압 보호회로 내장

5. SOFTWARE

가. SOFTWARE의 특성

운영자가 손쉽게 사용하도록 설계된 대화형 메뉴 선정 방식으로 전광판 시스템 운영에 가장 적절하도록 설계 및 프로그램되어야 한다.

⑴ 그래픽 환경 :

- MOUSE, KEYBOARD를 이용하여 간편히 운영할 수 있도록 디자인된 화면으로 구성

⑵ 메뉴선택 :

- 상위메뉴에서 하위메뉴로 메뉴를 선택하여 운영하여 쉽게, 신속히 정보 입력/수정 가능.

⑶ 다양한 효과 :

- 일반 표출되는 화면에 다양한 옵션 기능을 보유하고 있어 표출되는 화면이 DYNAMIC하여 시각효과가 뛰어남.

나. SOFTWARE의 주요 특징

⑴ 디스플레이 분할 재생 :

- 디스플레이 화면에 필요한 컨텐츠를 템플릿을 활용하거나 사용자가 원하는 영역별로 지정하여 표출할 수 있음.

⑵ 솔루션 용도별 사용 :

- 정보안내, 이벤트 안내등의 광고, 홍보 콘텐츠를 네트워크 원격 솔루션을 이용하여 손쉽게 제어/표출할 수 있음.

⑶ 자막스크롤링 기능 :

- 필요한 안내문이나 웰컴 문구를 스크롤링 기능을 통해 표출하고, 폰트 변경, 폰트 크기, 색상등을 사용자가 원하는대로 설정 할 수 있음.

⑷ FHD 및 커스터마이징 해상도 콘텐츠 지원 :

- 다양한 해상도의 콘텐츠를 송출할 수 있으며 커스터마이징(Customizing) 기능을 통해 필요해 따라 해상도를 설정하여 콘텐츠를 재생할 수 있음

⑸ 솔루션 지원 콘텐츠

① 오디오 포맷 : MP3, WMA, Mpeg-2, AAC-LC

② 동영상 포맷 : MP4, MPG, AVI, WMV

③ 이미지 포맷 : JP(E)G, PNG, BMP

④ URL 포맷 : URL을 통한 웹페이지, 동영상 지원

다. SOFTWARE 계통도

라. SOFTWARE 효과기능(VIDEO PROGRAM)

기 능	내 용
콘텐츠 스케줄링	- 기본 스케줄 및 스케줄 설정 기능으로 시간, 요일, 주간, 월간별 콘텐츠 재생 시간을 조절하거나, 예약 스케줄링 기능을 통해 원하는 날짜에 콘텐츠를 송출할 수 있음
원격 모니터링 및 제어	- 관리자 PC에서 디스플레이에 송출되는 콘텐츠를 실시간으로 모니터링 할 수 있으며, 원격제어 기능을 통하여 표출하고자 하는 콘텐츠를 수정하거나, 변경할 수 있음
손쉬운 콘텐츠 편집	- 솔루션을 통해 드래그&드롭 기능으로 손쉽게 콘텐츠 파일을 추가하거나 삭제할 수 있고, 콘텐츠를 디스플레이에 송출하기 전 미리보기 기능을 통해 표출하고자 하는 콘텐츠를 확인할 수 있음.
플레이어 관리 및 그룹핑	- 플레이어를 설정하여 관리하거나, 그룹핑 기능을 통해 그룹에 속한 기기 화면을 별도로 관리, 제어할 수 있음.

Ⅴ		제품 내역 및 사양

1. 물품 내역서

번호	품 목	규격	단위	수량
1	LED 전광판	- 픽셀 피치 : 8mm - 전체 규격 : W4,800mm x H3,840mm 휘도 : 6,500cd/㎡ 이상 리프레쉬 : 3,840Hz 이상	식	1
2	Main Controller System	- 4xRJ45 Gigabit Ethernet ports - Capacity per port up to 650,000Pixels	EA	1

2. 물품 세부 사양

1) LED전광판

품 명	LED 전광판
물품번호	1	수량	1	단위	식
가. 기 능 ○ 각종 동영상 ＆ 그래픽 화면의 표출. ○ MAIN CONTROLLER로부터 통신 케이블을 통해 DATA를 수신. ○ LED모듈에 대해 KC 인증을 득한 제품. 나. 사 양 ○ 표출부 사이즈 : 가로 4,800 x 세로 3,840mm ○ 발광 소자 : 3-in-1 S.M.D - Gold Wire ○ LED 모듈 : W320XH160mm (40X20dots) ○ 모듈 수량 : 가로 15 x 세로 24 = 360 모듈 ○ 픽셀 피치 : 8mm (종/횡)이하 ○ 해상도 / 주사율 : 600 x 480Pixels / >3840Hz ○ 휘도 : 화이트 조건, 6,500cd/㎡ 이상 ○ 모듈 재질 : 폴리카보네이트 난연재질 ○ 표출색상 : FULL-COLOR(R,G,B) ○ 가시각도 : 수평: 140°, 수직 : 140°(±10%) ○ 최대 소비 용량 : 20KW 이내 (영상표출부 해당) ○ 평균 소비 전력 : 8KW 내 (동영상 표출시) ○ 방수 / 방진 등급 : IP65 이상 ○ 예비품 : LED 모듈, Section Controller, SMPS - 상기 사양 제품 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

2) POWER SUPPLY

품 명	POWER SUPPLY
물품번호	2	수량	10	단위	EA
가. 기 능 ○ 전광판의 표시면을 구성하는 LED Module과 회로에 안정된 정전압의 DC 전원을 공급할 수 있어야 한다. 나. 사 양 A. 성능 및 규격(Specification) ○ 설치장소 : Module Unit 내부 ○ 입력전압 : 교류(AC) 180V ~ 260V ○ 출력전압 : 직류(DC) 5V ○ 출력전류 : 300A ○ 출력 : 1.5KW ○ 사용주파수 : 60Hz ○ 리 플 : 출력전압의 1.5%이내 ○ 효 율 : 85% 이상 ○ 보호회로 : 과전압, 과전류, 저전압 보호회로 내장 B. 비고(Remarks) - 제품에 대한 하자가 발견될 시 무상 교환한다. - 상기 사양 제품 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

3) Main Controller System

품 명	Main Controller System
물품번호	2	수량	1	단위	EA
가. 기 능 ○ FHD , 60Hz 이미지 처리 및 전송 기능 나. 사 양 ○ 입력 컨넥터 : HDMI, DVI Port - DVI : 1xSL-DVI input resolution up to 1920×1200@60Hz Max width : 3,840(3840x600 @60Hz) Max Hight : 3,840(548x3840 @60Hz) - HDMI: 1xHDMI 1.3 input resolution Up to 1920×1200@60Hz ○ 출력 컨넥터 : 14xRJ45 Gigabit Ethernet ports - Capacity per port up to 650,000Pixels - Redundancy between Ethernet ports supported ○ 제어 관련 컨넥터 : Enernet 1개, USB 1개 - Enernet : 통신을 위한 제어 PC와 연결 - USB : 디버깅을 위한 제어 PC와 연결 - 상기 사양 제품 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

4) 운영 컴퓨터

품 명	운영 컴퓨터 시스템
물품번호	3	수량	1	단위	EA
가. 기 능 ○ 원격지에서 문자, 그래픽, 동영상을 실시간으로 전송하고 저장된 스케쥴에 의해 자동으로 전송된다. ○ 원격지에서 전광판의 휘도를 자동 또는 수동으로 조절할수 있으며, 전광판의 전원을 자동 또는 수동으로 On/Off 할수 있는 제어 프로그램이 내장되어 있어야 한다. 나. 사 양 ○ CPU : Intel Core 2 Quard 2.66Ghz 이상 ○ Memory : DDR4 8GB ○ HDD : SSD 256GB ○ 그래픽카드 : ○ 모니터 : LED 24인치 ○ O/S : 윈도우 11 ○ LAN CARD :10/100Mbps ○ SIRAL PORT : 1 PORT 이상 - 상기 사양 제품 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

붙임 1		보안서약서

보안서약서

본인은 2023년   월   일부로「안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치」사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수 할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 보안시스템과 관련된 소관업무가 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계 규정 및 지침을 성실히 수행한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 이적행위가 됨을 명심하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀 사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계 법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호․제5호(국가기밀 누설 등)

나. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

다. 군형법 제80조(군사기밀 누설)

라. 군사기밀보호법 제9조(누설) 및 제13조(업무상 누설)

2023년    월     일

서약자   소속   직급   생년월일

직위   성        명              인

서  약   소속   직급   생년월일

집행자          직위   성        명              인

재단법인 안산문화재단 귀하

붙임 2		보안확약서

보안확약서

본인은 귀 기관과 계약한 「안산문화예술의전당 전광판 제작 교체 설치」 사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각호의 보안 사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

2023년      월      일

서약업체(단체) 대표

소        속 :

직        급 :

성        명 :                       (서명)

재단법인 안산문화재단 귀하

붙임 3		사업자 보안위반 처리기준

구분	위반사항	처리기준
심각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보․신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진․공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	- 사업참여 제한(부정당업체 등록) - 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 - 재발 방지를 위한 조치계획 제출 - 위규자 대상 특별 보안 교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통․폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리 소홀 2. 사무실․보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비․시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호 대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드․P2P등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업관련 자료 수발신 다. 개발․유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 비밀번호 미부여 마. 인터넷망 연결PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	- 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 - 재발 방지를 위한 조치계획 제출 - 위규자 대상 특별 보안 교육 실시
보통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 휴대용 저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억매체(CD,USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 비밀번호 미부여 또는“1111”등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	- 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 - 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 제출 - 위규자 대상 특별 보안 교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	- 위규자 서면·구두경고 등 문책 - 위규자 사유서/경위서 징구

【부록 1】보안 위약금 부과 기준

① 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구 분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위 규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	총사업비의 5%	총사업비의 2.5%	총사업비의 0.25%

* 위약금 규모는 기관별 사업규모에 따라 조정

* 위규 수준은 <부록 1 사업자 보안위규 처리 기준> 참고

② 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

③ 사업 완료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

【부록 2】누출금지 대상 정보

① 기관 소유 정보시스템의 내・외부 IP주소 현황

② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

③ 사용자계정・비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

④ 정보통신망 취약점 분석・평가 결과물

⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

⑦ 침입차단시스템・방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터・스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

⑧ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상  정보로 분류된 기관의 내부문서

⑨ 「개인정보 보호법」 제2조제1호의 개인정보

「보안업무규정」 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료