2010 여르미오페스티벌 무대제작 시방서

1. 일반사항

가. 개  요

여르미오페스티벌 공연설비 대한 사항으로 공연진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

나. 계약 범위

-. 계약도서상의 제반 공연시설 설치 및 공연운영 및 철거

-. 계약도서상의 공연진행

-. 일반사항 및 특기사항

다. 기기설치 및 작업계획

계약 체결 후 지정된 일자에 기기를 설치하여야 하며, 사전 작업계획표를 제출하여 담당 부서의 승인을 받아야 한다.

라. 공연 운영자 선정

계약자는 현장 운영자 선정시 제반지식과 경험이 풍부한 자로써 선정해야하고 담당부서의 승인을 받아야 한다.

마. 시설물 훼손

설치시 시설물의 파괴 또는 손상시켰을 경우, 담당부서에 즉시 보고하고 지시에 따라 복구 또는 재시설하여야 한다.

바. 기자재 반입 및 검사

현장에 반입된 모든 장비는 담당부서의 요구시 검사를 받아야 하며, 합격된 장비에 한하여 반입되며, 불합격품은 즉시 장외로 반출시켜야 한다.

사. 공연보증

기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 문제가 발생할 경우, 신속한 교체설치를 하여야 하며, 다만, 천재지변에 의한 사항은 제외로 한다.

아. 용역조건

1) ‘여르미오페스티벌’ 행사 진행에 차질이 없도록 음향 및 조명, 무대 관련 용역 일체를 수행하여야 합니다.

2) 적절한 용역인원을 현장에 배치하여 행사진행에 필요할 경우 적재 적시에 재단의 요청에 따라 용역을 수행하여야 합니다.

3) 행사의 원활한 진행에 차질을 빚은 경우 용역수행대금에서 차감 후 지급합니다.

4) 기타 부수적인 내용은 재단의 요청대로 용역을 행하여야 합니다.

5) 공연무대에는 제반전문지식을 갖춘 운영요원을 갖추어야한다.

자. 검사

각 설치 부분의 일정이 사업담당이 지시한 일정에 이르렀을 때는 반드시 사업담당의 검사를 받아야 하며 검사를 받지 않고 설치한 부분은 사업담당의 지시에 의해 계약자 부담으로 재설치하여야 한다.

차. 설치사진

설치 전 기존 시설물의 각 부분은 사진촬영 하여야 하며, 각 일정마다 또는 사업담당이 필요로 지시하는 부분은 사진 촬영을 하여 일시, 장소 및 공정 등을 기술한 앨범을 2부 작성하여 사업담당에게 제출하여야 한다.

카. 재해대책

계약자는 제반법규 및 규칙을 준수하여야 하며 위생, 풍기단속, 화재, 도난, 잡음 방지위험물에 대한 사고방지, 장비 및 기자재의 정리, 현장내외 청소를 철저히 하고 사고를 사 전 예방하여야 하며 작업 중 취득한 비밀은 누설하지 않으며 이에 수반되는 모든 책임은 계약자가 진다.

2. 무대장비 요청사항

장소	무대제원	비고
계단광장	무대 (가로13m, 세로9m, 높이1m) 백드롭 (가로13m, 세로2.5m)	6~7월(9회)
중앙광장	무대 (가로15m, 세로9m, 높이1.5m) 백드롭 (가로15m, 세로2.5m)	8월(3회)

가. 구조물은 사전에 사업담당의 지시에 따라 지정된 장소에 설치한다.

나. 월별로 설치장소가 다르므로 충분한 협의 후 설치한다.

다. 백드롭은 일반 트러스구조물로 설치 가능하다.

라. 무대 총면적은 계단광장 기준으로 40평 이상으로 한다.

3. 조명장비 요청사항

장소	조명제원	비고
계단/중앙광장	무빙 575 8EA, PAR64 60EA, 사구뱅크 8조 무빙콘솔 1EA, Follow Spot 1EA, Dimmer Unit(24ch)1식 아시바 3폭3단2조/2폭2단1조	무대장치 목록참조

가. 조명기 1대당 칼라프레임 1개를 사용할 수 있어야 하며, 연결 케이블은 사용에 부족함이 없도록 한다.

나. 설치 및 공연중 필요인력을 충분히 지원해 준다.

다. 작업시 충분한 협의가 이루어진 후 작업에 임한다.

4. 음향장비 요청사항

장소	음향제원	비고
계단/중앙광장	Main / Sub Woofer / Monitor Speaker System, Digital Console, Play machine, Microphone, 기타 케이블 부대장비 등	무대장치 목록참조

가. 음향감독이 요구하는 기술사항을 성실히 이행한다.

나. 행사 시 무선마이크 간 간섭이 없게 운용한다.

다. 공연은 기타부대장비(마이크스텐드, 라인 등)를 포함해 구성한다.

라. 발전기 관리를 위한 인력을 구성하여 수시 점검을 통하여 공연에 지장이 없도록 한다. (인건비, 유류대 포함)

마. 음향조건을 고려하여 객석의 고른 음향상태를 유지한다.

5. 공연용 악기 요청사항

일정	악기 제원	비고
매주토요일 12주	드럼set(야마하 등), 기타앰프(Mashall JCM2000 등), 어쿠스틱 기타앰프(fender twin reverb 등), 베이스 앰프(Ampeg 등), 퍼커션set, 키보드set 등	6.12일 제외

가. 위 사항은 기본악기제원구성이며 각 공연별 악기구성은 별도 협의한다.

나. 모든 공연은 기타부대장비(마이크스텐드, 라인 등)를 포함해 구성한다.

6. 재해방지 및 피해 대책

가. 설치에 발생되는 모든 사고는 도급자가 책임을 져야 하며 이를 방지하기 위하여 계약자는          고용인에게 필요한 교육 또는 지시를 작업 전에 시달한다.

나. 설치 중에 기기가 손상될 우려가 있을 떼에는 필요한 방지책을 강구 하여 사고 및 재해방지        에 만전을 기한다.

다. 작업 중에 사고가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 도급자 책임 하에 최단시간        내에 복구 및 조치를 취한다.

7. 무대설치 시 주의사항 및 안전사항

가. 무대 설치 시 에는 재단측 담당자와 협의하에 설치하여야 한다.

나. 공연작업 및 공연 중 무대 및 설치물 파손으로 인한 공연사고 발생시 도급자가 책임을 진다.

다. 공연에 있어서 안전을 우선으로 생각하고 공연에 참여되는 종사자들의 안전문제는 계약자가        책임을 지고 보험에 가입하여야 하며 사고 시 도급자가 책임을 진다.

8. 기타사항

가. 공연물의 경우 기술시방서 기술조건 및 수준에 합치하여야 한다.

나. 계약일로부터 3일이내 설치일정표 및 장비조달계획서를 제출 한다.

다. 행사 당일 심각한 우천시에는 행사취소를 원칙으로 하고 행사담당자의 지시에 따라 행동한다.

9. 관련사진

계단광장	중앙광장