안산문화재단

별무리극장 음향콘솔 시스템 시방서

2015.  1.

목    차

Ⅰ. 일반 시방서

Ⅱ. 특기 시방서

Ⅲ. 장비 시방서

Ⅰ. 일반 시방서

Ⅰ. 일 반 시 방 서

1.1. 방송설비 개요

1.1.1. 건    명 : 안산문화재단 별무리극장 음향콘솔 시스템 구매건

1.1.2. 납품장소 : 안산문화예술의전당 별무리극장

1.1.3. 납품시기 : 계약일로부터 10일

1.1.4. 납품설치 항목

가. 안산문화재단 별무리극장 음향콘솔 시스템 구매건	-1식

2.1. 적용 범위

본 시방서는 안산문화재단 별무리극장 음향콘솔 시스템의 구매에 적용하며 이하 납품

(현장설치도)으로 정의한다.

2.2. 용어의 정리

본 시방서에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

2.2.1. 감독원 : 발주처가 지정한 장비의 설치 책임자로서 납품되는 장비를 운용함에 정상적으로 설치

되는지 여부를 확인하고 과정 등을 확인하는 감독자를 말한다.

2.2.2. 납품자 : 방송장치 납품계약자를 말한다.

2.3. 이의

시방서와의 물품이 다를 때, 명기되지 않는 사항이 있을 때 관련 설치와 부합되지 아니 할 때 또는

이의가 생겼을 때에는 감독원과 협의한다.

2.4. 경미한 변경

납품에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을

다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독원과 협의하여 시행한다.

2.5. 관계 법규 및 제 규정

2.5.1. 납품에 있어 시방서에 명시되지 아니한 사항은 감독원과 협의하여 시행한다.

2.5.2. 납품자 자격조건

본 장비의 납품 자격 조건은 원활한 사후 관리를 받을 수 있으며 장비에 대한 교육 및 아래의 보수 관리에 명시된 기간 동안의 무상A/S가 가능하도록 계약 시 물품의 공식수입원에서 발행하는 A/S확약서를 제출 하여야한다.

2.5.3.  설치완료 후 공식수입원에서 발행하는 정품보증서를 감독원에게 제출하여야 한다.

2.6. 납품적용

2.6.1. 납품은 내역서, 시방서에 의하여 성실하게 시행할 의무를 가지며 서로 상이한 부분이 있을

시에는 내역서, 시방서를 우선순위로 적용한다.

2.6.2. 시방서 및 내역서의 표기방법이 불명확하거나 이의가 생겼을 때에는 감독원과 협의하여야

하며 시방서상 기술되지 않은 사항에 대하여도 본 납품의 완성을 위해 적합하게 설치할 의무를

가진다.

2.6.3. 납품은 설치 및 시운전을 포함한다.

2.7. 안전관리 및 재해방지

2.7.1. 납품자는 현장대리인을 선임하여 설치전반에 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

2.7.2. 납품자는 설치 중 발생되는 안전 및 재해와 관련된 사고에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

2.7.3. 기타 작업 안전과 재해 방지를 위한 감독원의 지시 사항을 준수해야 한다.

2.8. 납품의 시행

2.8.1. 납품은 제반 설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘할 수 있도록 확실하게 설치하여 성능이

보장되도록 하여야 한다.

2.8.2. 납품자는 설치 전 관계설비의 계통을 숙지하고 본 설치와 관계되는 제반설비가 기능을 완전히

발휘할 수 있도록 성실히 설치한다.

2.8.3. 납품자는 설치 중 감독원이 부실설치 또는 부정설치라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시

적정한 방법으로 재설치 또는 보완하여야 한다.

2.8.4. 화기 및 인화성 재료를 사용하는 작업 등은 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를

사용하고 소화기를 비치한다.

2.8.5. 납품자는 설치완료 후 관련 메뉴얼 및 유지 보수에 관한 정비관리 지침서 등을 제출하며 제출

시 감독원의 승인을 득해야한다.

2.9. 공정관리

2.9.1. 납품이 기간 내 원활히 설치되도록 각 기기 및 자재의 현장반입 소요기간을 고려하여 설치

납품 사항의 계획공정을 감독원에게 보고한다.

2.9.2. 본 납품이 시방서에 명시된 제품 이상의 업그레이드된 성능의 제품 사용 및 새로운 시스템

기술적용 등의 사유와 설계변경 업무처리 등의 사유로 당초 계획공정을 지연할 수 없다.

2.10. 기기 및 자재의 사용승인 요청 및 승인

2.10.1. 납품에 사용되는 모든 장비 및 기자재는 국내정식유통장비 확인 및 A/S확약서를 감독원의

승인을 받은 후 설치하여야 한다.

2.11. 기기 및 장비의 규격

2.11.1. 모든 기기 및 장비는 납품일을 기준으로 하여 최신의 장비를 사용해야 하며 규격서에 명시된

동일한 제품 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 하며 형식승인 제품을 사용하되 특별히

지정되지 않는 것은 감독원과 협의, 승인 후 사용하여야 한다.

2.11.2. 제품에는 제조자, 제품번호, 제조일자, 형식 및 용량 등이 표시되어야 한다.

2.11.3. 모든 사용 기자재는 관련 장비에 충분히 만족하는 승인된 제품만 사용 할 수 있으며

승인이 취소된 기기 및 자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며 사용 승인 된 기기 및 자재도

변질, 손상, 기능 및 성능 상 하자가 있는 불량품으로 인정될 시에는 이를 사용할 수 없다.

2.11.4. 내역서 및 시방서에 명시된 기기 및 장비 사용에 있어 시스템 설계보다 향상된 성능의

제품이 적합할 시에는 업그레이드 된 성능의 적합한 제품을 사용할 수 있다.

2.11.5. 새로운 기술적용의 시스템, 장비, 자재 등을 사용하고자 할 때는 신뢰성 확보를 위하여

새로운 기술의 제품이 사용된 유사 규모 또는 유명 건물의 적용사례 등을 비교 분석하여

검토한 자료를 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 하며, 적합하다고 인정될 시

사용할 수 있다.

2.11.6. 납품 중 사용 계획의 시스템 또는 기기 및 장비가 생산중단 또는 성능에 문제점 발생 등의

사유로 사용할 수 없게 된 경우에는 당초 계획된 시스템, 기기, 장비 이상의 성능 및 품질을

가진 적합한 것으로 설치되어야 한다. 이러한 경우도 상기 5)항의 검토를 거쳐야 한다.

2.12. 설계변경

2.12.1. 납품 상 용도 변경 및 기타 불가피한 사유로 인하여 주요 계통에 영향을 미치는 설치 변경

사항이 발생할 경우에는 감독원의 승인을 득 한 후 관련 서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

2.13. 시공입회의 검사

2.13.1. 납품 중 점검이 불가능 또는 곤란한 설치 및 기타 감독원이 지정하는 설치는 감독원의 입회

하에 설치하여야 하며 사진 촬영 등 필요 조치를 취하여야 한다.

2.13.2. 설치완료검사는 감독원의 사전승인을 받아 일부분만 시행할 수 있다.

2.13.3. 설치와 관련하여 촬영된 사진 및 입회 검사관련 자료는 정리하여 감독원에게 제출한다.

2.14. 기기 및 설치의 보전

2.14.1. 납품자는 설치 기간 중 발주처로부터 인수받은 각종 도면 및 자료, 기자재의 오손, 파손,

변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 관리 및 보존의 잘못으로

인한 제반 손해에 대하여는 납품자가 보상해야 한다.

2.14.2. 설치 중 또는 설치가 완료된 부분의 각종 기기류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을

방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 보존의 잘못으로 인한 제반손해에 대하여는

납품자가 보상해야 한다.

2.15. 시설물의 훼손 및 해체 자재 발생 시 처리사항

2.15.1. 설치 중 시설물을 파괴 또는 고의로 손상시켰을 시는 즉시 감독원의 지시에 따라 복구 또는

시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 납품자 부담으로 한다.

2.15.2. 복구 및 재설치에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 감독원의 요구에 따라 본 시방서에

의한 시험을 필하여 승인을 득 해야 한다.

2.15.2. 해체자재 및 발생자재는 즉시 물량 조사서를 작성 감독원에게 제출하고 감독원의 지시에

의하여 처리하여야 한다.

2.16. 시운전

2.16.1. 납품자는 모든 설치 완료 후 시스템 전반에 대한 시운전을 감독원 입회하에 시행하고 시운전

결과 보고서를 작성하여 감독원에게 제출 승인을 득 해야 하며 준공에 필요한 각종 서류도

작성 제출해야 한다.

2.16.2. 시험운전 시 시험운전자의 잘못으로 인한 장비의 파손 등의 손해에 대하여 납품자 부담으로

즉시 원상 복구하여야 한다.

2.16.3. 납품 설치에 관련된 제반 소모성 물품은 납품자가 제공하여야 한다.

2.17. 교육훈련

2.17.1. 각 시스템의 원활한 운영관리를 위하여 제조사 또는 제조사가 인정한 기술요원에게 제품에

대한 교육훈련을 납품자 부담으로 언제든 감독원이 원할 시 실시하여야 한다.

2.18. 검사, 검수 및 준공도서 제출

2.18.1. 검사, 검수처리 절차

가. 납품자는 납품일 까지 납품 및 설치 시운전을 완료한 후 온라인으로 검사, 검수요청을 신청

하여 납품계약 만료일 이내 검사, 검수를 완료한 후 준공에 필요한 부대서류를 제출하여야

한다.

2.19. 보수 관리

2.19.1. 납품자는 설치 후 설비 운영 관리에 필요한 유지관리지침서를 제출하여 감독원의 승인을

받아야 하고 2년간의 무상유지보수를 실시한다.

가. 장비의 무상A/S 기간은 사용자의 부주의 및 과실로 인한 고장 외 2년으로 정한다.

나. 음향콘솔은 무상유지보수기간을 3년으로 함

(http://www.music-group.com/warranty.aspx)

2.19.2. 유지관리지침서에는 아래 사항을 포함하여야 한다.

가. 운전 전 점검 사항

나. 운전 방법

다. 기타 관련 기술자료

라. 장비운용 메뉴얼

2.20. 준공 후 관리

2.20.1. 납품자는 설치 후 본 설치에 의한 각 시스템, 기기 및 장비의 효율적 운용을 위하여 적합한

전문 기술요원으로 시스템 전반에 대해 지도와 협력을 제공하여야 한다.

2.20.2. 본 시스템의 취급, 운전부주의 및 규정에 명시된 사항 이외의 조작이나 개조에 의한 것이

아닌 정상작동 및 운영 하에서의 준공 후 2년 동안 하자 발생 시 납품자는 무상으로 기기의

조정 및 수리를 하여야 한다.

2.20.3. 시스템 설비의 정상적 운영에 따른 소모성 물품의 적정 교환 필요시기 및 적합한 물품의

선정과 관련된 필요 기술 자료가 제공되어야 한다.

2.21. 보안상 유의사항

납품자는 발주처가 제공하는 각종 도면 및 자료가 타인에게 누출되지 않도록 보관 및 사용에

유의하여야 하며, 본 공사 목적이외 사용은 절대로 금하여야 한다.

Ⅱ. 특기 시방서

Ⅱ. 특 기 시 방 서

제 1 장.  일 반 사 항

1-1. 설비 개요

별무리극장의 노후된 오디오 콘솔 및 기타 장비들을 교체/설치하여 각종 공연 및 행사의 진행을 고품질의 음향으로 행사 진행이 편안하고 명료하게 관객들에게 전달되어 관객들의 몰입을 유도하는 목적으로 시스템을 구축한다.

1-2. 사용 범위

-. 공연장 : 각종 공연 및 문예행사 등

1-3. 구입 범위

본 시방서에 의한 제품의 각종 시험의 수행, 기기 운반, 기기 설치 및 설치 후

시운전, 최종 시험을 수행하며 기술자료 제출 등 납품기기의 성능 보장에 필요한 제반 행위를

포함 한다.

1-4. 구입 및 설치 일반사항

1) 정전 및 저전압으로 인한 장비의 사용 불능 상태를 방지하기 위하여 무정전 전원공급장치

(UPS)를 현장의 19인치 음향랙에 고정설치 하여야 한다. UPS에는 Control Surface와

I/O Rack을 연결하여 정전에 대비할 수 있어야 한다.

2) UPS의 용량은 콘솔의 Redundant Power Supply와 I/O Rack을 연결한 상태에서 10분 이상

무정전 상태를 유지할 수 있어야 한다.

3) Surge Protection, Noise Filter, Voltage Protection 기능이 있는 전원 공급기를

설치하여 낙뢰, 정전기, 외부 전자파 노이즈로부터 장비를 보호할 수 있어야 한다.

4) 콘솔 Control Surface에 내장된 입출력 단자와 FOH에 설비되는 I/O Rack의 입출력 단자는

현장에 기 설치되어 있는 Bantom 방식의 Patch Panel에 연결 하여 기존의 장비와 통합하여

사용하는데 문제가 없어야 한다.

5) 각 콘솔에는 WiFi를 통하여 원격으로 조정할 수 있도록 각각의 무선 콘트롤러를 포함

하여야 하며, 수량 및 세부 사양은 장비 시방서를 참고하도록 한다.

6) 본 품의 내부 회로는 반도체 회로로 구성되며 교류잡음이 없도록 한다.

7) 본 품의 설치에 사용되는 모든 부품은 KS규격품 또는 감독원이 인정하는 국내 최상급 MAKER의 제품으로 하고, 고도의 성능 보장상 불가피한 경우에는 외제(UL, CAS, JIS, PIN)를 사용하고 이를 감독원과 협의, 승인 후 사용하여야 한다.

8) 기기 내. 외의 모든 접속 부분은 접속저항이 적은 우수한 CONNECTOR를 사용하도록 한다.

9) 모든 선로는 극성대로 연결하며 선 번호를 기재토록 한다.

10) 단자함내의 잔여선로는 포박처리 하여 서로 엉키지 않도록 한다.

11) 통합수납 장착된 장비의 전원은 전원 분배기로부터 공급받도록 한다.

Ⅲ. 장비 시방서

제1장 기기구성

디지털 오디오 콘솔 시스템

품   명	수량   단위

1. CONTROL SURFACE .......................................	1	EA

2. STAGE I/O 1 .................................................	1	EA

3. STAGE I/O 2..................................................	1	EA

4. DIGITAL AUDIO CONSOLE 2 ..........................	1	EA

5. SPEAKER (WOOFER) .....................................	2	EA

6. SPEAKER (TOP) ............................................	2	EA

7. MICROPHONE ...............................................	6	EA

8. UPS SYSTEM ................................................	1	SET

9. 전원 공급기 ...................................................	1	EA

10. 콘솔 무선 컨트롤러 ......................................	2	EA

제2장 기기별 특기사항

디지털 오디오 콘솔1

1. CONTROL SURFACE

1) 기    능

본 기기는 디지털 오디오 믹서의 Main Control Center 로서 MAIN DSP 및 소프트웨어를 탑재하여 자체 입출력 및 연결되어 있는 I/O 장비의 입출력 및 전반에 대한 조정을 담당한다.

2) 기기특성

최대 156입력 x 166 출력(max capacity) point-to-point 네트워크 오디오

56 프리앰프 mic/line 입력

64 동시 입력 프로세싱 채널

32 아날로그 출력(2개 스테레오 로컬 모니터 출력 포함)

3 AES3 디지털 출력

2 AES3 디지털 입력

27 sample-synchronous, phase-coherent mix buses

12 multi-channel FX engines

최대 28 KlarkTeknik DN370 31밴드 그래픽 이퀄라이저

풀 컬러 15" daylight-viewable 디스플레이 스크린

8VCA (Variable Control Association) groups

6 POPulation groups

192 MCA (Mix Control Association) groups

96kHz 40-bit floating-point processing

100m 양방향 Cat5E AES 50 digital snake(48in x 16out)

Stage I/O: DL251 48 in / 16 out fixed configuration

iPad 옵션으로 리모트 콘트롤 가능

3) 규격 및 사양

XLR Connections Control surface houses:

: 8 x (XLR) outputs

: 8 x (XLR) line outputs

: 4 x (XLR) monitor outputs

: 2 x (XLR) master outputs

: 2 x (XLR) AES3 stereo outputs

: 2 x (XLR) AES3 stereo inputs

: 1 x (XLR) talk output

: 1 x (XLR) talk input

Input audio processing 56 x dual slope high and low pass filters

- 56 x 4-band parametric EQs with 3 shelf modes

- 56 x 4-mode creative input compressors

- 56 x input gates

Mix/output audio processing

- 24 x output 6-band parametric EQs with shelf and multiple high and low

pass modes

- 24 x 5-mode creative output dynamics

- 8 x assignable Klark Teknik output GEQs

Assignable audio processing

- 4 x assignable stereo effects (each of these can be reconfigured to

generate 4 further GEQs, making a total of 24 available on the console)

Mixing control assistance 6 x auto-mutes

: 6 x surface POPulation groups

: 8 x VCA faders

: 8 x VCA associated POPulation groups

: 176 x MCA faders

: 176 x flipped MCA POPulation groups

: 1000-scene snapshot automation

Resilience	: N+1 cable redundancy and dual redundant

PSUs

Sampling frequency	: 96kHz

Latency delay	: <2ms input to master (no compensation)

Dynamic range	: 106dB, 22Hz to 22kHz (no pre-emphasis)

Maximum voltage gain	: 80dB inputs to subgroups and masters

: 86dB inputs to aux and matrix

Crosstalk at 1kHz	: -100dB physically adjacent input channels

Crosstalk at 10kHz	: -90dB physically adjacent input channels

Fader/pan cut off at 1kHz	: -100dB

Fader/pan cut off at 10kHz	: -100dB

Display screens	: 1 x 15” daylight-viewable colour screen

LCD switch	: 25 x RGB colour

Motorised faders	: 28 x touch-sensitive

Fader resolution	: 1024 steps

Encoders	: 31 x touch-sensitive

Encoder resolution	: 512 steps

Dimensions	: 1179.6mm wide x 730.3mm deep

Net weight	: 46kg

Power requirements	: 100V to 240V a.c. ±10%, 50 to 60Hz

Operating temperature range	: +5°C to +45°C

Storage temperature range	: -20°C to +60°C

* 상기 품목 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

2. STAGE I/O BOX 1

1) 기    능

본 기기는 CONTROL SURFACE와 연결하여 사용 가능한 48 입력, 16 아웃을 가진 Stage Box 이다.

2) 기기특성

48 remote control mic/line audio inputs / 16 audio line outputs fixed

configuration

96kHz와 48kHz sample rates 변환 가능

Midi out and thru

3 x AES50 ports

Ethernet control port (using MIDAS protocols)

Dual redundant PSUs

Digital snake and distribution network component

5U

3) 규격 및 사양

General statistics

XLR Connection	: 1 x 5U rack I/O box houses

: 48 x (XLR) mic/line inputs

: 16 x (XLR) line outputs

Resilience	: N+1 cable redundancy and dual redundant PSUs

General Specifications

Sampling Frequency	: 48kHz (snake), 96kHz (with MIDAS console)

Latency Delay	: < 1mS direct connection Input to Output

Dynamic Range	: 107dB 22Hz – 22kHz (no pre emphasis)

Maximum Voltage Gain	: 45dB

Crosstalk @ 1kHz	: -100dB physically adjacent input channels

Crosstalk @ 10kHz	: -90dB physically adjacent input channels

Dimensions	: 5U x 410mm deep

Net Weight	: 10Kg

Power Requirements	: 100-240V a.c. ±10% 50-60Hz

작동 온도범위	: +5 to +40 degrees C

저장 온도범위	: -20 to +60 degrees C

* 상기 품목 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

3. STAGE I/O BOX 2

1) 기    능

본 기기는 CONTROL SURFACE와 연결하여 사용 가능한 16 입력 8 출력의 Stage Box 이다.

2) 기기특성

16 microphone pre-amplifiers with switchable +48V phantom power

8 electronically balanced low impedance line level outputs

Remote operation up to 100 m via CAT5/5e cable

24 bit audio operation with 96 kHz sample rate

Open architecture allows for future 48 kHz operation

All settings programmable from front panel controls or console

PSU status indicator LEDs and configuration LCD display on front panel

Supports dual redundant AES50 networks

Features Neutrik etherCON* AES50 network ports

Rugged 2U rackmount chassis for durability in portable applications

Auto-ranging universal switch-mode power supply

3) 규격 및 사양

External Connections

Primary Analogue Inputs	: Mic / Line inputs - balanced XLR

connectors - 10 kΩ load

Primary Analogue Outputs	: Main Outputs - balanced XLR

connectors - 50 Ω source

AES50 Connections	: Neutrik etherCON with status indication

Diagnostic Connection	: 9 W female ‘D’-type connector

Power Connections	: IEC mains inlet - 100 - 240 V

AC~50 - 60 Hz ±10%

Audio Electronic Specifi cations

Maximum Input Level	: Mic/Line (at unity gain) +21 dBu

: Mic/Line (at -2.5 dB gain) +24 dBu

CMR at 1 KHz (typical)	: Mic (at unity gain) > -70 dB

: Mic (at 40 dB gain) > 90 dB

Noise	: Mic EIN at 40 dB gain -126 dBu

: Output noise at unity gain -87 dBu

Frequency Response	: (20 Hz - 20 kHz), ±0.5 dB relative to 1 kHz

Distortion at 1 kHz	: Input to output (0 dB) < 0.01%

Crosstalk at 1 kHz	: Channel to channel < -90 dB

Maximum Output Level	: Line outputs (into 600R) +21 dBu

Dynamic Range at 1 kHz	: 22 Hz - 22 kHz (at unity gain) > 108 dB	unweighted (20 Hz - 20 kHz)

Power Requirements

Voltage	: 100 V AC to 240 V AC ±10%

Frequency	: 50 Hz to 60 Hz

Consumption	: <150 W

Dimention (H x W x D)	: 88.1 x 482.6 x 380 mm

Weight	: 5 kg

Operating temperature range	: +5°C to 45°C

Storage temperature range	: -20°C to +60°C

* 상기 품목 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

4. DIGITAL AUDIO CONSOLE 2

1) 기    능

본 기기는 오디오 신호의 믹싱을 제어하는 장비로 소리의 세기 및 음색, 그리고 위상과 서라운드 이미지를 제어할 수 있다.

2) 기기특성

최대 40개 동시 입력 채널을 제어하는 라이브 환경과 스튜디오 녹음실에 적합한

디지털 콘솔

Pro 시리즈와 XL8과 동일한 MIDAS 마이크 프리앰프

25 개의 딜레이 보정 및 위상 보정된 믹스 버스

AES50 네트워킹을 이용하여 48kHz 샘플링 레이트에서 최대 96 인풋, 96 아웃풋

허용

40 bit 플로팅 포인트 디지털 시그널 프로세싱

8 DCA, 6 뮤트 그룹

최대 8개 까지 사용가능한 DSP 에펙터 엔진

25개의 100mm 모터 페이더

주간에도 시안성이 뛰어난 7인치 풀칼라 TFT 스크린

32 x 32 채널 USB 2.0 오디오인터페이스

DAW 리모트 컨트롤

아이폰, 아이패드의 전용 어플리케이션을 이용한 무선 리모트 컨트롤

스위치 모드 파워 서플라이

3) 규격 및 사양

Processing

Input Processing Channels	: 32 Input Channels, 8 Aux Channels, 8 FX	Return Channels

Output Processing Channels	: 16 aux buses, 6 matrices, main LRC

Internal Eff ects Engines (True Stereo / Mono) : 8 / 16

Internal Show Automation (Structured Cues / Snippets) : 500 / 100

Internal Total Recall Scenes (incl. Preamplifi ers and Faders) : 100

Signal Processing	: 40-Bit Floating Point

A/D Conversion Dynamic Range : 24-Bit, 114 dB (8 channel, 192 kHz ready)

D/A Conversion (stereo, 192 kHz ready) : 24-Bit, 120 dB Dynamic Range

Connectors

MIDAS PRO Series Microphone Preamplifier (XLR) : 32

Talkback Microphone Input (XLR)	: 1

RCA Inputs/Outputs	: 2 / 2

XLR outputs	: 8

Monitoring Outputs (XLR / ¼ " TRS Balanced) : 2 / 2

Aux Inputs/Outputs (¼" TRS Balanced)	: 6 / 6

Phones Output (¼" TRS)	: 2 (stereo)

Digital AES/EBU Output, XLR	: 1

AES50 Ports (KLARK TEKNIK SuperMAC) : 2

Expansion Card Interface	: 32 Channel Audio Input / Output

ULTRANET P-16 Connector (No Power Supplied) : 1

MIDI Inputs / Outputs	: 1 / 1

USB Type A (Audio and Data Import / Export)	: 1

Mic Input Characteristics (Mic Input to analogue output)

Design	: MIDAS PRO Series

THD+N (0 dB gain, 0 dBu output)	: < 0.01% unweighted

THD+N (+40 dB gain, 0 dBu to +20 dBu output)

: < 0.03% unweighted

Input Impedance (Unbalanced / Balanced)

: 10 kΩ / 10 kΩ

Non-Clip Maximum Input Level	: +23 dBu

Phantom Power (Switchable per Input)	: +48 V

Equivalent Input Noise @ +45dB gain (150 Ω source)

: -125 dBu 22Hz-22kHz unweighted

CMRR @ Unity Gain (Typical)	: > 60 dB

Input/Output Characteristics

Frequency Response @ 48 kHz Sample Rate, 0 dB to -1 dB

: 10 Hz – 22 kHz

Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out (Typical)

: 106 dB

A/D Dynamic Range, Preamplifi er and Converter (Typical)

: 109 dB

D/A Dynamic Range, Converter and Output (Typical)

: 109 dB

Crosstalk Rejection @ 1 kHz, Adjacent Channels

: 100 dB

Output level, XLR Connectors (Nominal / Maximum)

: +4 dBu / +21 dBu

Output Impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced)

: 50 Ω / 50 Ω

Input impedance, TRS Connectors (Unbalanced / Balanced)

: 20 kΩ / 40 kΩ

Non-Clip Maximum Input Level, TRS Connectors

: +21 dBu

Output Level, TRS (Nominal / Maximum)

: +4 dBu / +21 dBu

Output Impedance, TRS (Unbalanced / Balanced)

: 50 Ω / 50 Ω

Phones Output Impedance / Maximum output Level

: 40 Ω / +21 dBu (Stereo)

Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors, Unity gain

: -85 dBu 22Hz-22kHz unweighted

Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors, Muted

: -88 dBu 22Hz-22kHz unweighted

Residual Noise Level, TRS and Monitor out XLR Connectors

: -83 dBu 22Hz-22kHz unweighted

Display

Main Screen	: 7" TFT LCD, 800 x 480 Resolution, 262k	Colours

Channel LCD Screen	: 128 x 64 LCD with RGB Colour Backlight

Main Meter	: 24 Segment (-57 dB to Clip)

Power

Switch-Mode Power Supply	: Auto-Ranging 100-240 VAC (50/60 Hz)

Power Consumption	: 120 W

Physical

Standard Operating Temperature Range	: 5°C – 40°C (41°F – 104°F)

Dimensions (W x H x D)	: 891 x 256 x 607 mm

Weight	: 24.5 kg

* 상기 품목 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

5. SPEAKER (WOOFER)

1) 기    능

본 기기는 12” 듀얼 셀프 파워드 타입의 우퍼 스피커로 스테레오 타입의 2개의 XLR 입력을 받을 수 있으며, 동시에 라인 레벨 출력을 보내줄 수 있으며 L6 Link를 통해서 스피커간의 특성과 데이터를 통신할 수 있어야 한다. Smart Mode를 사용하여 스피커의 프리셋을 선택할 수 있는 스피커이어야 한다. 폴 마운트가 가능하도록 상부와 측면에 폴마운트 너트가 내장되어 있으며 인클로저의 재질은 플라이우드이어야 한다.

2) 기기특성

FREQUENCY RANGE(+/-4dB)	: 34 Hz – 2.8 kHz

FREQUENCY RANGE(+/-4dB)	: 34Hz – 2.8kHz

POWER RATE	: 622W+622W

Max Output Level	: 132dB

Coverage	: Omni

DIMENSIONS	: 867 X 419 X 591mm

WEIGHT	: 37.5 Kg

* 상기 품목 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

6. SPEAKER (TOP)

1) 기    능

본 기기는 10”　3WAY 셀프 파워드 타입의 스피커로 이펙터가 내장된 2CH 디지털 믹서를 통해 2CH의 마이크/라인입력을 받을 수 있어야하며 STEREO RCA, 라인/마이크 입력까지 총 5개의 입력을 받을 수 있으며 L6 Link를 통해서 스피커간의 특성과 데이터를 통신할 수 있어야 한다. Smart Mode를 사용하여 스피커의 프리셋을 선택하거나 스스로 각도에 대한 인식을 하여 Mode를 변환할 수 있는 디지털 스피커이어야 한다. 폴 마운트하거나 Eyebolt를 통하여 플라잉 가능한 제품이며 엔클로저의 재질은 플라이우드이어야 한다. 각 채널 마이크 입력에서는 12개의 피드백 억제기가 내장되어 있어 하울링 억제가 잘되어야 한다.

2) 기기특성

FREQUENCY RANGE(+/-3dB)	: 40Hz – 19kHz

POWER RATE	: 655W +655W+175W

Max Output Level	: 132dB

Coverage	: 100(H) x 50(V)

DIMENSIONS	: 861 X 312 X 312mm

WEIGHT	: 26.1 Kg

* 상기 품목 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

7. MICROPHONE

1) 기    능

본 기기는 소구경 컨덴서 마이크로폰으로 마이크의 캡슐을 교체하여 원하는 지향성으로 사용할 수 있는 모듈러 타입이다. 주파수 반응의 오차가 1dB 미만의 밸런스가 맞춰진 두 자루의 마이크로폰 세트이며, 단일지향 캡슐을 비롯하여 초지향, 무지향 캡슐과 -10dB 패드가 포함되어 있다.

단일지향, 초지향, 무지향 캡슐 포함

캡슐 교환 방식으로 단일지향, 초지향, 무지향 마이크로폰으로 선택하여 사용 가능

48V 팬텀 파워로 작동

-10dB 패드, 홀더 포함

2) 기기특성

Microphone Type	: Small Diaphragm Condenser

Polar Pattern	: Cardioid, Hypercardoid, Omnidirectional

Frequency Response	: 20 – 20,000 Hz

Phantom Voltage Required	: 8 +/-2V

Full Impedance Module	: Less than 300 ohms

Weighted SPK (ref. DIN45412): 18 dBA

Maximum SPL in 250-8,000Hz Range(less than 0.5% THD) : 130 dB

Free Field Sensitivity at 1kHz	: 10 mV/Pa

Free Field Sensitivity Roll Off From 40Hz to 20kHz Should Not Exceed : +/-3dB

Weight w/ 3 Capsules and Pad: 200g

Length	: 128mm

Max Diameter / witdth	: 23mm

Accessories Included	: MIC Holder

Accessories Optional	: Shock Mount, Figure of 8 Capsule & Adapter, Large

Diaphragm Capsule, Swivel Joint, ETC...

* 상기 품목 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

8. UPS

1) 기    능

본 기기는 무정전 전원공급장치로서 갑작스러운 정전 또는 전압 저하로 부터 디지털 오디오

콘솔을 보호하기 위한 장비이다.

2) 기기특성

출력

출력 용량	: 700 Watts / 1000 VA

최대 구성 전력	: 700 Watts / 1000 VA

공칭 출력 전압	: 230V

Output Voltage Note	: Configurable for 220, 230 or 240 nominal output

voltage

출력전압 파형 왜율	: Less than 3%

Crest Factor	: 3:1

파형	: Sine Wave

출력배선연결	: (6) IEC 230 C13 / (2) IEC Jumpers

입력

Bypass	: Built-in Bypass

공칭 입력 전압	: 230V

입력 주파수	: 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)

입력 배선 연결	: IEC-320 C14

허용 입력 전압 범위	: 160-280V

허용 입력 전압 조정 범위	: 100-280V

기타 입력 전압	: 220, 240

배터리 & 정전보상시간

배터리 유형	: 무보수 무누액 연축전지(sealed Lead-Acid battery)

사전 설치된 배터리	: 1

일반적인 충전시간	: 3 시간

RBCTM 수량	: 1

반부하에서 일반적인 백업시간	: 24.4 분 (350W)

전부하에서 일반적인 백업시간	: 10.2 분 (700W)

통신 & 관리

인터페이스 포트	: DB-9 RS-232, Smart Slot

SmartSlotTM 인터페이스 수량	: 1

제어판	: 부하와 배터리 막대그래프 및 On-Line / On Battery /

Replace Battery / and Overload Indicator가 있는 LED

상태 디스플레이

경보음	: 배터리 사용중일 때 경보 / 저배터리 경보 / 과부하 연속

톤 경보

서지 방지 및 필터링

서지 에너지 정격	: 420 줄(Joule)

Flitering	: 전시간 다중극 잡음 필터링 / 0.3% IEEE 서지 렛스루 /

제로 클램핑 응답시간 / UL 1449 충족

외형

최대 높이	: 432.00 mm

최대 폭	: 85.00 mm

최대 깊이	: 483.00 mm

랙 높이	: 2U

Net Weight	: 23.00 kg

Color	: Black

환경

동작 온도	: 0 – 40 ℃

동작 상대습도	: 0 – 95%

동작 고도	: 0 – 3000 m

보관 온도	: -20 – 50 ℃

소음 (1m 거리)	: 50.00 dBA

발열량	: 239.00 BTU/hr

* 상기 품목 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

9. 전원공급기

1) 기    능

본 기기는 전원 공급기로서 외부 요인으로 인한 급격한 전압의 변화로부터 장비를 보호하고, 외부의 잡음으로부터 전기 신호를 보호하는 역할을 한다.

Surge Protection

Noise Filtration

Voltage Protection

Pull-out Lights

Diagnostic Lights

Isolated Banks

16 AMP Rating

11 Total Outlets

BNC Lamp Connector

2) 기기특성

Maximum Output Current	: 16 amps

Line Cord	: 3/1.0MM AWG, 2.5M cord w/IEC female to 10A

Schuko plug

Pull-out Lights	: Two multi-LED, dimmable lamps

BNC Socket w/Switch	: Rear rack lamp, 12VAC 500MA maxx

(lamp not included)

Operating Voltage	: 180 to 274 VAC

Spike Protection Mode	: Line to neutral, zero ground leakage

Spike Clamping Voltage	: 375 VAC peak @ 3,000 Amps

Response Time	: 1 nanosecond

Maximum Surge Current	: 6,500 Amps

Noise Attenuation	: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz,

50 dB @ 500 kHz

Dimensions	: 482.6mm W x 266.7mm D x 4.45mm H

Weight	: 6 kg.

Power Consumption	: 12 watts

Safety Listing	: CE

* 상기 품목 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

10. 콘솔 무선 컨트롤러

1) 기    능

본 기기는 무선 컨트롤러로서 WiFi 망을 이용하여 디지털 오디오 콘솔을 원격으로 조정하는

역할을 한다.

2) 기기특성

Display	: 9.7“ LED Backlight Widescreen Multi-Touch Display

Resolution	: 2048 x 1536 pixel (264ppi)

CPU	: A8X + M8

저장용량                      : 64 GB

지문인식센서 내장

Bluetooth 4.0

Dimensions	: 169.5mm W x 240mm H x 6.1mm D

Weight	: 437 g.

Battery	: 27.3W 리튬폴리머 충전 배터리 내장

* 상기품목 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.