안산문화재단 무대조명장비

( MOVING LIGHT )

시 방 서

2016. 08

순  서

1	일반사항			page 03

1. 추진배경 및 목적

2. 개요

3. 범위

4. 감독원

5. 이의

6. 경미한 변경

7. 관련자료 제출

8. 자재 운반 및 납품

9. 기자재검사

10. 재해 방지 및 피해 대책

11. 성능 보존 책임

1	무대조명 특기사항			page 06

1. 구성품의 종류 및 수량

2. 장비 규격서

4	제안서 평가 기준표			page 09

1	일반사항

1. 추진배경 및 목적

가. 안산문화재단 무대조명장비(MOVING LIGHT)를 구매하여 타 공연장과 차별성 및 공연 수준을 높이고 효율적인 조명장비를 구입하여 시스템의 신뢰성 및 안정성을 확보하여 공연에 만전을 기하고자 함

2. 과업 개요

가. 과 업 명 : 안산문화재단 무대조명장비(MOVING LIGHT) 납품설치

나. 위    치 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당內

다. 대상공간 : 해돋이극장, 달맞이극장, 별무리극장

라. 과업기간 : 계약일로부터 40일 이내

마. 주요과업

1) 효과장비(MOVING LIGHT) 구매

2) 설치 및 시운전

3. 범위

가. 구매 납품

나. 각종 자료 등의 제출(단, 자료 요구 시)

다. 각종 기기의 성능, 하자 보장, 책임 및 보전에 필요한 제반 행위

4. 감독원

가. 본 시방서에 감독이라 함은 발주처의 직원으로 감독의 업무를 부여 받은 자를 말한다.

나. 납품자에 대한 지시, 승인 및 검사 등 중요한 사항은 문서로 함을 원칙으로 한다.

5. 이의

가. 시방서의 내용이 상이하거나 내역에 명기되지 않은 사항 및 기타 의문사항이 있을시 에는 감독원과 상의하여 설치한다.

나. 중요한 사항에 대하여는 감독원과 납품자가 서로 조정하되 의견이 조정되지 않을시 에는 감독원의 지시를 따른다.

6. 경미한 변경

현장의 위치 및 사소한 변경, 이에 수반되는 약간의 잡자재 수량증가 등의 경미한 사항은 감독원의 지시에 따라 납품자가 계약금의 증액 없이 이를 시행하여야 한다.

7. 관련자료 제출

가. 납품자는 설치에 관련되는 자료를 감독원에 제출하여 승인을 득한 후 설치하여야 한다.

나. 납품자는 납품 검사 시 납품서류를 제출하여야 한다.

○ 제품공급내역서  2부

○ 제조사 발행 제조사증명원 및 A/S확약서

○ 제품 카탈로그

○ 설치 전․후 사진 2부.

8. 자재 운반 및 납품

가. 납품자는 제작 공장 시험 완료 후 운반하여 납품한다.

나. 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 대형물 또는 수송한계를 초과하는 제작품은 분해 운반시 납품자 책임으로 재조립한다.

다. 납품 장소는 감독원이 지정하는 장소로 한다.

9. 기자재검사

가. 설치 완료 후 설치 현장 시험

납품자가 설치 완료 검사 및 시험에 전량 및 표본 검사에 합격한 후 사전 당사에 입회 요청하여 당사 감독원에 의한 아래 시험을 전량 및 표본 검사를 실시하여 합격하여야 한다.

나. 기자재 검사는 기기의 특성 및 당사의 의견에 따라 생략 또는 당사가 위촉한 검정 대행 요원에 의한 검사로 대행할 수 있다.

10. 재해 방지 및 피해 대책

가. 납품중 발생되는 모든 사고는 납품자가 책임을 져야하며, 이를 방지하기 위하여 납품자는 고용인에게 필요한 모든 교육 또는 지시를 작업 전에 시달하며, 항상 주의를 환기 시켜 안전사고를 미연에 방지한다.

나. 납품중 기기가 손상될 우려가 있을 시에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

다. 작업 중에 피해가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 감독원에 보고하고 납품자 부담 및 책임 하에 최단 시일 내에 원상 복구 및 사후 조치를 취하여야 한다.

11. 성능 보존 책임

납품자는 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 준공일로 부터 2년간 성능을 보증하며 이 기간 중 발생하는 모든 하자에 대해 납품자 비용으로 최단 기간안에 신품으로 교체하여야 한다.

1	무대조명 특기사항

1. 구성품의 종류 및 수량

Item No.	Description	Unit	Q'ty
1	Moving Light	SET	6
2	Hybrid Moving Light	SET	14

2. 장비 규격서

번 호	품 명	단 위	수 량
1	MOVING LIGHT	SET	6
사 양 서
가. 개요 본관에 사용될 장비는 모든 예술 극장 무대에 사용되는 효과장비용 Moving Head 1400W 이어야 하며 무대 및 예술회관, 방송국용으로 연출에 적합한 유선형으로 제작된 장비이어야 한다. 나. 제작사양 1) 사용램프 : 1400W OSRAM discharge lamp 이상 이어야 한다. 2) CRI, 색온도, 램프수명 : Very High CRI/6000k이상/750h이상/Luminoux Flux 120,000 lm이상 3) 줌 기 능 : 최소 각도 8도 이하 최대 각도 50도 이상이여야 한다. 4) 렌 즈 : 142mm 이상 이어야 한다. 5) 포 커 스 : 자동으로 포커스조절이 가능하다. 6) 프 리 즘 : 1개의 회전 가능한 프리즘이 있어야 한다. (4각 이상) 7) 디 밍 : 0~100% 디밍 가능하다. 8) 컬 러 : CMY 혼합 색상, Liner CTO기능, 7 칼라이상의 칼라 휠 1개가 있어야 한다. 9) 아이리스 : 16날 이상의 아이리스 IRIS blade가 있어야 한다. 10) 고 보 : 총 12개 이상의 고보가 있어야 한다. 2개의 회전용 고보 휠 (6개의 고보) 11) 프로스트 : 프로스트 : 2가지의 linear Frost (soft edge / flood) 12) 애니메이션 시스템 : 1개 이상의 애니메이션 디스크 (또는 고정용 고보 휠 장착가능) 13) 장비 회전 범위 : 좌우= 540˚, 상하= 268˚

번 호	품 명	단 위	수 량
1	MOVING LIGHT	SET	6
사 양 서
14) 장비 PAN TILT 잠금장치 : 장비 이동시 상하 좌우 움직임을 고정할 수 있는 Pan and Tilt 고 정 핀이 있어야 한다. 16) 무게 : 이동이 편하기 위하여 장비의 무게는 38Kg 이하이어야 한다. 17) 에너지 절약 기능 : 1200W 모드로 변환 할 수 있는 기능이 있어야 한다. 18) 자체 충전배터리기능 : 장비내부에 충전배터리가 부착되어 있어 간단한 세팅(어드레스작업 및 모드변환)은 전원을 켜지 않고도 세팅 및 저장이 가능 하여야한다. 19) 신호 및 입출력 : 세계공통규격인 DMX 512 신호로 통신을 하여야 하며 XLR 5PIN이 부착되 어 있어야 한다. 20) 운용채널 : 32/36채널 이상 21) 오토테스트기능 : 장비를 콘솔 없이도 자체적으로 동작 할 수 있어야 한다. 22) 크 기 : 760(높이) x 442(넓이) x 410(깊이)mm 이하 다. 장비구성 1) MOVING SPOT LIGHT BODY – 6SET 2) LIGHT HANGER – 12EA 3) SAFETY CHAIN – 6EA 4) HARD CASE 2UNIT - 3EA 5) LAMP - 6EA

번 호	품 명	단 위	수 량
2	HYBRID MOVING LIGHT	SET	14
사 양 서
가. 개요 본관에 사용될 장비는 모든 예술 극장 무대에 사용되는 효과장비용 Moving Head 280w 이어야 하며 무대 및 예술회관, 방송국용으로 연출에 적합한 유선형으로 제작된 장비이어야 한다. 나. 제작사양 1) 사용 램프 : MSD PLATINUM 14R 280W 이상 이어야 한다. 2) 램프 색온도 및 수명 : 7,000k 이상 / 1,500h 이상 3) 줌 기능 : (SPOT MODE) 최소 각도 4도 이하 최대 각도 23도 이상이여야 한다. (BEAM MODE) 최소 각도 2도 이하 최대 각도 14도 이상이여야 한다. 4) 포커스 : 포커스 조절이 가능하여야 한다. 5) 프리즘 : 3개의 회전 가능한 프리즘이 있어야 한다. (8각, LINEAR, 10각 이상) 6) 디 머 : 0~100% 디밍 가능하여야 한다. 7) 칼 라 : 13 칼라이상의 칼라 휠 1개가 있어야 한다. 8) 고 보 : 총 20개 이상의 고보가 있어야 한다. 1개의 회전용 고보 휠 (8개의 고보) 1개의 고정용 고보 휠 (12개의 고보) 9) 프로스트기능 : 빛의 가장자리를 부드럽게 보이는 기능이 가능하여야 한다. 10) 장비 회전 범위 : 좌우= 540˚, 상하= 270˚ 이상 11) 무게 : 이동이 편하기 위하여 장비의 무게는 24Kg 이하이어야 한다. 12) 운용채널 : 19/17/26채널 이상 다. 장비구성 1) MOVING LIGHT BODY – 14SET 2) LIGHT HANGER – 28EA 3) SAFETY CHAIN – 14EA 4) HARD CASE 2UNIT - 7EA 5) LAMP - 14EA

4	제품 평가 기준표

번호	목 차	평 가 항 목	배점		평가	점수
1	MOVING LIGHT	1) 1400W OSRAM discharge lamp 이상 2) 줌기능 : 최소 8도 이하 최대 50도 이상 3) 렌즈 : 142mm 이상 4) 포커스 : 자동으로 포커스 조절 가능 5) 프리즘 : 1개의 회전 가능한 프리즘 (4각 이상) 6) 컬러 : CMY 혼합 색상, Liner CTO기능, 7 칼라이상의 칼라 휠 1개 7) 고보 : 총 12개 이상의 고보 2개의 회전용 고보 휠 (6개의 고보) 8) 프로스트 : 2가지의 linear Frost (soft edge/flood) 9) 애니메이션 시스템 : 1개 이상의 애니메 이션 디스크 (또는 고정용 고보휠을 장착 가능) 10) 무게 : 38Kg 이하 11) 에너지 절약 기능 : 1200W 모드로 변 환 할 수 있는 기능 12) 운용채널 : 32/36채널 이상 13) 제안 제품의 제조사 증명원 및 A/S확약서	매우 만족 (모든 사양 동등)	60점
			만족 (12개 사양 동등)	48점
			만족 (11개 사양 동등)	36점
			만족 (10개 사양 동등)	24점
			만족 (9개 사양 동등)	16점
			만족 (8개 사양 동등)	10점
			불만족 (7개 사양 동등 이하)	0점
2	HYBRID MOVING LIGHT	1) MSD PLATINUM 14R 280W 이상 2) 줌 기능 : (SPOT MODE) 4도 ~ 23도 이상 (BEAM MODE) 2도 ~ 14도 이상 3) 포커스 : 자동으로 포커스조절이 가능 4) 프리즘 : 3개의 회전 가능한 프리즘 (8각, LINEAR, 10각 이상) 5) 칼라 : 13 칼라이상의 칼라 휠 1개 6) 고보 : 총 20개 이상의 고보 1개의 회전용 고보 휠 (12개의 고보) 1개의 고정용 고보 휠 (8개의 고보) 7) 무게 : 24Kg 이하 8) 운용채널 : 19/17/26채널 이상 9) 제안 제품의 제조사 증명원 및 A/S확약서	매우 만족 (모든 사양 동등)	40점
			만족 (8개 사양 동등)	28점
			만족 (7개 사양 동등)	16점
			만족 (6개 사양 동등)	10점
			불만족 (5개 사양 동등 이하)	0점