규   격   서

1. 조명규모

장소	기간	조명 제원	비고
S4	5.4~5.8	8대 - Moving Head Spot - Martin Mac 2000	5일,8일 2일사용
		100대 - Par 64 cp61
		8조 - Par 46
		4대 - Source-Four 36°
		4대 - 서치라이트	5일,8일 2일사용
		60조 - PT아시바
		2대 - Follow Spot Light 2Kw	5일,8일 2일사용
		4대 - 스트로브
		2대 - FOG
		1대 - 48채널 이상의 디머시스템(채널당 5Kw)
		1대 - 무빙라이트 콘솔
		1대 - 일반라이트 콘솔	5일~7일 사용
S6	5.4~5.7	12대 - PC Robert Juliat 306HPC "Lutin" 1Kw
		8대 - PC Robert Julia 2Kw
		9대 - Par 64 cp61
		2대 - Asimetrics 1Kw
		4대 - Source-Four 36°
		16개 - Low boom base
		2개 - 조명설치용 트러스 6M 수직
		1대 - Lighting console hydra
		1대 - 24채널 이상의 디머시스템(채널당 5Kw)

※ 야간공연이 있는 모든 사이트는 5월4일 야간시 리허설을 위하여 발전차 및 발전기

운행이 이루어져야함.(인건비, 유류대 포함)

※ 조명기 1대당 칼라프레임 1개를 사용할 수 있어야 하며, 연결 케이블은 사용에

부족함이 없도록 하여야 한다.

※ 설치 및 공연중 필요인력을 충분히 지원해 주어야 함.

※ 작업시 충분한 협의가 이루어진 후 작업에 임해야 함.

2. 음향규모

장소	기간	음향 제원	비고
S1-1	5.4~5.6	기본음향 2Kw(300명 이상 소화)
S1-2	5.5~5.8	기본음향 2Kw(300명 이상 소화), 믹서10채널이상, 유선마이크 8대, 모니터스피커 2대
S2-1	5.4~5.8	기본음향 2Kw(300명 이상 소화), 믹서8채널, 모니터스피커 2대, D.I BOX 2개
S2-2	5.6~5.8	공연음향 2Kw, 디지털믹서 16채널, 모니터 스피커 4대 (RMS 600w), 저음스피커 2대	세부별첨 참조
S3	5.4~5.8	기본음향 2Kw(300명 이상 소화), 믹서 8채널, 모니터 스피커 2대
S4	5.4~5.8	공연음향 20kw (최소 48채널/무선MIC 16채널 이상, 5,000명이상 소화)	세부별첨 참조
S5	5.5~5.8	기본음향 2Kw(300명 이상 소화), 믹서 8채널, 기본1대에 무선핀 3대추가
S6-1	5.4~5.7	기본음향 2Kw(500명 이상 소화), 믹서 16채널, 무선마이크1대, 모니터 4대, 파워드모니터 스피커2대, D.I BOX 4개, FX 프로세서 1대
S6-2	5.8	기본음향 2Kw(300명 이상 소화), 믹서 8채널,
S7	5.5~5.8	기본음향 2Kw(300명 이상 소화), 믹서 8채널, 유선마이크 7대, 리버브1대, D.I BOX 3개
S8	5.5~5.8	공연음향 10Kw(1000명 이상 소화), 믹서 32채널, 무선마이크 7대, 악기마이크 20개 등	세부별첨참조
S9	5.5~5.8	기본음향 2Kw(300명 이상 소화)

※ 야간공연이 있는 모든 사이트는 5월4일 야간시 리허설을 위하여 음향장비 구성 및     운행이 이루어져야함.

※ 각 행사부스별 무선마이크 간 간섭으로 인한 운용에 지장이 없을 것(운영인력필요)

※ 기본음향 : 스피커 및 앰프, 믹서시스템, 듀얼CDP, 무선마이크시스템 (핀1),

유선마이크 1대를 기준으로 함.

※ 각 사이트 마이크의 경우 마이크 스텐드 기본으로 포함한다.

※세부별첨(공연음향)

구 분	품 목	사 양	비 고
공연음향 S4 중앙무대	Audio Mixing Console	48ch 이상 8Aux이상	메인스피커 타워별도설치
	Main Speaker	출력 20Kw 이상, 평균 음압 100m 100dB 이상	(앰프포함)
	Sub Speaker	1200W 8통 이상
	Monitor Speaker	600W 6통 이상
	Graphic E.Q	듀얼 31band 6ch 이상	디지털콘솔시 대체가능
	Comp./Limiter	8ch 이상
	Effector	2대 이상
	CD Player	2대 이상
	W/L Mic(UHF)	16ch 이상 US	핸드10,핀6대,
	W/L 라인팩 (VHF)	2대	믹서 송출용
	Microphone	30대 이상
	Intercom 1 line	6 해드셑
	Sub mixer	16채널 이상	디지털
공연음향 S2-2 (트럭장착용)	Digital Mixing Console	16ch 이상	디지털콘솔
	Monitor Speaker	출력 600w이상, 4대 최대 음압 134 dB 이상	앰프 포함 스피커 콘트롤러 포함
	Sub Speaker	1200W 2통 최대 음압 134 dB 이상	앰프 포함 스피커 콘트롤러포함
	CD Player	2대 이상
	Microphone	1대 이상
	W/L Mic(UHF)	1대 이상
공연음향 S8	Audio Mixing Console	32ch 이상
	Main Speaker	출력 10Kw 이상, 평균 음압 50m 100dB 이상
	Sub Speaker	1200W 2통 이상
	Monitor Speaker	600W 4통 이상
	Graphic E.Q	4대 이상
	Comp/gate	4ch 이상
	CD Player	2대 이상
	Effect	2대이상
	Microphone	30대 이상

※ 4번 메인무대의 경우 센터에 음향 및 조명 조정부스를 설치하며 상호가

커뮤니케이션이 가능하도록 4개의 인터컴망을 구축할 것

3. 영상장비

장소	기간	영상 제원	비고
S4	5.5/5.8 (2일사용)	1대 - 300인치 LEC
		2명 - 카메라 장비 및 인력
		1식 - 스위처, 모니터등 중계장비 일체	녹화 / 편집

※ 전원 공급 대책(발전차, 발전기 등)을 협의할 것

※ 기타 영상중계에 필요한 장비를 포함하여 구성할 것

※ LEC설치 구조물 및 안전에 필요한 사항을 전부 구성할 것

※ 설치장소는 담당자와 필히 협의할 것

4. 공연용 악기

장소	기간	악기 제원	비고
S8	5.5~5.8	1대 - 드럼(Yamaha Stage Custom급)
		1대 - 심벌(크레쉬 2, 라이드 1, 스프레쉬 1)
		1대 - 베이스 앰프(Ampeg)
		2대 - 기타앰프(Mashall JCM2000)
		2대 - 스툴(기타 연주자용)
		1대 - 키보드 앰프(Pevey)
		1대 - 키보드 셋트(Yamaha MOTIF ES8)	엠프 및 스텐드 포함
		1대 - 키보드 스탠드	추가분
		1대 - 첼로	5.4~5.7일까지 사용

※ 악기의 자세한 제원은 악기 제원표에 명시된 모델이상으로 할 것

※ 악기의 필요시점은 담당자와 협의할 것

5. 발전기 및 발전차

장소	기간	발전기 및 발전차 제원	비고
S2	5.6~5.8	1대 - 6.5Kw 무소음
S2	5.4~5.7	1대 - 3Kw 무소음
S2	5.5~5.8	1대 - 3Kw 무소음
S4	5.6~5.8	1대 - 200Kw/150Kw
S5	5.5~5.7	2대 - 6.5Kw 무소음
S6	5.4~5.8	1대 - 50Kw 무소음
S8	5.5~5.8	1대 - 50Kw 무소음

※ 발전기 관리를 위한 인력을 구성하여 수시 점검을 통하여 공연에 지장이 없도록

할 것.(인건비, 유류대 포함)