김홍도 미술관 상상미술공장

지붕 슬레이트 개량 공사 시방서

2023. 03

Ⅰ. 설계설명서

Ⅱ. 일반시방서

Ⅲ. 특별시방서

Ⅰ. 설 계 설 명 서

1. 공사명 : 「김홍도 미술관 상상미술공장 지붕 슬레이트 개량 공사」

2. 목 적

□ 김홍도 미술관 내 상상미술공장 지붕의 환경 오염 물질인 슬레이트를

철거하고 재시공하여 쾌적한 전시 환경 조성

3. 사업구역 및 범위

□ 사업구역 : 경기도 안산시 상록구 충장로 422

4. 공사개요

□ 슬레이트 슁글재 지붕 철거 및 슬레이트 제거, 지붕 재시공

□ 추정면적 : 460㎡

5. 공사기간

□ 착공일로부터 28일간

6. 공사 유의사항

□ 석면조사의 생략대상 확인신청서 제출

- 기관석면조사기관 대상인 경우 석면조사를 실시하지 않고,「석면조사의 생략 대상 확인신청서」 및 작업해체신고서를 지방노동관서에 제출

□ 불법 하도급 제한

-『건설산업기본법 』제 29조(건설공사의 하도급 제한)에 의거하여 불법 하도급으로 작업 진행 중 적발 시 계약해지(모든법적 책임은 수급자에게 있음)

Ⅱ. 일반시방서

1-1 공사일반

1. 일반사항

가. 공 사 명 : 김홍도미술관 상상미술공장 지붕 슬레이트 개량 공사

나. 공사위치 : 경기도 안산시 충장로 422

다. 공사내용

- 상상미술공장 지붕 슬레이트 철거 후 재시공

2. 적용범위

이 시방서는 안산문화재단이 발주한 “김홍도 미술관 상상미술공장 지붕	보수 공사”에 대한 공사 시방을 명기한 것이며 설계서에 별도로 규정하지

않은 사항은 이 시방서를 적용한다. 시공자는 이 공사에 관계되는제 규정

을 철저히 준수하여야 하며 중복이나 모순 또는 기술되어 있지 않은 사항	에 대해서는 발주자(감독원)의 지시에 따라 시행 하여야 한다.

3. 적용기준

다른 설계서에 별도로 규정되지 않은 사항에 대해서는 이 시방서의 규정	을 적용하며 각 설계서 내의 내용들은 상호보완적이다. 필요한 경우 감독	원의 승인을 득하고 관련 법규, KS규정, 국토교통부 제정

건축공사 표준시방서(KASS)의 규정을 준용하되 이 공사와 관련이 없는	규정은 적용하지 아니한다.

4. 공사의 시행

가. 시공자의 의무

1) 시공자는 공사의 목적물을 계약문서 및 건설, 환경,노동 등 공사에

관련한 제반법령에 정한 바에 따라 성실하게 시공하여 완성하여야

하며 다음의 책임을 수행하여야 한다.

2) 설계도서에 의한 정확한 시공

3) 안전시공 및 재해, 환경에 대한 책임

4) 공사의 최종 인도 전 까지 보호책임

5) 완성된 공사의 시공 하자에 대한 보수 책임

6) 시공자는 계약문서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 부적절	한 시행으로 인하여 발주자 및 제삼자에게 발생되는 손해와 손

상에 대하여 금전적, 법적책임을 전적으로 져야 한다.

7) 시공자는 공사의 목적물이 손상을 받은 때 또는 공사의 시행등이

제 기준에 맞지 않을때에는 계약문서,설계서,감독원의 지시에 따라

조치하며 시공자는 계약 목적물의 품질에대하여 책임을 져야한다.

나. 공사의 착수

1) 시공자는 공사 착수 전에 공사 진행을 위한 시공순서 및 방법 등

을 미리 감독원과 협의한후 착공 신고서와 공사 예정공정표를 작성

제출하고, 승인을 받은 후 공사에 착수하여야 한다.

2) 공사 진행 중 부분적인 시공계획의 변경 등으로 전체 공정계획 및

공정표의 수정이 불가피할 경우에는 재작성 제출하여 감독원의 승인

을 득하여야 한다.

3) 공사에 수반되는 제반 인.허가 및 신고 등을 발주자를 대행하여

관련 관공서에 처리토록 한다.

다. 현장대리인 및 기술자 배치

1) 시공자는 건설산업기본법 제40조의 규정에 의하여 당해 공사의

주된 공사종목에 상응하고지식과 충분한 경험이있고 법에서 규정

한 관련 자격을 갖춘 1인을 현장 대리인으로 지정하여야 한다.

2) 감독원은 현장대리인, 기타 시공자의 사용인이 공사시행 또는 관리

측면에서 부적당하다고 인정 될 경우에는 시공자에게 그 교체를

요구 할 수 있으며 시공자는 동등이상의 자격자로 즉시 교체하여야

한다.

3) 공사의 시행에 있어서 시공 관리자는 공사 현장에 상주하여야 하며

당해 공정에 충분한 전문 지식과 실무 경험을 갖춘 시공 관리자를

선임하고 사전에 경력 자료를 제출하여 발주자 및 감독원의 승인을

받아야한다.

4) 본 공사의 일부 공종별 하도자 선임이 필요할 시는 전문건설업

면허소지자 및 소정의 자격 보유자로서 실적 증명을 제출하여 발주

처의 적합성 검토를 받아 선임해야 한다.

5) 현장관리상 부적절한 기술자 및 기능공은 발주처의 교체 요청 시

이의 없이 즉시 교체하여야 한다.

라. 설계서 등의 관리

1) 설계서의 비치 시공자는 건축법 제26조의 규정에 따라 공사 시행	중 감독원, 시공자 등 공사 수행요원들의 의문점이 있을 때 수시로	참조할 수 있도록 해당 공사에 관련된 계약문서, 설계서, 위치도, 구

조계산서, 공사예정공정표, 시공계획서, 기상표, 기타 필요한 도서류

등을 공사 현장에 비치하여야 한다.

2) 도면관리

가) 시공자는 자재의 조달 등 공정에 영향을 미치는 사항을 충분히

고려하여 시공도 작성계획을제출하고 감독원의 승인을 받아야 하며

시공을 위해 필요한 경우 설계도면에 따라시공도, 제작도 및  공작

도를 작성하여 관련 공사의 시행에 앞서 감독원의 승인을 받아야

한다.

나) 시공자는 관련 도면의 보관에 만전을 기하여야 하며,변경이 있을

때에는 변경사항, 변경일, 변경사유 등을 명확히 기입하여 월1회 이

상 서면으로 정리 보고하고  준공시 감독원에게 제출하여야 한다.

다) 시공자는 수정 도면을 접수하면 수정 이전 도면을 현지에서 빠짐

없이 회수하여 시공에 차질이 없도록 하여야 하며 그중 1부는 별도

로 보관하여야 한다.

라) 시공자는 설계서에 명기되어 있지 않거나 내용이 서로 틀릴 때

또는 의문이 있을 때에는 지체 없이 감독원에게 질의하고 그 지시

에 따라 시공하여야 한다.

마) 시공상 필요한 시공상세도 및 제작도 시공자의 부담으로 반드시

작성하되 감독원의 승인을 받은 다음 시공하여야 한다.

바) 각 공종간의 시공 순서, 공법 선정, 제품사양 등에 대하여 확인

할 수 있도록 시공도, 제작도 및 가공도를 작성하며 시공회사 및 공

종별 전문 시공자는 현장에 시공도 작성요원을 상주시키며 감독원의

요청이 있을 때 인원을 증원시켜야한다.

마. 공사보고 및 서류양식

1) 공사 일보의 작성 시공자는 공사기간 동안 매일 공사계획.공정진도,

자재의 반입 및 반출, 일일 사용 자재목록,동원인력, 천후 등에 관련

된 사항을 소정 양식에 의거 보고하여야 한다.

2) 보고의 시기 각 보고 시기마다 보고서 및 회의록을 작성하여 각 당

사자가 서명 날인하고 감독원에게 제출한 후 현장에 비치하여야 한

다.

가) 주간보고 : 매주 1회 실시

나) 준공보고 : 준공일 기준 전 15일 감독원이 요구하는 시기

다) 수시보고 : 감독원이 요구하는 시기

3) 공사의 기록

가) 공사의 착수일로부터 준공 시까지의 작업공정, 진척사항, 시공계

획, 시공절차, 시공방법, 타 공정의 후속시공계획, 공사공정, 기상조

건, 시험성적, 안전보건 관리기록 등 공사전반에 관하여 필요한 사

항을 기록하고 아래의 사진 기록 방법에 따라 작성된 보고서를 첨

부하여 보고의 시기에 명시한 각 보고의 시기마다 감독원에게 제출

하여 보고한 후현장에 비치하고 준공 시에 감독원에게 축적분을 제

출하여야 한다.

나) 시공자는 시공 착수 전 상황, 시공 진행 중인 과정, 시공 완료 후

의 현황 및 감독원이 지정하는부분, 특기할 만한 사항, 공사가 시행

된 과정을 파악할 수 있도록 사진기록을 작성한다.

4) 사진 기록의 방법

가) 감독원이 별도 지시하는 방법으로 제본하여 감독원에게 제출한

다.

바. 시공 계획서의 제출

1) 시공자는 설계도서에 따라서 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세우

고 시공 순서, 방법등을 미리 감독원과 협의하여 승인을 받아야 한

다.

2) 시공자는 상세한 실시 계획을 수립한 시공 계획서를 감독원에게 제

출하고 승인을 받아야하며 시공 순서와 방법 등에 대해서는 사전에

감독원과 협의한다.

3) 시공 계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가) 시공 체계 (운영 조직, 인원 구성 등)

나) 공정관리계획(예정공정표)

다) 안전 및 환경 보호 대책

라) 기타 감독원이 지적하는 문제점에 대한 대책

사. 시공관리

1) 작업시간

가) 시공자는 공사 시행의 편의상 작업 시간을 연장 또는 단축하거

나, 야간작업을 시행할때에는 사전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

나) 감독원이 공사 시행의 형편과 공사 공정표에 따른 공기 만회 대

책을 위하여 작업 시간의연장 또는 단축, 야간 또는 휴일 작업의

필요성을 인정하고 작업지시를 할 경우시공자는 그 지시에 따라야

한다.

2) 공정관리

가) 시공자는 감독원이 지시하는 방법과 요령에 따라 공사의 공정을

철저하게 관리하고 성과자료와 보고서를 제출하여야 한다.

나) 공사중 공사 예정 공정표에 의한 공사 추진이 부진할 경우 감독

원은 공기 만회 대책수립을 지시할 수 있으며 이에 따라 시공자

는 공사부진 사유서와 수정 공정표를 포함한 공기 만회 계획을

작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

3) 현장관리

가) 공사 현장이 서로 인접하여 있거나 동일 장소에서 시공하는 별

도 공사가 있을경우시공자는 상호 협조하여 분쟁이 일어나지 않도

록 사전에 공정을 조정하여야 한다.

나) 시공자는 공사 현장에서 일반인 및 근로자의 출입감시, 풍기와

보건위생상의 단속, 화재, 도난, 보완, 기타 사고 방지에 대하여 특

별히 유의관리 하여야한다.

다) 시공자는 공사 시공 중에도 모든 자재를 항상 정리하여 현장의

주변을 깨끗이청소하여야 하며 가설물의 철거, 기타 잔재 일체를

정리한 후 준공검사를 받아야 한다.

4) 노무관리

가) 시공자는 공사가 원활히 진행될 수 있도록 각 공정별로 현장

동원 인력관리에 만전을기하여야 한다.

나) 시공자가 고용하는 근로자에 대한 모든 관리 책임은 시공자에

게 있다.

다) 감독원은 시공자가 고용하는 근로자가 공사 시행 또는 관리상

부적당하다고 인정될 때에는 시공자에게 그의 교체를 요구할 수

있다.

5) 일반자재관리

가) 시공자는 공사에 사용되는 자재의 견본과 공인된 기관의 시험성

적서를 미리 제출하여 감독원의 검사를 받아야 하며 감독원의 검

사를 받지 않거나 검사에 불합격 자재를 사용하여 시공하는 경우

감독원은 이를 시정 지시할 수 있으며 시공자는 이에 순응하여야

한다.

나) 현장에 반입되는 자재는 현장 반입검사를 시행하여야 하며 검사

에 합격한 자재는 작업에지장이 없는 장소에 정리, 보관하여 감

독원의 점검이 쉽게 될 수 있도록 조치한다.

다) 현장 반입검사에 불합격된 제품은 지체 없이 공사 현장으로부터

반출하여 불합격품과합격품이 혼돈되지 않도록 구분하여야 한다.       라) 필요에 따라 감독원이 자재 시험을 요구할 경우 시공자는 공인

된 기관에 의뢰하여요구품목에 대한 시험 성적결과를 제출하며,

이에 소요되는 비용은 시공자의 부담으로 한다. 아. 철거재 및 발

생품의 처리 시공 과정이나 철거 작업 중에 발생되는 철거재 및

발생품은 감독원의 지시에 따라 정리하고정리결과를 서면으로 감

독원에게 제출하여야 한다.

5. 공사의 중지

가. 공사의 중지 감독원은 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 지시할 수

있다.

나. 공사를 중지할 수 있는 경우

1) 공사에 중대한 결함이 있다고 인정되는 경우

2) 설계변경 또는 다른 관련 공사가 있을 경우

3) 시공자가 설계서 또는 감독원의 지시에 따라 시공하지 않을 경우

4) 악천후로 시공에 영향을 받을 우려가 있을 경우

5) 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

6) 천재지변으로 공사가 중단되어야 할 경우

7) 국가 및 발주처(한국마사회)의 주요 행사를 이유로 공사가 중단되

어야 할 경우

6. 공사 안전 및 보안 관리

가. 안전관리

1) 시공자는 근로자의 산업재해예방과 건강관리를 위하여 건설기술진

흥법 시행규칙 제21조의 2에규정된 안전점검을 실시하며, 산업안전

보건법 시행령 제11조 별표2의 규정에 따라 안전담당자를 지정하

여 관련법규의 규정을 준수하고 의무와 책임을 성실히 이행하여야

한다.

2) 시공자는 산업안전보건법에 따라 사업의 종류별로 안전관리자 및

보건관리자를 두어야하며 안전보건관리조직표, 안전보호 장비 지급

계획, 안전교육 실시계획 근로자의 건강진단계획등 건설기술진흥법

시행령 제21조의 3의 안전관리 활동계획을 착공과 동시에제출하여

감독원의 승인을 받아야 한다.

3) 시공자는 건설기술진흥법 시행규칙 제21조의 4 별표14에 따라 안

전관리비를 건설사업장의산업재해예방 및 근로자의 보건관리에 사용

하여야 하며 안전관리비 중에 별도 계상비용은반드시 해당 항목의

안전관리를 위하여 사용하여야 한다.

4) 안전관리계획의 수립은 건설기술진흥법 시행령 제46조의 2에 따라

수립하며, 안전관리계획의 내용은 건설기술진흥법 시행령 제46조의 3

을 기준하고, 안전점검의 실시는건설기술진흥법 시행령 제46조의 4에

따라 시행한다.

나. 안전조치

1) 공사 착수 전에 안전시설을 하여야 할 사항은 다음과 같다.

가) 출입금지구역의 설정

나) 전기, 상하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

다) 위생적인 음료수의 확보

라) 공사용 조명시설

마) 기타 공종의 안전을 위하여 필요하다고 감독원이 지시하는 사항

다. 안전표지 및 안전 보호구

가) 공사현장에는 적절한 개소마다 감독원의 지시에 따라 안전표지판

을 설치하여야 하고보행자 및 차량의 통행이 빈번한 장소와 기타

필요한 장소에는 야간 식별이 가능하도록안전등을 설치하여야 한

다.

나) 시공자는 공사현장의 근로자에게 안전모, 안전화 이외에도 각 공

종별로 필요한안전보호구를 반드시 착용하게 하여야 한다.

(1) 안전대

(2) 보안경

(3) 방진마스크

(4) 귀마개 등 기타 필요한 특수 보호구

라. 안전교육 시공자는 근로자에게 정기 안전교육을 실시하여야 하고

신규 채용자 발생시 또는 작업내용 변경 시에는 특별교육을 실시하여

야 하며 그 내용을 서면으로 감독원에게 제출하여야 한다.

마. 안전시공 시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고 시공중

인 공사 또는 근로자에게 피해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의

설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장 정돈에 특별히 주의하여야

하며 안전시공에 대한 감독원의 지시를 따라야 한다.

바. 사고보고 및 응급처치 시공 중 사고가 발생하였거나 발생할 우려가

있을 경우에는 적절한 안전 조치를 취한 후 즉시 감독원에게 보고하

고 후속조치를 취하여야 한다.

사. 환경오염방지

1) 시공자는 환경오염방지에 관한 법률을 준수하고 시공 중 먼지, 진

동, 탁수, 충격, 소음 등으로 방문자 및 현장 주변의 통행인에게 불

편이나 피해가 없도록 최선을 다해야 하며 감독원의 지시에 따라야

한다.

2) 시공자가 시공을 시행함으로서 발생하는 비산 분진이 환경기준을

초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 대기환경보전법 재28조의 규정

에 따라 비산분진 방지시설을 감독원의 지시에 따라 설치하여야 한

다.

※ 환경관련 소음, 분진등의 인허가 사항은 시공자가 득해야 한다.   아. 안전 보건 관리비 관리

1) 시공자는 산업안전보건법 제30조, 건설기술진흥법 시행규칙 제21

조의 4에 의한 안전 보건관리비를 계상하여 안전보건 관리에만 반드

시 전액 사용하여야 하며 월 1회 이상 안전보건관리비 집행실적을

감독원에게 서면으로 객관적인 증빙자료와 함께 제출하여야 한다.

2) 감독원은 시공자가 제출한 안전보건관리비 집행실적을 확인하여 승

인하는 절차를 거쳐 기성지불하며 객관적으로 집행이 인정되지 않을

경우에는 정산토록 한다.

3) 감독원은 안전보건관리비 전액을 사용목적에 맞게 집행되도록 지

도, 감독, 지시, 확인해야한다.

7. 특기사항

가. 폐자재 처리는 건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률에 의해 적법한

절차에 따라 처리하여야 하며 관청 처리신고 및 처리결과 영수증을

준공 시 제출하여야 한다. 상기 사항 부주의로 폐기물처리 관련 민원

발생 시 모든 책임은 시공사에 있다.

나. 공사소음 및 분진 등 작업으로 인한 민원 발생시 시공자 책임하에

처리 해야 한다.

다. 공사 중 안전사고 예방을 위해 감독원의 지시에 적극 따라야 하며,

지시 미이행 및 공사 중 부주의 등으로 인한 안전사고 발생 시, 모든

책임은 시공사에 있다.

라. 공사 미완료, 현장정리 미흡 및 기타사항 등으로 민원이 발생한 경

우 시공사가 전적으로 민, 형사상 책임을 진다.

마. 작업도중 기존시설 및 집기 등에 손상을 입히지 않도록 주의하여

시공하도록 하며, 공사 중 파손된 시설 및 집기에 대해서 시공사가

원상복구한다.

바. 기타 특기사항

1) 공사시행 시 기존 배선의 훼손이 발생하지 않도록 주의하여 공사

하여야 한다.

2) 공사 중 발생되는 비산먼지 및 작업자 이동 동선에 대한 보양을

하며 일과가 끝난 후에는 매일 청소를 하고, 공사 종료 시 준공청

소를 시행하여야 한다.

3) 공사시행 전, 중, 후 주변 현장정리를 철저히 하여 민원이 발생하

지 않도록 한다.

4) 현장 여건상 부득이한 사유 및 주변 민원으로 인한 분쟁 또는 기

타 다른 사항으로 공사 중지 사유 발생 시 계약일로부터 중지된 시

점까지 공사비를 정산처리 하여야 한다. 이 때, 수급인은 공사 중지

에 대한 이의를 제기하거나 법적인 대응을 할 수 없다.

Ⅲ. 특 별 시 방 서

1. 석면해체 및 처리 업무수행 지침

1.1 일반사항

(1) 슬레이트 지붕 철거․ 처리 수행 상 필요한 대관업무의 수속일체는

계약상대자가 발주자를 대행하여 계약상대자의 비용으로 적기에 이행	하여야 한다.

(2) 계약상대자는 공사착공 전에 운반에 투입될 장비가 본 공사에 사용되

는 장비임을 증빙할 수 있는 서류를 제출하여야 하며, 변경 시에도

사전에 위와 같은 보고를 하여야 한다.

1.2 석면해체․제거작업의 기본조치사항

(1) 계약상대자는 슬레이트 지붕을 해체하거나 제거하는 작업을 행할 때

에는 석면으로 인한 근로자의 건강장해를 예방하기 위하여 석면해체․

제거작업 계획을 수립하여야 한다.

□ 석면해체․제거 작업계획에 포함될 내용

- 석면해체․제거작업 공사기간 및 투입인력

- 석면해체․제거작업의 절차 및 방법(사용하는 도구 등 장비목록, 작업	순서 및 작업방법 등)

- 해체․제거작업과정에 사용할 비산방지방법

- 해체․제거작업과정에 사용할 폐기방법

- 해체․제거작업자의 건강보호를 위한 보호의, 방진마스크 등 개인보호	구와 위생설비 등 보호조치내용

(2) 계약상대자는 석면해체․제거작업을 행하는 장소에는 경고표지판을

게시하여야 한다. 다만, 작업이 이루어지는 장소가 실외이거나 출입구

가 설치되어 있지 아니한 경우에는 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시

하여야 한다.

(3) 계약상대자는 석면해체․제거작업에 근로자를 종사하도록 하는 때에는

작업조건에 적절한 방진마스크, 보호의 및 보호장갑 등의 개인보호구

를 작업근로자별로 지급하고 착용하도록 하여야 한다.

(4) 계약상대자는 적절한 개인보호구를 착용하고 작업수칙을 주지한 자

이외에는 석면 해체․제거 작업장소에 출입하게 하여서는 안 된다.

(5) 계약상대자는 슬레이트 지붕을 해체․제거하는 작업장에서 근로자가

담배를 피우거나 음식물을 먹지 아니하도록 하고 그 뜻을 보기 쉬운	장소에 게시하여야 한다.

(6) 계약상대자는 석면슬레이트 해체‧제거작업의 경우 작업장소와 인근	장소에 위생설비(탈의실, 갱의실, 샤워실 등)를 설치하여 공동으로

사용한다.

(7) 계약상대자는 해체․제거된 폐슬레이트를 비닐포장 등에 적절하게

밀봉한 후 석면임을 표시하여 폐기하여야 한다.

(8) 계약상대자는 슬레이트 지붕 해체․제거작업 시 발생한 석면잔재물

이나 석면 부스러기 등은 불침투성 용기 또는 비닐포대 등에 넣어

밀봉한 후 처리하여야 한다.

(9) 계약상대자는 석면해체․제거작업에서 발생된 석면을 함유한 잔재물은

습식 또는 고성능필터가 장착된 진공청소기로 청소하는 등 석면이

흩날리지 아니하도록 하여야 한다.

(10) 청소 시 석면분진을 제거하기 위하여 압축공기를 사용하여서는

안 된다.

(11) 석면해체․제거시 금지사항

- 분진포집장치가 장착되지 않은 고속 절삭디스크 톱을 사용

- 석면 및 석면함유물질을 제거하기 위해 사용하는 압축공기

- 석면함유물질의 분진 및 부스러기 등을 건식으로 빗자루 등을 이용

하여 청소하는 작업

1.3 석면의 해체․제거작업 방법

1.3.1 석면이 함유된 지붕재의 해체ㆍ제거작업

(1) 석면이 함유된 슬레이트 지붕은 가능한 한 손상되지 않도록 제거하여

야 한다.

- 지붕재 해체ㆍ제거작업은 가능한 한 절단용 동력도구 등을 이용하여

지붕재를 직접 절단, 연마 또는 찢거나 하는 등의 손상을 주지 않는

방법으로 제거하여야 한다.

(2) 해체ㆍ제거작업은 물 또는 습윤제를 이용한 습식작업으로 하여야

한다.

- 지붕재를 손상시켜 해체ㆍ제거하는 경우에는 반드시 습식작업을

하여야 하며 절단기계는 사용 중 계속하여 분무되어야 한다. 다만,

습식작업이 불가능하거나 안전상 위험이 있는 경우에는 그러하지 않다.

(3) 지붕에서 해체ㆍ제거된 석면함유물질은 직접 땅으로 떨어뜨리거나

던지지 말아야 한다.

- 지붕에서 제거된 석면함유물질은 직접 땅으로 떨어뜨리거나 던지지	말고 밀폐 용기에 넣어 작업자가 직접 가지고 하역하여야 한다.

- 작업자가 직접 하역하지 않는 경우에는 밀폐형의 하역슈트나 크레인

또는 호이스트 등을 이용하여 안전하게 하역하여야 한다.

- 손상된 석면함유물질은 가능한 한 빨리 땅으로 하역되어야 하며 그

물질이 지붕위에 있는 동안은 습윤상태로 불침투성 용기로 담아져 있

어야 한다.

(4) 지붕높이의 난방 또는 환기를 위한 통풍구는 격리시키고 환기설비는

가동을 중단시켜야 한다.

- 지붕재의 해체ㆍ제거작업 과정에서 발생될 수 있는 석면분진이 실내로

유입되어 오염되지 않도록 난방 또는 환기를 위한 모든 통풍구의 유입

부위는 작업장소와 가능한 멀리 격리시키고 작업중 환기설비의 가동을	중단하여야 한다.

(5) 작업근로자에게 석면슬레이트 해체‧제거작업 시 반면형 방진마스크를	착용한 경우라 하더라도 고글형 보호안경의 착용의무 제외, 단, 분진

이 다량 비산되어 작업자의 눈에 상해를 입힐 위험이 높다고 판단되는

작업인 경우에는 고글형 보호안경 착용