규  격  서

1. 무대장비

장소	기간	무대 제원	비고
E 개막	5.4~5.6	무대 15M*8M 높이 0.9M / 계단2개 / 파인텍스 3롤	파인텍스 마감
E 폐막	5.1~5.6	컨트롤부스용 무대 8M*4M 높이 1M	파인텍스 마감

2. 조명장비

장소	기간	조명 제원	비고
A-1	5.4~5.6	8대 - LED Moving Light
		1대 - 조명콘솔
A-2	5.4~5.6	8대 - LED Moving Light
		2대 - T자 조명 스탠드 4M
		1대 - 조명콘솔
B	5.4~5.6	8대 - LED Moving Light
		1대 - 조명콘솔
C 거리	5.4~5.6	8대 - LED Moving Light
		1대 - 조명콘솔
D	5.4~5.6	8대 - LED Moving Light
		2대 - T자 조명 스탠드 4M
		1대 - 조명콘솔
E 개막	5.4~5.6	6대 - Beam Light(Sharpy이상)
		16대 - LED Moving Light
		8대 - Par64 cp61
E 폐막	5.1~5.6	1대 - 48채널 이상의 디머시스템(채널당5Kw)
		1식 - DMX 시스템
		1대 - 조명콘솔(GrandMA)
		2대 - Follow Spot 2.5Kw	운영인력포함

장소	기간	조명 제원	비고
E 폐막	5.1~5.6	10대 - GLP JCD1
		22대 - Robe Megapointe
		14대 - Par RGBW 무선	공연장비1에 배치용
		1식 - 무선 DMX Transmitter & Receiver
		1대 - 포그머신
		8대 - SGM P2 + 배터리	공연장비2에 배치용
		1식 - 무선 DMX Transmitter & Receiver
		2대 - 포그머신
		24대 - Par RGBW zoom	공연장비3에 배치용
		1식 - 무선 DMX Transmitter & Receiver
		4대 - Par RGBW zoom+배터리	공연장비4에 배치용
		1식 - 무선 DMX Transmitter & Receiver
		2대 - 포그머신
		1대 - TV 또는 프로젝션
F	5.4~5.6	8대 - LED Moving Light
		2식 - Follow Spot 2.5Kw이상	운영인력 포함
		1대 - 조명콘솔
F 거리	5.4~5.6	16대 - LED Moving Light
		1대 - 조명콘솔
G 조명	5.4~5.6	8대 - LED Moving Light
		2대 - T자 조명 스탠드 4M
		1대 - 조명콘솔
G 거리	5.4~5.6	16대 - LED Moving Light
		1대 - 조명콘솔
H-1	5.4~5.6	8대 - LED Moving Light
		2대 - T자 조명 스탠드 4M
		1대 - 조명콘솔
H-2	5.4~5.6	12대 - Beam Moving Light(Sharpy 이상)
		12대 - LED Moving Light
		1대 - 48채널 이상의 디머시스템(채널당5Kw)
		1대 - 조명콘솔
H-3	5.4~5.6	8대 - LED Moving Light
		4대 - T자 조명 스탠드 4M
		1대 - 조명콘솔

장소	기간	조명 제원	비고
상록 수역	5.2	8대 - LED Moving Light
		2대 - T자 조명 스탠드 4M
		1대 - 조명콘솔

3.음향장비

※기본음향 시스템 : 1.6KW급 PA시스템, 12채널 콘솔, CD Player,

마이크(SM58) 2ea (스탠드포함), 연결케이블(3.5mm케이블,5.5케이블,RCA잭,         XLR 케이블 등), 스피커 행잉을 위한 스탠드 포함

장소	기간	음향 제원	비고
A-1	5.4~5.6	기본음향 시스템
A-2	5.4~5.6	기본음향 시스템 모니터 스피커 2대 와이어리스 무선마이크 3대 핸드마이크 1대 Pin mic 4대
B	5.4~5.6	기본음향 시스템 Pin mic 2대
C 거리	5.4~5.6	기본음향 시스템
D	5.4~5.6	기본음향 시스템 Pin mic 2대 Drum set minimum 마이킹 1식
E	5.4~5.6	기본음향 시스템 시민버전용 유선마이크 2대 시민버전용 마이크스탠드 2대
E 개폐막	5.1~5.6	PA스피커 40Kw(Line array speaker system) 1식 디지털 믹싱 데스크(96채널) 1식 모니터 스피커(지상 30m까지 110dB spl유지)Stand형 6대 모니터스피커 스탠드 2대 200인 오케스트라, 200인합창단 수음확성용 시스템 1식 (마이크, 스탠드, 케이블 일체) 무선마이크 6대 콘솔단 및 부스 1식

장소	기간	음향 제원	비고
F	5.4~5.6	기본음향 시스템
F 거리	5.4~5.6	4Kw 급 PA 시스템, 16채널 콘솔, CD Player, 연결케이블 일체 1식 Mics kit 드럼용(1mic kick, 1mic snare, 1mic tom, 1OH formatstylet) 1식 마이크(SM58)와 스탠드 6식 DI 3대 Top스피커 2대 Sub우퍼 2대 모니터스피커 2대 Pin mic 1대 16채널 사운드 믹서 1대 미니잭(컴퓨터연결용) 1대 Reverb effect processor 1대
G	5.4~5.6	기본음향 시스템 Pin mic 2대
G 거리	5.4~5.6	12채널 오디오 믹서 1대 12채널 PA시스템 1식 서브 우퍼 2대 음향 콘솔 1대 Pin mic 2대 마이크(SM58) 3대 스피커 4대 모니터 스피커 2대 기타(악기)연결을 위한 케이블 10m 12대 기타(악기)연결을 위한 케이블 3m 10대 다운트랜스 110V 1대 시민버전용 유선마이크 1대 시민버전용 마이크스탠드 4대
H-1	5.4~5.6	기본음향 시스템

장소	기간	음향 제원	비고
H-2	5.4~5.6	6kw급 음향 시스템(서브우퍼) 1식 24채널 이상 음향 콘솔 1식 모니터 스피커 6대 핸드마이크(스탠드) 4대 다이나믹 마이크(스탠드)4대 밴드 마이크 세트 1식 DI 1대
H-3	5.4~5.6	1.6Kw급 PA스피커, 스피커 스탠드 4식 12채널 콘솔 1대 마이크(SM58)와 스탠드 2식 Sub우퍼 스피커 (12xt L-acoustic)2식 XLR케이블 10M 1대
선부 광장	5.1	기본음향 시스템
상록 수역	5.2	기본음향 시스템
수레 장비	5.4~5.6	기본음향 시스템 2식
이동형 공연	5.4~5.6	Pin mic 2대 사일런트 디스코헤드폰 30대와 송신가능한 송신기 1대 1식

4. 공연용 악기

장소	기간	악기 제원	비고
D	5.4~5.6	Drum set minimum 1식 (bass drum, snare, hihat, crash cymbal)
H-2	5.4~5.6	Drum set 1식 Electric guitar stand 2대 Electric bass stand 1대 Electric guitar amplifier 2대 Electric bass amplifier 1대 Keyboard 1대

5. 발전기 및 발전차

장소	기간	발전기 및 발전차 제원	비고
A 초입	5.4~5.6	1대 - 6.5Kw 무소음
B	5.4~5.6	2대 - 6.5Kw 무소음
C 거리	5.4~5.6	2대 - 6.5Kw 무소음
C 대기실	5.4~5.6	2대 - 6.5Kw 무소음
D	5.4~5.6	2대 - 6.5Kw 무소음
E	5.1~5.6	1대 - 100Kw 발전차
E 폐막	5.1~5.6	2대 - 6.5Kw 무소음 1대 - 3Kw 무소음
F	5.4~5.6	1대 - 6.5Kw 무소음
F 거리	5.4~5.6	2대 - 6.5Kw 무소음
H-2	5.4~5.6	1대 - 70Kw 발전차
H 외곽	5.4~5.6	1대 - 6.5Kw 무소음
예비용	5.4~5.6	2대 - 6.5Kw 무소음
수레장비	5.4~5.6	2대 - 1Kw 무소음
선부광장	5.1	1대 - 6.5Kw 무소음
상록수역	5.2	1대 - 6.5Kw 무소음

6. 중계 및 영상장비

장소	기간	영상 제원	비고
E	5.4~5.6	LED 350인치 스크린 5.8mm pitch급 1대 LED 250인치 스크린 5.8mm pitch급 1대 LED 200인치 스크린 5.8mm pitch급 1대 중계시스템 일체 1식 ENG 카메라 JVC GY700(HD camera) 2식 지미집 카메라 1식
	5.4	이동식 무선 중계 ENG카메라	개막퍼레이드