안산문화예술의전당 연주용품

일반 시방서 및 제작 시방서

2018. 6.

연주용 물품 시방서

본 시방서는 안산문화예술의전당 운영에 따른 물품의 사양 및 지원 사항, 납품업체에서 이행하여야 할 제반사항을 규정함에 있다.

▢일 반 사 항

1. 물품(내역 및 사양서 참조)

2. 물품납품장소

가. 안산문화예술의전당 공연장 내

나. 물품의 납품은 담당감독의 입회하에 승인을 득한 후 납품하고 납품계를  제출하도록

한다.

다. 납품 및 설치는 담당감독과 상의한 후 지정하는 위치에 설치한다.

3. 물품의 조건

- 물품의 규격 및 사양은 제품 상세 사양서에 명시된 규격 또는 동등 이상의              제품이어야 한다

4. 입찰참가 자격

가. 「중소기업법」 제2조 2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 」

제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된

소기업·소상공인 확인서를 소지한 업체

나. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자 자격등록 규정에 의하여 물품분류번호 10자리(

연주용의자5611211001)로 입찰참가 등록한 업체

다. 물품납품시 원활한 기술지원을 위하여 제조사가 발행하는 「물품공급 또는 A/S기술

지원확약서」를 제출할수 있는 업체

5. 물품납품업체의 조건

가. 납품시 제출서류

1) 기기 카탈로그

2) 운용자 설명서(한글/영문) : 1 부

3) 하자보증확인서(1년), 또는 A/S 확약서

4) 기타 구매자가 필요하다고 인정되는 서류

나. 검수시 제출서류

1) 납품기기 상세 내역서 1부

2) 납품기기 제조사 정품확인서 원본 1부

다. 납품업체는 제출서류 및 자료의 미비, 부실 또는 기한 내 미제출로 야기되는 모든 문제에

대하여 책임을 진다.

라. 납품업체는 물품을 전혀 사용하지 않은 신품으로 납품하여야 한다.

6. 물품 설치

가. 물품의 설치는 납품과 동시에 이루어져야 한다.

나. 물품운반 및 하역 시 물품에 손상이 없도록 하여야 하며, 물품설치에 따른 운반비,       시험 등에 소요되는 각종 부대비용은 납품자의 부담으로 하며, 설치 시 제반            안전사고와 관련한 민형사상의 책임 및 납품과정에서 발생되는 일체의 행정적,          기술적인 문제처리는 납품 자가 책임진다.

7. 계약 중지

가.“계약상대자”는 계약조건을 이행하지 않을 경우, 계약 공기를 이행하지 않을 경우,

“계약상대자”가 기술적 재정적으로 능력이 없다고 인정될 경우, 해약을 전제로 한 사전

조치로서“안산문화재단”은  계약을 중지 할 수 있으며 이러한 경우에 “계약상대자”가

입게 되는 피해의 전 책임은“계약상대자”에게 있다.

8. 물품 납품 및 검수

가. 제품의 상세 사양서 내용과 상이한 제품 납품 시 모든 책임은 납품 자에게 있으며,

안산문화재단은 그 계약을 파기할 수 있다.

나. 물품의 납품은 계약일로부터  70 일 이내에 완료하여야 한다.

다. 물품의 검수는 물품을 시험한 후 합격이 이루어진 후에 한다.(외관검사, 구성품         확인, 등 기타 확인사항)

라. 물품의 하자로 인해 정상적인 운영이 지체될 경우 안산문화재단의 요구에 따라

납품 자는 즉시 물품 전체를 교체하여야 한다.

마. 물품의 납품과 설치 지연 시 납품 자는 계약금의 1,5/1000에 해당하는 지체             보상금을 일할 계산하여 납부하여야 한다.

9. 하자보증 및 유지보수

가. 하자보증

- 납품되어 설치된 제품의 하자보증 기간은 검수완료일로부터 1년으로 한다.

- 계약자는 하자보증기간 중 발주기관으로부터 A/S 지원요청을 받을 경우 계약자          부담으로 보수정비 또는 동종의 제품으로 교환해야 하며, A/S 지원요청 시 즉시         응하여야 한다.

나. 유지보수

- 물품의 원활한 운영을 위하여 필요 부품은 항상 구비되어 있어야 하며, 이상 발생       시 최단 시간 내에 교체 및 수리에 임해야 한다.

10. 기타 사항

가. 납품 자는 운영자가 제품을 원만히 사용할 수 있도록 제품에 대한 응급조치요령 및       운영교육을 실시하여야 한다.

나. 본 시방서에 표기하지 않은 불분명한 부분은 “지방자치단체를 당사자로 하는           계약에 관한 법률” 등 관계법령 및 규칙에 따르며 동일 조항에 대한 해석 및           명기가 불분명한 사항은 안산문화재단의 해석에 따른다.

▢ 구 매 내 역

순번	품명	규격	수량
1	연주용의자	·높이:84cm, 의자높이:44cm ·등받이:27.5cm(가로)x34.5cm(세로) ·안장:42cm x 43cm ·무게:6kg ·재질:특수플라스틱	80
2	연주용보면대	·높이: 65cm~124cm 조절가능 ·데스크크기:50cm(가로)x34cm(세로) ·중량:2.5kg	40
3	연주용보면대 카트	·적재능력: 18-20개 ·600mm(W) x1,727mm(L) x 1,524mm(H) ·중량:17.2kg	2
4	연주용의자 카트	·적재능력: 15-20개 ·620mm(W) x 970mm(L) x 890mm(H) ·중량:13.6kg	5

▢ 제 작 시 방 서

1. 연주용보면대

◦ 데스크와 받침대는 경량의 고강도 폴리카보나이트 재질로 제작하여야 하며, 25mm 원통       파이프 지지대에 의한 중심축과 삼발이식 받침대는 흔들림이 없이 안정적이어야 한다.

◦ 색상은 흑색의 파워 코팅 페인트로 도장되어 장기간 사용과 보관에도 미려한 외관 유지

◦ 높낮이 조절은 유압식으로 되어 나사나 별도의 고정 장치가 필요 없이 높이 조절이 가능하여      야 한다. ( 최저65cm ~ 최고124cm )

◦ 데스크의 크기는 50cm(가로)X 34cm(세로)로 데스크의 하단은 1단 악세사리 걸이대로 오목한      구조를 갖추어야 한다.

◦ 보면대 무게 : 2.5 kg

2. 연주용의자

◦ 시트 및 등받이 재질은 durable polypropylene 검정(Black)으로 한다.

◦ 등받이는 연주자의 편안한 연주를 위하여 중심부분이 약5cm정도 굴곡을 주도록 한다.

◦ 좌판은 오래 앉아 연주를 하여도 대퇴부의 뒤 부분에 압박을 주지 않도록  200R정도의 굴곡      을 주도록 한다.

◦ 후래임(Frame)은 두께1.6mm의  Steel 파이프(ϕ25mm)로 굽힘 작업하여 튼튼하게 용접하고 표      면처리는 반 광 흑색(Black) 정전분체도장을 한다.

◦ 작은 공간에도 보관이 용이하고 이동을 할 때 겹쳐서 쌓아 이동보관구에 쉽게 실을 수 있어      야 한다.

◦ 의자 하단 바닥 접촉부분은 플라스틱 재질로 된 발굽으로 하고 수평이 잘 맞아야 한다.

-높이     : 84cm

-의자높이 : 44cm

-등 받 이 : 27.5(가로)cmX34.5(세로)cm

-안장     : 42cm×43cm

-무게     : 6kg

-재질     : 특수플라스틱

3. 보면대카트

◦ 17Kg의 중량으로 18~20개의 보면대를 운반할 수 있어야 한다.

◦ 중심축에 큰 바퀴와 외측의 축바퀴는 기동성을 증진할 수 있도록 고안되어야한다.

◦ 소형의 축바퀴는 코너 주변에서 쉽게 이동할 수 있고 경사로나 문턱을 부드럽게 통과할 수       있도록 고안되어야 한다.

◦ 그립핸들은 편리성과 조절성을 증진할 수 있도록  연질고무 재질을 사용 한다.

◦ 프레임재질은 스틸로써 25X38mm의 사각파이프와 22mm의 원형파이프로 이루어져야 한       다.

◦ 중심축에 있는 바퀴는 직경203mm, 축바퀴는 직경127mm으로 이루어져야 한다.

◦ 규격은 600mmW x 1727mmL x 1524mmH 로서 최소한의 공간에 보관될 수 있도록 고안되어야 한      다.

4. 의자카트

◦ 프레임은 사각 스틸 튜브(22mm x 22mm)로 용접이음 구조이어야 하며, 표면은 아연도금으로       마감처리 하여야 한다.

◦ 바퀴는 우레탄으로 제작하여 의자 적재시 무게를 지탱하여야 하며, 이동과 보관이 용이 하도      록 2개의 고정형과 2개의 회전형으로 구성하여야 한다.

◦ 연주의자 최고 15-20개까지 적재가 가능해야 한다.

◦ 크기 : 62cmW x 97cmL x 89cmH

◦ 중량 :13.6kg