무 대 장 치 목 록

	품 명	사 양	수 량	비 고
음향 시스템	콘솔	32CH 이상 디지털콘솔	1대	동급 또는 이상
	스피커	메인,서브우퍼,모니터스피커	16EA이상	정격제품군 출력15KW기준
	앰프	스피커제조사의 정격 정품 앰프사용	1식
	시그날 프로세서	이큐(31BAND/스테레오,모노),CDP 컴프레서리미터,이펙트,리버브 일체	다수	동급 또는 이상
	마이크	유선,무선(콘덴서마이크포함)	다수	〃
	기타	엔지니어	4인이상	설치자 운용
	플라잉 킷트	라인어레이 정격제품	좌,우 1SET	정격제품
조명 시스템	Follow spot Light	2KW급 이상	1EA
		PAR64	60EA이상
	4구 뱅크		8조이상
	무빙라이트	575W	8EA이상
	콘솔	무빙콘솔과 ParLight 콘솔	1EA
	기타 Dimmer, 각종 케이블 등	모든 부수 기자재를 반입 설치	1식	Dimmer 24ch이상 채널당40kw이상
	아시바	3폭3단2조, 2폭2단1조	1식
공연용 악기	드럼set	야마하 등		매회공연별구성이 다르므로 사전협의필요 (모든악기 스탠드포함)
	앰프	기타앰프(Mashall JCM2000 등), 어쿠스틱기타앰프(fender twin reverb 등) 베이스 앰프(Ampeg 등)
	키보드set
	퍼커션set	까혼, 젬베, 콩가2개, 봉고, 윈드차임, 하이햇, 18인치 심벌, 퍼커션 테이블
무대	총 면적 40평 이상	계단: 가로13m, 세로9m, 높이1m(최소) 중앙: 가로15m, 세로9m, 높이1.5m(최소)
	Back Drop	트러스구조물 설치
	카메라 단			1Set 설치
	콘솔단제작
스크린	영상 스크린	유리외벽설치, 16×9m	1EA	프로젝트 제공
발전차	음향/조명	150KW	1대